[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=SYKAL	12.3.1
nan=
opn=2	0	2
prn=2	2	2	3	2	0	5
wk=0

[STRONA TYT]
ni=GMINA CZERNIKOWO
ai=87-640 Czernikowo, ul.Słowackiego 12
nw=
aw=
nfn=Techn.Piotr Brodziszewski
afn=
nb=BUDOWA MIEJSCA OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT TRZECH
ab=Czernikowo przy ul.Słowackiego 20, działka nr 256
br=Instalacje elektryczne i teletechniczne
nk=

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=Robocizna
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0

[RMS ZEST 2]
ty=M	0
na=Masa ogniodporna
id=1480899 	3
jm=dm3	066
ce=0

[RMS ZEST 3]
ty=M	0
na=Piaski do betonów
id=1601099 	3
jm=m3	060
ce=0

[RMS ZEST 4]
ty=M	0
na=Rozdzielnica RG
id=7072501 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 5]
ty=M	0
na=Rozdzielnica TP1
id=7072502 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 6]
ty=M	0
na=Rozdzielnica TP2
id=7072503 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 7]
ty=M	0
na=Rozdzielnica TW
id=7072505 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 8]
ty=M	0
na=Rozdzielnica TK
id=7072508 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 9]
ty=M	0
na=Rozdzielnica TH
id=7072509 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 10]
ty=M	0
na=Rozdzielnica TT
id=7072510 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 11]
ty=M	0
na=Rozdzielnica TF
id=7072511 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 12]
ty=M	0
na=Gniazdo telewizyjno-radiowe  
id=7231611 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 13]
ty=M	0
na=Gniazdo RJ-45 kat.6 
id=7244004 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 14]
ty=M	0
na=Oprawa EMPORIUM AB2L-LR/1650-730 4G1S
id=7300765 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 15]
ty=M	0
na=Oprawa SHILO SUMATO 1193
id=7302301 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 16]
ty=M	0
na=Oprawa SHILO FUSSA 6602
id=7302302 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 17]
ty=M	0
na=Oprawa SHILO ZAMA 5515
id=7302303 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 18]
ty=M	0
na=Oprawa SHILO NOMI 8021
id=7302304 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 19]
ty=M	0
na=Oprawa SKEO R W2 GT
id=7302305 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 20]
ty=M	0
na=Oprawa SHILO ZAMA 1127
id=7302306 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 21]
ty=M	0
na=Oprawa SHILO ZAMA 1128
id=7302306 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 22]
ty=M	0
na=Oprawa SHILO ZAMA 1129
id=7302306 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 23]
ty=M	0
na=Oprawa SEGRE duża-biała
id=7302307 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 24]
ty=M	0
na=Oprawa SEGRE mała-biała
id=7302307 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 25]
ty=M	0
na=Oprawa SEGRE duża-niebieska
id=7302308 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 26]
ty=M	0
na=Oprawa SEGRE mała-niebieska
id=7302308 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 27]
ty=M	0
na=Oprawa CLOUD 1534-biała
id=7302309 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 28]
ty=M	0
na=Oprawa CLOUD 1534-niebieska
id=7302309 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 29]
ty=M	0
na=Oprawa SHILO TOTTORI IL 1235
id=7302311 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 30]
ty=M	0
na=Oprawa SHILO TOTTORI IL 8007
id=7302311 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 31]
ty=M	0
na=Oprawa DN140 MINI LED
id=7302312 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 32]
ty=M	0
na=Oprawa FX35 OP BIS
id=7302313 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 33]
ty=M	0
na=Oprawa ATLANTYK 2.0 OPTI LED
id=7302314 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 34]
ty=M	0
na=Oprawa SHILO NOMI 1148
id=7302315 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 35]
ty=M	0
na=Oprawa SHILO NOMI 1149
id=7302315 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 36]
ty=M	0
na=Oprawa SHILO HINO IL 4450
id=7302316 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 37]
ty=M	0
na=Oprawa SHILO IBARA IP44
id=7302317 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 38]
ty=M	0
na=Oprawa DECOSCENE LED BBP621
id=7302319 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 39]
ty=M	0
na=Oprawa AXPO 1x3W 1h AT SE IP65
id=7302321 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 40]
ty=M	0
na=Oprawa LVNO 1x3W 1h AT SE IP20
id=7302322 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 41]
ty=M	0
na=Oprawa LVPR 1x3W 1h AT SE IP20
id=7302322 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 42]
ty=M	0
na=Oprawa ODB 3x1W 1h AT SE IP66
id=7302323 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 43]
ty=M	0
na=Oprawa LVPO 1x3W 1h AT SE IP20
id=7302324 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 44]
ty=M	0
na=Oprawa AXNO 1x6W 1h AT SE IP65
id=7302325 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 45]
ty=M	0
na=Oprawa ET 1x3W 1h AT SE IP65
id=7302326 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 46]
ty=M	0
na=Oprawa Itech W2 2x2,5W 1h AT IP65
id=7302327 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 47]
ty=M	0
na=Oprawa IF2ALS 1x1W 1h AT SE IP40 WH NT
id=7302329 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 48]
ty=M	0
na=Oprawa IF2ALS 1x1W 1h AT SE IP40 WH PT
id=7302329 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 49]
ty=M	0
na=Oprawa ETS 1x1W 1h AT SE IP65 NT
id=7302330 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 50]
ty=M	0
na=Oprawa ETS 1x1W 1h AT SE IP65 PT
id=7302330 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 51]
ty=M	0
na=Przycisk "światło" pt 6A/250V
id=7410005 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 52]
ty=M	0
na=Łącznik 1-bieg pt 10A/250V  
id=7410042 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 53]
ty=M	0
na=Łącznik świecznikowy pt 10A/250V  
id=7410043 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 54]
ty=M	0
na=Łącznik bryzg 1-bieg 6A/250V IP44  
id=7410501 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 55]
ty=M	0
na=Łącznik bryzg schodowy 6A/250V IP44
id=7410506 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 56]
ty=M	0
na=Gniazdo 2P+Z 16A/Z pt/250V 
id=7420023 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 57]
ty=M	0
na=Gniazdo wtyk 2P+Z 16A IP44
id=7420213 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 58]
ty=M	0
na=Gniazdo wtyk 2x2P+Z 16A IP44
id=7420214 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 59]
ty=M	0
na=Gniazdo 3P+N+Z 16A IP44 z rozłącznikiem
id=7420701 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 60]
ty=M	0
na=Zestaw gniazd z zabezp.3x230;1x400V IP44
id=7420705 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 61]
ty=M	0
na=Puszka instal końcowa PK-60G pt
id=7430002 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 62]
ty=M	0
na=Puszka hermetyczna M686/IP68 24A
id=7430016 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 63]
ty=M	0
na=Puszka PIP-1A
id=7430211 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 64]
ty=M	0
na=Rura winidurowa gładka sztywna RL-20
id=7460003 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 65]
ty=M	0
na=Rura winidurowa gładka sztywna RL-28
id=7460005 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 66]
ty=M	0
na=Rura winidurowa karbowana RKLG-18
id=7460102 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 67]
ty=M	0
na=Rura osłonowa sztywna SRS fi 50
id=7460301 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 68]
ty=M	0
na=Rura osłonowa sztywna SRS fi 110
id=7460303 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 69]
ty=M	0
na=Rura osłonowa karbowana DVK fi 50
id=7460321 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 70]
ty=M	0
na=Rura osłonowa karbowana DVK fi 110
id=7460323 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 71]
ty=M	0
na=Złączka kompens do rur winid ZCL-20
id=7460902 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 72]
ty=M	0
na=Złączka kompens do rur winid ZCL-28
id=7460904 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 73]
ty=M	0
na=Studzienka kont-pom do uziemień pręt
id=7470541 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 74]
ty=M	0
na=Maszt odgromowy 1,5m 71.15 AL
id=7470903 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 75]
ty=M	0
na=Maszt odgromowy 1m 71.10 AL
id=7470903 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 76]
ty=M	0
na=Maszt odgromowy 2m 71.20 AL
id=7470903 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 77]
ty=M	0
na=Tabliczka słupowa TB-1
id=7480901 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 78]
ty=M	0
na=Końcówka kablowa miedz do zapras K-2,5
id=7510202 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 79]
ty=M	0
na=Końcówka kablowa miedz do zapras K-16
id=7510206 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 80]
ty=M	0
na=Opaska kablowa OKI
id=7530111 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 81]
ty=M	0
na=Centralka oddymiająca AFG2004/8A 
id=7530403 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 82]
ty=M	0
na=Przycisk oddymiania RPO-1
id=7530406 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 83]
ty=M	0
na=Przycisk przewietrzania PP20
id=7530406 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 84]
ty=M	0
na=Optyczna czujka dymu
id=7530407 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 85]
ty=M	0
na=Czujnik wiatru i deszczu
id=7530408 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 86]
ty=M	0
na=Czujnik ruchu 360
id=7530565 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 87]
ty=M	0
na=Zestaw ścienny PEL (2x2P+Z;2x2P+Z DATA)
id=7530820 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 88]
ty=M	0
na=Puszka podłogowa z zestawem gniazd (2x2P+Z,2xDATA)
id=7530821 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 89]
ty=M	0
na=Puszka instal końcowa PPK-60 pt
id=7540413 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 90]
ty=M	0
na=Falownik fotowoltaiczny SYMO 15.0-3-M  
id=7560181 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 91]
ty=M	0
na=Panel fotowoltaiczny 300Wp
id=7560183 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 92]
ty=M	0
na=Konstrukcje montażowe  
id=7560184 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 93]
ty=M	0
na=Okablowanie instalacji
id=7560190 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 94]
ty=M	0
na=Tuner W-240
id=7560205 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 95]
ty=M	0
na=Głośnik sufitowy ZGSU 28T
id=7560207 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 96]
ty=M	0
na=Panel bramowy zewnętrzny BCS-PAN
id=7560207 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 97]
ty=M	0
na=Gniazdo głośnikowe podwójne
id=7560208 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 98]
ty=M	0
na=Gniazdo głośnikowe pojedyncze
id=7560208 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 99]
ty=M	0
na=Panel wewnętrzny BCS-MON7000W
id=7560208 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 100]
ty=M	0
na=Switch BCS-SPO6+BCS-ZA1220
id=7560209 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 101]
ty=M	0
na=Czytnik kart KD
id=7560210 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 102]
ty=M	0
na=Elektrozaczep
id=7560211 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 103]
ty=M	0
na=Zwrotnica ZA-104MS
id=7560223 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 104]
ty=M	0
na=Mutliswitch MSR-912
id=7560224 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 105]
ty=M	0
na=Antena UKF-FM
id=7560225 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 106]
ty=M	0
na=Antena DVB-T
id=7560226 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 107]
ty=M	0
na=Antena satelitarna
id=7560226 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 108]
ty=M	0
na=Centralka przyzewowa
id=7560462 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 109]
ty=M	0
na=Przycisk przywoławczy  
id=7560463 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 110]
ty=M	0
na=Przycisk kasujący
id=7560464 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 111]
ty=M	0
na=Lampka sygnalizacyjna  
id=7560468 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 112]
ty=M	0
na=Rejestrator BCS-NVR1604-4K-P
id=7560468 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 113]
ty=M	0
na=Monitor 65" UE65NU7172UXXH
id=7560469 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 114]
ty=M	0
na=Uchwyt MY156
id=7560470 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 115]
ty=M	0
na=Zasilacz 24VDC PS-2002470
id=7560471 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 116]
ty=M	0
na=Kamera kopułkowa BCS-P-215R-E-II
id=7560475 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 117]
ty=M	0
na=Kamera tubowa BCS-P-464R3WSA-G
id=7560476 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 118]
ty=M	0
na=Centrala alarmowa 128Plus
id=7560490 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 119]
ty=M	0
na=Klawiatura INT-TSI-BSB
id=7560493 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 120]
ty=M	0
na=Czujka pasywna PIR
id=7560495 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 121]
ty=M	0
na=Czujka pasywna PIR 360
id=7560495 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 122]
ty=M	0
na=Czujka dymu optyczna TSD-1
id=7560496 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 123]
ty=M	0
na=Czujka zalania FD-1
id=7560498 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 124]
ty=M	0
na=Czujnik magnetyczny K-3 2e
id=7560499 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 125]
ty=M	0
na=Sygnalizator optyczny SOW-300R
id=7560500 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 126]
ty=M	0
na=Sygnalizator akustyczny SPW-100
id=7560502 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 127]
ty=M	0
na=Sygnalizator optyczno-akustyczny SP-400GR
id=7560503 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 128]
ty=M	0
na=Szafa teletechniczna 19" 27U 800/1000/1300
id=7560801 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 129]
ty=M	0
na=Panel 24xRJ45 HK UTP
id=7560803 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 130]
ty=M	0
na=Panel porządkujący 19"/1U
id=7560804 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 131]
ty=M	0
na=CISCO SWITCH 10/100/1000 MBIT/S PoE 48 port
id=7560805 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 132]
ty=M	0
na=CISCO ROUTER RU082 10/100 MBIT/S 8 port
id=7560806 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 133]
ty=M	0
na=UPS APC 5000VA 3U
id=7560807 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 134]
ty=M	0
na=Listwa ACAR 504 WF RACK
id=7560808 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 135]
ty=M	0
na=UBIQUITI PoE
id=7560809 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 136]
ty=M	0
na=UBIQUUITI UNIFI 300MBPS
id=7560811 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 137]
ty=M	0
na=Wspornik dachowy K-144 poz do przykręc
id=7590463 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 138]
ty=M	0
na=Kabel krosowy 1m  
id=8011219 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 139]
ty=M	0
na=Przewód miedziany LgY 4,0 - 750V
id=8020605 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 140]
ty=M	0
na=Przewód miedziany LgY 10,0 - 750V
id=8020607 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 141]
ty=M	0
na=Przewód miedziany LgY 25,0 - 750V
id=8020609 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 142]
ty=M	0
na=Przewód YDY 3x1,5 - 750V
id=8030011 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 143]
ty=M	0
na=Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V
id=8030012 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 144]
ty=M	0
na=Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V
id=8030013 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 145]
ty=M	0
na=Przewód miedziany YDY 4x1,5 - 750V
id=8030022 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 146]
ty=M	0
na=Przewód miedziany YDY 5x1,5 - 750V
id=8030032 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 147]
ty=M	0
na=Przewód miedziany YDY 5x2,5 - 750V
id=8030033 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 148]
ty=M	0
na=Przewód miedziany YDY 5x4,0 - 750V
id=8030034 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 149]
ty=M	0
na=Przewód miedziany YDY 5x10,0 - 750V
id=8030036 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 150]
ty=M	0
na=Przewód miedziany YDY 5x16,0 - 750V
id=8030037 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 151]
ty=M	0
na=Przewód HTKSH/PH90 3x2x0,8
id=8030102 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 152]
ty=M	0
na=Przewód HDGs/PH90 3x2,5 -750V
id=8030112 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 153]
ty=M	0
na=Przewód HDGs/PH90 3x1,5  
id=8030113 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 154]
ty=M	0
na=Przewód YnTKSY 2x2x0,8
id=8030115 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 155]
ty=M	0
na=Kabel triset-113
id=8040285 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 156]
ty=M	0
na=Kabel TLgY 2x2,5
id=8040290 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 157]
ty=M	0
na=Kabel UTP 4x2x0,5 kat.5e
id=8040413 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 158]
ty=M	0
na=Kabel miedziany YKY 2x2,5  - 1kV
id=8051321 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 159]
ty=M	0
na=Kabel miedziany YKY 3x2,5  - 1kV
id=8051321 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 160]
ty=M	0
na=Kabel miedziany YKY 3x4    - 1kV
id=8051322 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 161]
ty=M	0
na=Kabel miedziany YKY 3x6    - 1kV
id=8051323 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 162]
ty=M	0
na=Kabel miedziany YKY 4x10   - 1kV
id=8051344 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 163]
ty=M	0
na=Kabel miedziany YKY 4x50   - 1kV
id=8051348 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 164]
ty=M	0
na=Kabel miedziany YKY 5x4    - 1kV
id=8051363 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 165]
ty=M	0
na=Kabel miedziany YKY 5x10   - 1kV
id=8051365 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 166]
ty=M	0
na=Kabel miedziany YKY 5x16   - 1kV
id=8051366 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 167]
ty=M	0
na=Kabel miedziany YKY 5x35   - 1kV
id=8051368 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 168]
ty=M	0
na=Fundament pref żelb B-50
id=8140005 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 169]
ty=M	0
na=Kabel UTP 4 pary 23AWG kat.6
id=8230203 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 170]
ty=M	0
na=Słup oświetleniowy SAL-2,5
id=8300042 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 171]
ty=M	0
na=Wsporniki do korytek
id=8340101 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 172]
ty=M	0
na=Studnia kablowa pref rozdzielcza SK-2
id=8340841 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 173]
ty=M	0
na=Korytko kablowe K50/H60
id=8410200 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 174]
ty=M	0
na=Korytko kablowe K100/H60
id=8410201 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 175]
ty=M	0
na=Korytko kablowe K150/H60
id=8410201 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 176]
ty=M	0
na=Korytko kablowe K200/H60
id=8410203 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 177]
ty=M	0
na=Bednarka stalowa ocynkowana 30x4
id=8440009 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 178]
ty=M	0
na=Bednarka stalowa ocynkowana 40x4
id=8440012 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 179]
ty=M	0
na=Pręt stalowy ocynkowany fi 8
id=8440107 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 180]
ty=M	0
na=Szyna GSU
id=8440299 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 181]
ty=M	0
na=Szyna LSU
id=8440299 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 182]
ty=M	0
na=Szyna CC
id=8440300 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 183]
ty=M	0
na=Kołek kotwiący fi 10
id=8441404 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 184]
ty=M	0
na=Kołki stalowe do wstrzeliwania
id=8441599 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 185]
ty=M	0
na=Kołki rozporowe plastikowe
id=8462699 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 186]
ty=M	0
na=Pręt stalowy ocynkowany fi 8
id=8491107 	3
jm=metr	040
ce=0

[RMS ZEST 187]
ty=M	0
na=Przepust gazoszczelny
id=8990100 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 188]
ty=M	0
na=Przepust gazoszczelny HSI 150-D7/33
id=8990101 	3
jm=szt	020
ce=0

[RMS ZEST 189]
ty=S	0
na=Koparko-spycharka
id=11111 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 190]
ty=S	0
na=Ubijak spalinowy 50 kg
id=12621 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 191]
ty=S	0
na=Żuraw samochodowy
id=31100 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 192]
ty=S	0
na=Żuraw samochodowy do 4 Mg
id=31112 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 193]
ty=S	0
na=Żuraw samochodowy 5-6 Mg
id=31114 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 194]
ty=S	0
na=Środek transportowy do 5,0 Mg
id=39000 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 195]
ty=S	0
na=Ciągnik kołowy 50 kM
id=39116 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 196]
ty=S	0
na=Samochód dostawczy 0,9 Mg
id=39511 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 197]
ty=S	0
na=Samochód skrzyniowy do 5 Mg
id=39521 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 198]
ty=S	0
na=Samochód wywrotka do 5 Mg
id=39811 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 199]
ty=S	0
na=Samochód wywrotka 10-15 Mg
id=39813 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 200]
ty=S	0
na=Spawarka wirująca 300 A
id=72111 	3
jm=m-g	148
ce=0

[RMS ZEST 201]
ty=M	1
na=Materiał pomocniczy
id=	3
jm=%	147
ce=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE ELEKTRYCZNE

[ELEMENT 2]
na=CPV 45315600-4: Zasilanie kablowe i odbiory zewnętrzne nn

[POZYCJA]
na=Przepust gazoszczelny HSI
pd=		Kalkulacja
ob=4
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=5
np=0

[RMS 187]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 1,0 m grunt kat 3
pd=		KNR 201-07-01-11-10
ob=120
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.6687
np=0

[POZYCJA]
na=Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m
pd=		KNNR N005-07-06-01-00
ob=120
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0126
np=0

[RMS 3]
nz=0.056
np=1

[RMS 199]
nz=0.008
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,6 m
pd=		KNNR N005-07-06-02-00
ob=120
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0179
np=0

[RMS 3]
nz=0.076
np=1

[RMS 199]
nz=0.0114
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 1,0 m gruntem kat 3
pd=		KNR 201-07-04-11-20
ob=120
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.078
np=0

[POZYCJA]
na=Ułożenie rur osłonowych SRS fi 50
pd=		KNNR N005-07-05-01-00
ob=40
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.128
np=0

[RMS 67]
nz=1.04
np=1

[RMS 194]
nz=0.014
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ułożenie rur osłonowych SRS fi 110
pd=		KNNR N005-07-05-01-03
ob=15
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.128
np=0

[RMS 68]
nz=1.04
np=1

[RMS 194]
nz=0.014
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ułożenie rur osłonowych DVK fi 50
pd=		KNNR N005-07-05-01-00
ob=115
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.128
np=0

[RMS 69]
nz=1.04
np=1

[RMS 194]
nz=0.014
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ułożenie rur osłonowych DVK fi 110
pd=		KNNR N005-07-05-01-03
ob=50
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.128
np=0

[RMS 70]
nz=1.04
np=1

[RMS 194]
nz=0.014
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż puszki hermetycznej M686/IP68 24A
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 62]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Układanie kabla YKY 4x50 w rurach
pd=		KNNR N005-07-13-04-23
ob=25
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Zasil.RG
wo=	1	25

[RMS 1]
nz=0.445
np=0

[RMS 80]
nz=0.08
np=1

[RMS 163]
nz=1.04
np=1

[RMS 191]
nz=0.0046
np=0

[RMS 194]
nz=0.0067
np=0

[RMS 195]
nz=0.0046
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Układanie kabla YKY 4x10 w rurach
pd=		KNNR N005-07-13-02-23
ob=30
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Zasil.TH
wo=	1	30

[RMS 1]
nz=0.127
np=0

[RMS 80]
nz=0.08
np=1

[RMS 162]
nz=1.04
np=1

[RMS 191]
nz=0.0044
np=0

[RMS 194]
nz=0.0067
np=0

[RMS 195]
nz=0.0044
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Układanie kabla YKY 3x6 w rurach
pd=		KNNR N005-07-13-01-23
ob=75
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Zasil.pompy wody deszcz.
wo=	1	75

[RMS 1]
nz=0.0947
np=0

[RMS 80]
nz=0.08
np=1

[RMS 161]
nz=1.04
np=1

[RMS 191]
nz=0.0043
np=0

[RMS 194]
nz=0.0067
np=0

[RMS 195]
nz=0.0043
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Układanie kabla YKY 3x2,5 w rurach
pd=		KNNR N005-07-13-01-26
ob=80
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Zasil.bram
wo=	1	50
ko=	Wył.p.poż
wo=	1	30

[RMS 1]
nz=0.0947
np=0

[RMS 80]
nz=0.08
np=1

[RMS 159]
nz=1.04
np=1

[RMS 191]
nz=0.0043
np=0

[RMS 194]
nz=0.0067
np=0

[RMS 195]
nz=0.0043
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 3-żyłowego o przekroju do 16 mm2
pd=		KNNR N005-07-26-05-10
ob=8
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.96
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 4-żyłowego o przekroju do 16 mm2
pd=		KNNR N005-07-26-09-10
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.57
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2
pd=		KNNR N005-07-26-10-10
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.52
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 2]
na=CPV 45316100-6: Oświetlenie zewnętrzne

[POZYCJA]
na=Przepust gazoszczelny HSI  
pd=		Kalkulacja
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=5
np=0

[RMS 188]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3
pd=		KNR 201-07-01-02-10
ob=90
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.7799
np=0

[POZYCJA]
na=Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3
pd=		KNR 201-07-04-02-20
ob=90
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.4312
np=0

[POZYCJA]
na=Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m
pd=		KNNR N005-07-06-01-00
ob=90
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0126
np=0

[RMS 3]
nz=0.056
np=1

[RMS 199]
nz=0.008
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ułożenie rur osłonowych SRS fi 50
pd=		KNNR N005-07-05-01-00
ob=10
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.128
np=0

[RMS 67]
nz=1.04
np=1

[RMS 194]
nz=0.014
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ułożenie rur osłonowych DVK fi 50
pd=		KNNR N005-07-05-01-00
ob=90
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.128
np=0

[RMS 69]
nz=1.04
np=1

[RMS 194]
nz=0.014
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Układanie kabla YKY 3x6 w rurach
pd=		KNNR N005-07-13-01-23
ob=125
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0947
np=0

[RMS 80]
nz=0.08
np=1

[RMS 161]
nz=1.04
np=1

[RMS 191]
nz=0.0043
np=0

[RMS 194]
nz=0.0067
np=0

[RMS 195]
nz=0.0043
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż słupa oświetleniowego SAL 2,5m
pd=		KNNR N005-10-01-01-05
ob=5
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=4.54
np=0

[RMS 77]
nz=1
np=1

[RMS 168]
nz=1
np=1

[RMS 170]
nz=1
np=1

[RMS 189]
nz=0.07
np=0

[RMS 193]
nz=0.06
np=0

[RMS 197]
nz=0.06
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy EMPORIUM AB2L-LR/1650-730 4G1S na słupie  
pd=		KNNR N005-10-04-01-12
ob=5
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.67
np=0

[RMS 14]
nz=1
np=1

[RMS 196]
nz=0.06
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 4 m b/wysięgnika
pd=		KNNR N005-10-03-01-00
ob=5
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.46
np=0

[RMS 142]
nz=4
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 3-żyłowego o przekroju do 16 mm2
pd=		KNNR N005-07-26-05-10
ob=7
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.96
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 2]
na=CPV 45315700-4: Rozdzielnice

[POZYCJA]
na=Montaż rozdzielnicy RG
pd=		KNNR N005-04-05-04-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=5.65
np=0

[RMS 4]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż rozdzielnicy TP1
pd=		KNNR N005-04-05-04-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=5.65
np=0

[RMS 5]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż rozdzielnicy TP2
pd=		KNNR N005-04-05-04-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=5.65
np=0

[RMS 6]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż rozdzielnicy TW
pd=		KNNR N005-04-05-04-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=5.65
np=0

[RMS 7]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż rozdzielnicy TK
pd=		KNNR N005-04-05-04-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=5.65
np=0

[RMS 8]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż rozdzielnicy TH
pd=		KNNR N005-04-05-04-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=5.65
np=0

[RMS 9]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż rozdzielnicy TT
pd=		KNNR N005-04-05-04-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=5.65
np=0

[RMS 10]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż rozdzielnicy TF
pd=		KNNR N005-04-05-04-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=5.65
np=0

[RMS 11]
nz=1
np=1

[ELEMENT 2]
na=CPV 45311100-1: WLZ

[POZYCJA]
na=Osadzanie w podłożu kołków kotwiących M10 w stropie
pd=		KNNR N005-12-01-05-00
ob=480
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0674
np=0

[RMS 183]
nz=1
np=1

[RMS 184]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Konstrukcje wsporcze - wsporniki do korytek
pd=		KNNR N005-11-01-02-00
ob=240
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0977
np=0

[RMS 171]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Korytka K50/H60 przykręcane do otworów
pd=		KNNR N005-11-05-07-00
ob=70
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.158
np=0

[RMS 173]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Korytka K100/H60 przykręcane do otworów
pd=		KNNR N005-11-05-07-00
ob=125
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.158
np=0

[RMS 174]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Korytka K150/H60 przykręcane do otworów
pd=		KNNR N005-11-05-07-00
ob=10
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.158
np=0

[RMS 175]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Korytka K200/H60 przykręcane do otworów
pd=		KNNR N005-11-05-08-00
ob=35
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.189
np=0

[RMS 176]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przebijanie otworu fi 100 mm dł 2,5 c w cegle
pd=		KNNR N005-12-09-08-04
ob=25
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.13
np=0

[POZYCJA]
na=Przebijanie otworu fi 100 mm dł 40 cm w stropie
pd=		KNNR N005-12-09-12-04
ob=6
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=3.19
np=0

[POZYCJA]
na=Układanie kabla YKY 5x4 w korytkach
pd=		KNNR N005-07-15-01-27
ob=15
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Zasil.szafy COD
wo=	1	15

[RMS 1]
nz=0.118
np=0

[RMS 80]
nz=0.05
np=1

[RMS 164]
nz=1.04
np=1

[RMS 191]
nz=0.0044
np=0

[RMS 194]
nz=0.0067
np=0

[RMS 195]
nz=0.0044
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Układanie kabla YKY 5x10 w korytkach
pd=		KNNR N005-07-15-02-26
ob=50
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Zasil.tablicy TW
wo=	1	5
ko=	Zasil.tablicy TT
wo=	1	15
ko=	Zasil.tablicy TD
wo=	1	15
ko=	Zasil.szafy GPD
wo=	1	15

[RMS 1]
nz=0.155
np=0

[RMS 80]
nz=0.05
np=1

[RMS 165]
nz=1.04
np=1

[RMS 191]
nz=0.0044
np=0

[RMS 194]
nz=0.0067
np=0

[RMS 195]
nz=0.0044
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Układanie kabla YKY 5x16 w korytkach
pd=		KNNR N005-07-15-03-26
ob=30
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Zasil.tablicy TP1
wo=	1	5
ko=	Zasil.tablicy TP2
wo=	1	5
ko=	Zasil.tablicy TF
wo=	1	20

[RMS 1]
nz=0.204
np=0

[RMS 80]
nz=0.05
np=1

[RMS 166]
nz=1.04
np=1

[RMS 191]
nz=0.0045
np=0

[RMS 194]
nz=0.0067
np=0

[RMS 195]
nz=0.0045
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Układanie kabla YKY 5x35 w korytkach
pd=		KNNR N005-07-15-04-26
ob=20
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Zasil.tablicy TK
wo=	1	20

[RMS 1]
nz=0.3
np=0

[RMS 80]
nz=0.05
np=1

[RMS 167]
nz=1.04
np=1

[RMS 191]
nz=0.0045
np=0

[RMS 194]
nz=0.0067
np=0

[RMS 195]
nz=0.0045
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 16 mm2
pd=		KNNR N005-07-26-09-10
ob=12
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.57
np=0

[RMS 79]
nz=5
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 50 mm2
pd=		KNNR N005-07-26-10-10
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.52
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Uszczelnienie przejść kablowych przez strefy ogniowe pianką ognioodporną
pd=		Kalkulacja
ob=10
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2
np=0

[RMS 2]
nz=2
np=1

[ELEMENT 2]
na=CPV 45311200-2: Instalacja oświetleniowa

[POZYCJA]
na=Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T.
pd=		KNNR N005-02-05-01-04
ob=380
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0546
np=0

[RMS 143]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód kabelkowy YDY 4x1,5 P.T. 
pd=		KNNR N005-02-05-01-07
ob=110
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0546
np=0

[RMS 145]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T.
pd=		KNNR N005-02-05-01-05
ob=170
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0546
np=0

[RMS 144]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 w korytkach
pd=		KNNR N005-02-09-01-04
ob=720
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0406
np=0

[RMS 143]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód kabelkowy YDY 4x1,5 w korytkac
pd=		KNNR N005-02-09-01-07
ob=230
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0406
np=0

[RMS 145]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w korytkach
pd=		KNNR N005-02-09-01-05
ob=250
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0406
np=0

[RMS 144]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Układanie kabla YKY 3x4 w budynkach
pd=		KNNR N005-07-15-01-27
ob=90
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.118
np=0

[RMS 160]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu ceglanym
pd=		KNNR N005-03-01-11-00
ob=34
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0914
np=0

[POZYCJA]
na=Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyńcza
pd=		KNNR N005-03-02-01-00
ob=34
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.084
np=0

[RMS 61]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przycisk swiatło p.t. w puszce instalacyjnej
pd=		KNNR N005-03-06-02-01
ob=17
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.158
np=0

[RMS 51]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Łącznik 1-bieg p.t. w puszce instalacyjnej
pd=		KNNR N005-03-06-02-01
ob=6
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.158
np=0

[RMS 52]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Łącznik świecznikowy p.t.w puszce instalacyjnej
pd=		KNNR N005-03-06-03-01
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.189
np=0

[RMS 53]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Łącznik 1-biegunowy bryzgoszczelny IP44
pd=		KNNR N005-03-07-01-02
ob=7
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.231
np=0

[RMS 54]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Łącznik schodowy bryzgoszczelny IP44
pd=		KNNR N005-03-07-03-02
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.336
np=0

[RMS 55]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Czujnik ruchu 360
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=32
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 86]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy SHILO SUMATO 1192    "A"
pd=		KNNR N005-05-02-03-00
ob=16
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[RMS 15]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy SHILO SUMATO 1193    "B"
pd=		KNNR N005-05-02-03-00
ob=3
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[RMS 15]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy SHILO FUSSA 6602    "C"
pd=		KNNR N005-05-02-03-00
ob=15
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[RMS 16]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy SHILO ZAMA 5515   "D"
pd=		KNNR N005-05-02-03-00
ob=4
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[RMS 17]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy SHILO NOMI 8021   "E1"
pd=		KNNR N005-05-02-03-00
ob=6
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[RMS 18]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy SKEO R W2 GT   "E2"
pd=		KNNR N005-05-02-03-00
ob=1
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[RMS 19]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy SHILO ZAMA 1127   "F2"
pd=		KNNR N005-05-02-03-00
ob=6
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[RMS 20]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy SHILO ZAMA 1128   "F3"
pd=		KNNR N005-05-02-03-00
ob=2
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[RMS 21]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy SHILO ZAMA 1129   "F3"
pd=		KNNR N005-05-02-03-00
ob=8
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[RMS 22]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy SEGRE mała-biała   "G1"
pd=		KNNR N005-05-02-03-00
ob=6
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[RMS 24]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy SEGRE duża-biała   "G2"
pd=		KNNR N005-05-02-03-00
ob=5
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[RMS 23]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy SEGRE mała-niebieska   "G3"
pd=		KNNR N005-05-02-03-00
ob=7
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[RMS 26]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy SEGRE duża-niebieska   "G4"
pd=		KNNR N005-05-02-03-00
ob=3
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[RMS 25]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy CLOUD 1534-niebieska   "H1"
pd=		KNNR N005-05-02-03-00
ob=5
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[RMS 28]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy CLOUD 1534-biała   "H2"
pd=		KNNR N005-05-02-03-00
ob=6
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[RMS 27]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy SHILO TOTTORI IL 8007   "I"
pd=		KNNR N005-05-02-03-00
ob=28
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[RMS 30]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy SHILO TOTTORI IL 1235   "J"
pd=		KNNR N005-05-02-03-00
ob=5
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[RMS 29]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy DN140 MINI LED   "K"
pd=		KNNR N005-05-02-03-00
ob=3
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[RMS 31]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy FX35 OP BIS   "L"
pd=		KNNR N005-05-02-03-00
ob=3
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[RMS 32]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy ATLANTYK 2.0 OPTI LED   "M"
pd=		KNNR N005-05-02-03-00
ob=2
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[RMS 33]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy SHILO NOMI 1149   "N1"
pd=		KNNR N005-05-02-03-00
ob=7
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[RMS 35]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy SHILO NOMI 1148   "N2"
pd=		KNNR N005-05-02-03-00
ob=6
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[RMS 34]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy SHILO HINO IL 4450   "1K"
pd=		KNNR N005-05-02-03-00
ob=6
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[RMS 36]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy SHILO IBARA IP44   "2K"
pd=		KNNR N005-05-02-03-00
ob=8
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.74
np=0

[RMS 37]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż oprawy doziemnej DECOSCENE LED BBP621 15xLED-HB    "Z1"
pd=		KNNR N005-10-07-01-00
ob=6
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.81
np=0

[RMS 38]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Oprawa awaryjna AXPO 1x3W 1h AT SE IP65  "QP31"
pd=		KNNR N005-05-02-02-01
ob=14
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.62
np=0

[RMS 39]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Oprawa awaryjna LVNO 1x3W 1h AT SE IP20  "VN31"
pd=		KNNR N005-05-02-02-01
ob=3
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.62
np=0

[RMS 40]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Oprawa awaryjna LVPR 1x3W 1h AT SE IP20  "VP33"
pd=		KNNR N005-05-02-02-01
ob=8
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.62
np=0

[RMS 41]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Oprawa awaryjna ODB 3x1W 1h AT SE IP6  "ODB"
pd=		KNNR N005-05-02-02-01
ob=3
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.62
np=0

[RMS 42]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Oprawa awaryjna LVPO 1x3W 1h AT SE IP20  "VP31"
pd=		KNNR N005-05-02-02-01
ob=16
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.62
np=0

[RMS 43]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Oprawa awaryjna AXNO 1x6W 1h AT SE IP65  "QN61"
pd=		KNNR N005-05-02-02-01
ob=2
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.62
np=0

[RMS 44]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Oprawa awaryjna ET 1x3W 1h AT SE IP65  "XN30"
pd=		KNNR N005-05-02-02-01
ob=2
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.62
np=0

[RMS 45]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Oprawa awaryjna iTECH W2 2x2,5W 1h AT IP65  "W2-105C"
pd=		KNNR N005-05-02-02-01
ob=2
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.62
np=0

[RMS 46]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Oprawa awaryjna IF2ALS 1x1W 1h AT SE IP40 WH  "Y5.1"
pd=		KNNR N005-05-02-02-01
ob=16
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.62
np=0

[RMS 48]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Oprawa awaryjna IF2ALS 1x1W 1h AT SE IP40 WH  "Y5.2"
pd=		KNNR N005-05-02-02-01
ob=5
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.62
np=0

[RMS 47]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Oprawa awaryjna ETS 1x1W 1h AT SE IP65 WH  "Y8.1"
pd=		KNNR N005-05-02-02-01
ob=3
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.62
np=0

[RMS 50]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Oprawa awaryjna ETS 1x1W 1h AT SE IP65 WH  "Y8.2"
pd=		KNNR N005-05-02-02-01
ob=1
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.62
np=0

[RMS 49]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 2]
na=CPV 45311100-1: Instalacja gniazd wtykowych

[POZYCJA]
na=Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T.
pd=		KNNR N005-02-05-01-05
ob=330
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0546
np=0

[RMS 144]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w korytkach
pd=		KNNR N005-02-09-01-05
ob=780
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0406
np=0

[RMS 144]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rura winidurowa gładka RL fi 20 P.T. w bruzdach podł beton
pd=		KNNR N005-01-01-01-02
ob=5
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.111
np=0

[RMS 64]
nz=1.04
np=1

[RMS 71]
nz=0.41
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 wciągany do rur
pd=		KNNR N005-02-03-01-05
ob=10
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0352
np=0

[RMS 144]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Mocowanie osprzętu na zaprawie w otworach w podłożu ceglanym
pd=		KNNR N005-03-01-11-00
ob=47
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0914
np=0

[POZYCJA]
na=Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyńcza
pd=		KNNR N005-03-02-01-00
ob=47
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.084
np=0

[RMS 61]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 pojedyńcze
pd=		KNNR N005-03-08-02-00
ob=22
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.273
np=0

[RMS 56]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 16A IP44
pd=		KNNR N005-03-08-05-00
ob=21
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.263
np=0

[RMS 57]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Gniazdo wtyczk 2x2P+Z 16A IP44 podwójne
pd=		KNNR N005-03-08-05-01
ob=4
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.263
np=0

[RMS 58]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż zestawu ściennego gniazd PEL (2x2P+Z;2x2P+Z DATA)
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=18
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 87]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż puszki podłogowej z zestawem gniazd PEL(2x2P+Z;2x2P+Z DATA)
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 88]
nz=1
np=1

[ELEMENT 2]
na=CPV 45311100-1: Instalacja odbiorów technologicznych

[POZYCJA]
na=Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 w korytkach
pd=		KNNR N005-02-09-01-04
ob=210
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Wentylatory
wo=	1	160
ko=	Kurtyny
wo=	1	50

[RMS 1]
nz=0.0406
np=0

[RMS 143]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w korytkach
pd=		KNNR N005-02-09-01-05
ob=360
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Pompy
wo=	1	50
ko=	Grzejniki
wo=	1	40
ko=	Termostaty,głowice
wo=	1	240
ko=	Nagrzewnice
wo=	1	20
ko=	Zestawy hydrof
wo=	1	10

[RMS 1]
nz=0.0406
np=0

[RMS 144]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód kabelkowy YDY 5x1,5 w korytkach
pd=		KNNR N005-02-09-01-09
ob=55
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Brama wjazd
wo=	1	30
ko=	Pompa
wo=	1	25

[RMS 1]
nz=0.0406
np=0

[RMS 146]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód kabelkowy YDY 5x2,5 w korytkach
pd=		KNNR N005-02-09-02-05
ob=90
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Gniazda 3-f
wo=	1	40
ko=	Kuchenki elektr
wo=	1	20
ko=	Szafy klimat.UPS
wo=	1	30

[RMS 1]
nz=0.0457
np=0

[RMS 147]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód kabelkowy YDY 5x4,0 w korytkach
pd=		KNNR N005-02-09-03-03
ob=205
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Nagrzewn.
wo=	1	15
ko=	Kuchnia
wo=	1	25
ko=	Zest.gniazd
wo=	1	5
ko=	Szafy klimat
wo=	1	60
ko=	Węzeł co
wo=	1	10
ko=	Ogrzew.wpusty
wo=	1	90

[RMS 1]
nz=0.0555
np=0

[RMS 148]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód kabelkowy YDY 5x10,0 w korytkach
pd=		KNNR N005-02-09-03-04
ob=15
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Zest.gniazd
wo=	1	15

[RMS 1]
nz=0.0555
np=0

[RMS 149]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód kabelkowy YDY 5x16,0 w korytkach
pd=		KNNR N005-02-09-03-04
ob=5
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	Pompa megal
wo=	1	5

[RMS 1]
nz=0.0555
np=0

[RMS 150]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w cegle
pd=		KNNR N005-03-01-02-00
ob=4
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.109
np=0

[RMS 185]
nz=2
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Gniazdo wtyczkowe 3P+Z 16A IP44 z rozłącznikiem
pd=		KNNR N005-03-08-08-00
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.307
np=0

[RMS 59]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zestaw gniazd z zabezp.3x230V;1x400V IP44
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 60]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Podłączanie wentylatorów,aparatów kabel 3-żył Cu 1,5/2,5 mm2
pd=		KNNR N005-12-05-01-00
ob=25
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.53
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podłączanie aparatów kabel 5-żył Cu 1,5/2,5 mm2
pd=		KNNR N005-12-05-07-00
ob=5
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.89
np=0

[RMS 78]
nz=5
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 2]
na=CPV 45311100-1: Instalacja uziemiająca

[POZYCJA]
na=Uziom fundamentowy z bednarki 40x4 mm2
pd=		KNNR N005-06-03-02-00
ob=110
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.171
np=0

[RMS 178]
nz=1.04
np=1

[RMS 200]
nz=0.0855
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewody odgromowe poziome z bednarki FeZn 30x4 na wspornikach obsadzanych
pd=		KNNR N005-06-01-01-00
ob=25
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.312
np=0

[RMS 177]
nz=1.04
np=1

[RMS 200]
nz=0.033
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód izolowany jednożyłowy LgY 25 w korytkach
pd=		KNNR N005-02-01-06-10
ob=90
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0368
np=0

[RMS 141]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód izolowany jednożyłowy LgY 10w tynkiu
pd=		KNNR N005-02-01-04-11
ob=20
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0294
np=0

[RMS 140]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód izolowany jednożyłowy LgY 4,0 w tynku
pd=		KNNR N005-02-01-04-10
ob=80
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0294
np=0

[RMS 139]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż szyny uziemiającej GSU
pd=		KNR 514-05-14-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.11
np=0

[RMS 180]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż szyny uziemiającej LSU w puszce
pd=		KNR 514-05-14-01-00
ob=17
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.11
np=0

[RMS 181]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż szyny uziemiającej CC
pd=		KNR 514-05-14-01-00
ob=6
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.11
np=0

[RMS 182]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Łączenie przez spawanie bednarki do 120 mm2 na ścianie
pd=		KNNR N005-06-11-05-00
ob=20
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.269
np=0

[RMS 200]
nz=0.134
np=0

[ELEMENT 2]
na=CPV 4531311-0: Instalacja odgromowa

[POZYCJA]
na=Przewody odgromowe poziome z prętów DFe/Zn 8 mm na wspornikach obsadzanych
pd=		KNNR N005-06-01-01-01
ob=130
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.312
np=0

[RMS 137]
nz=1.01
np=1

[RMS 186]
nz=1.04
np=1

[RMS 200]
nz=0.033
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rura winidurowa gładka RL fi 28 P.T. w gotowych bruzdach na innym podłożu
pd=		KNNR N005-01-01-06-01
ob=70
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.109
np=0

[RMS 65]
nz=1.04
np=1

[RMS 72]
nz=0.41
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewody odgromowe pionow pręt FeZn fi 8 w rurach
pd=		KNNR N005-06-01-03-03
ob=70
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.385
np=0

[RMS 179]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Złącze kontrolne w studzience doziemnej 
pd=		KNNR N005-06-12-06-00
ob=6
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.449
np=0

[RMS 73]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Maszt odgromowy 1m 71.10 AL na dachu
pd=		KNNR N005-06-15-05-00
ob=6
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.16
np=0

[RMS 75]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Maszt odgromowy 1,5m 71.15 AL na dachu
pd=		KNNR N005-06-15-05-00
ob=9
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.16
np=0

[RMS 74]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Maszt odgromowy 2m 71.20 AL na dachu
pd=		KNNR N005-06-15-05-00
ob=9
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.16
np=0

[RMS 76]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Łączenie przez spawanie pręta fi do 10 mm2 na dachu
pd=		KNNR N005-06-11-11-00
ob=20
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.329
np=0

[RMS 200]
nz=0.164
np=0

[ELEMENT 2]
na=CPV 4531311-0: Pomiary

[POZYCJA]
na=Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz
pd=		KNNR N005-13-01-01-00
ob=75
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.3
np=0

[POZYCJA]
na=Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz
pd=		KNNR N005-13-01-02-00
ob=20
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.76
np=0

[POZYCJA]
na=Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył
pd=		KNNR N005-13-02-02-00
ob=8
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.62
np=0

[POZYCJA]
na=Badanie linii kablowej N.N. o ilości 5 żył
pd=		KNNR N005-13-02-04-00
ob=13
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.98
np=0

[POZYCJA]
na=Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy
pd=		KNNR N005-13-04-03-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.26
np=0

[POZYCJA]
na=Badania instalacji odgromowej pomiar następny
pd=		KNNR N005-13-04-04-00
ob=5
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.56
np=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE TELETECHNICZNE

[ELEMENT 2]
na=CPV 45314200-2: Instalacja teletechniczna

[POZYCJA]
na=Kanalizacja kablowa 1-warstwowa z 1-ej rury SRS 110 w gruncie kategorii 3
pd=		KNR 501-01-06-01-00
ob=10
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.9581
np=0

[RMS 68]
nz=1.04
np=1

[RMS 190]
nz=0.0925
np=0

[RMS 196]
nz=0.0104
np=0

[RMS 197]
nz=0.0071
np=0

[RMS 198]
nz=0.0269
np=0

[POZYCJA]
na=Studnia kablowa SK-2 
pd=		KNR 501-04-01-02-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=28.25
np=0

[RMS 172]
nz=1
np=1

[RMS 192]
nz=1.44
np=0

[RMS 197]
nz=1.2
np=0

[POZYCJA]
na=Szafa teletechniczna RZA-27-A81-CAX-A1 800/1000/1300 19" 27U
pd=		KNR 708-07-01-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.95
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=21.72
np=0

[RMS 128]
nz=1
np=1

[RMS 192]
nz=1.41
np=0

[RMS 196]
nz=0.47
np=0

[RMS 201]
nz=5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Panel rozdzielczy kat.6 24xRJ-45 HK UTP
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 129]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Panel porządkujący 19"/1U
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=5
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 130]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=CISKO SWITCH 10/100/1000 MBIT/S PoE 48 port
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 131]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=CISKO ROUTER RU082 10/100 MBIT/S 8 port 
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 132]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Zasilacz UPS APC 5000VA 3U  
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 133]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Listwa ACAR 504 WF RACK
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 134]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Adapter UBIQUITI PoE
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 135]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Osadzanie w podłożu kołków kotwiących M10 w stropie
pd=		KNNR N005-12-01-05-00
ob=410
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0674
np=0

[RMS 183]
nz=1
np=1

[RMS 184]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Konstrukcje wsporcze - wsporniki do korytek
pd=		KNNR N005-11-01-02-00
ob=205
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0977
np=0

[RMS 171]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Korytka K50/H60 przykręcane do otworów
pd=		KNNR N005-11-05-07-00
ob=120
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.158
np=0

[RMS 173]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Korytka K100/H60 przykręcane do otworów
pd=		KNNR N005-11-05-07-00
ob=30
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.158
np=0

[RMS 174]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Korytka K150/H60 przykręcane do otworów
pd=		KNNR N005-11-05-07-00
ob=10
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.158
np=0

[RMS 175]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Korytka K200/H60 przykręcane do otworów
pd=		KNNR N005-11-05-08-00
ob=45
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.189
np=0

[RMS 176]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kabel UTP 4 pary 23AWG kat 6 w korytkach 
pd=		KNNR N005-02-09-02-03
ob=1860
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0457
np=0

[RMS 169]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rura winidurowa karbowana RKLG fi 18 P.T.
pd=		KNNR N005-01-02-05-11
ob=200
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0672
np=0

[RMS 66]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kabel UTP 4x2x0,5 kat 6 wciągany do rur
pd=		KNNR N005-02-03-01-00
ob=400
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0352
np=0

[RMS 169]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Gniazdo RJ-45 kat.6 w puszkach 
pd=		KNNR N005-03-08-04-00
ob=44
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.252
np=0

[RMS 13]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Ponkt dostępowy UBIQUITI UNIFI UAP AP 802/11B 300MBPS
pd=		KNNR N005-03-08-04-00
ob=4
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.252
np=0

[RMS 136]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Krosowanie obwodów kablami RJ45  
pd=		KNR 501-08-19-01-00
ob=44
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.274
np=0

[RMS 138]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Podłączenie kabla UTP
pd=		KNR 505-02-03-01-00
ob=44
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.6536
np=0

[POZYCJA]
na=Pomiary dynamiczne sieci LAN kat.6
pd=		KNR Z531-06-03-09-00
ob=44
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.679
np=0

[ELEMENT 2]
na=CPV 45314200-2: Instalacja alarmowa

[POZYCJA]
na=Centralka alarmowa 128 Plus + ETHM-1 Plus, GSM-5, APS-1012, OMNI-40
pd=		KNR Z531-01-01-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=14.1
np=0

[RMS 118]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Klawiatura INT-TSI-BSB
pd=		KNR Z531-03-01-03-00
ob=3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=6.39
np=0

[RMS 119]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Czujka pasywna podczerwieni PIR
pd=		KNR Z531-02-01-01-00
ob=20
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.87
np=0

[RMS 120]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Czujka pasywna podczerwieni PIR 360st
pd=		KNR Z531-02-01-01-00
ob=4
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.87
np=0

[RMS 121]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Czujka dymu optyczna TSD-1
pd=		KNR Z531-04-01-01-00
ob=12
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.55
np=0

[RMS 122]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Czujka zalania 
pd=		KNR Z531-02-06-06-00
ob=3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.1
np=0

[RMS 123]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Czujnik magnetyczny K3 2e 
pd=		KNR Z531-02-08-02-00
ob=3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.26
np=0

[RMS 124]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Sygnalizator optyczny SOW-300R
pd=		KNR Z531-01-08-02-00
ob=4
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.97
np=0

[RMS 125]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Sygnalizator akustyczny SPW-100
pd=		KNR Z531-01-08-01-00
ob=4
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.87
np=0

[RMS 126]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Sygnalizata optyczno-akustyczny SP-400GR
pd=		KNR Z531-01-08-04-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=4.75
np=0

[RMS 127]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Kabel UTP 4 pary 23AWG kat 6 w korytkach 
pd=		KNNR N005-02-09-02-03
ob=1380
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0457
np=0

[RMS 169]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rura winidurowa karbowana RKLG fi 18 P.T.
pd=		KNNR N005-01-02-05-11
ob=120
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0672
np=0

[RMS 66]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kabel UTP 4x2x0,5 kat 6 wciągany do rur
pd=		KNNR N005-02-03-01-00
ob=120
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0352
np=0

[RMS 169]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podłączenie kabla UTP
pd=		KNR 505-02-03-03-00
ob=51
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.7887
np=0

[POZYCJA]
na=Oprogramowanie systemu alarmowego 
pd=		KNR Z531-06-01-03-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=52.7
np=0

[ELEMENT 2]
na=CPV 45314200-2: Instalacja domofonowa

[POZYCJA]
na=Kanalizacja kablowa 1-warstwowa z 1-ej rury DVK 50 w gruncie kategorii 3
pd=		KNR 501-01-06-01-00
ob=3
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.9581
np=0

[RMS 69]
nz=1
np=1

[RMS 190]
nz=0.0925
np=0

[RMS 196]
nz=0.0104
np=0

[RMS 197]
nz=0.0071
np=0

[RMS 198]
nz=0.0269
np=0

[POZYCJA]
na=Panel bramowy BCS-PAN-KAM+BCS-PAN-P+BCS-PAN-C+BCS-PN31
pd=		KNR 508-00-04-01-00
ob=4
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=2.5
np=0

[RMS 96]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Panel wewnętrzny BCS-MON7000W
pd=		KNR 508-00-04-02-00
ob=5
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.85
np=0

[RMS 99]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Switch BCS-SPO6 + BCS-ZA1220
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 100]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Czytnik kart KD
pd=		KNR Z531-03-01-03-00
ob=3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=6.39
np=0

[RMS 101]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Elektrozaczep 
pd=		KNR Z531-02-08-02-00
ob=3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.26
np=0

[RMS 102]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Układanie kabla YKY 3x2,5 w budynkach
pd=		KNNR N005-07-15-01-26
ob=120
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.118
np=0

[RMS 159]
nz=1.04
np=1

[RMS 191]
nz=0.0044
np=0

[RMS 194]
nz=0.0067
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kabel UTP 4 pary 23AWG kat 6 w korytkach 
pd=		KNNR N005-02-09-02-03
ob=180
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0457
np=0

[RMS 169]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rura winidurowa karbowana RKLG fi 18 P.T.
pd=		KNNR N005-01-02-05-11
ob=20
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0672
np=0

[RMS 66]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kabel UTP 4x2x0,5 kat 6 wciągany do rur
pd=		KNNR N005-02-03-01-00
ob=20
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0352
np=0

[RMS 169]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podłączenie kabla UTP
pd=		KNR 505-02-03-03-00
ob=10
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.7887
np=0

[POZYCJA]
na=Próby pomontażowe elektromechanicznych elem blokujących
pd=		KNR Z531-03-07-04-00
ob=3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.33
np=0

[POZYCJA]
na=Uruchomienie systemu domofonowego
pd=		KNR Z531-03-06-02-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=5.32
np=0

[ELEMENT 2]
na=CPV 45314200-2: Instalacja CCTV

[POZYCJA]
na=Rejestrator cyfrowy BCS-NVR1604-4K-P
pd=		KNR Z531-05-03-04-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=2.87
np=0

[RMS 112]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Monitor 65" UE65NU7172UXXH
pd=		KNR Z531-05-01-03-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.93
np=0

[RMS 113]
nz=1
np=1

[RMS 114]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Zasilacz 24VDC PS-2002470
pd=		KNR Z531-01-12-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.81
np=0

[RMS 115]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Kamera kopułkowa BCS-P-215R-E-II
pd=		KNR Z531-05-01-01-00
ob=12
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=3.36
np=0

[RMS 116]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Kamera tubowa zewnętrzna BCS-P-464R3WSA-G
pd=		KNR Z531-05-01-02-00
ob=4
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=9.25
np=0

[RMS 117]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Kabel UTP 4 pary 23AWG kat 6 w korytkach 
pd=		KNNR N005-02-09-02-03
ob=430
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0457
np=0

[RMS 169]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rura winidurowa karbowana RKLG fi 18 P.T.
pd=		KNNR N005-01-02-05-11
ob=50
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0672
np=0

[RMS 66]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kabel UTP 4x2x0,5 kat 6 wciągany do rur
pd=		KNNR N005-02-03-01-00
ob=50
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0352
np=0

[RMS 169]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Układanie kabla YKY 2x2,5 w budynkach
pd=		KNNR N005-07-15-01-26
ob=180
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.118
np=0

[RMS 158]
nz=1.04
np=1

[RMS 191]
nz=0.0044
np=0

[RMS 194]
nz=0.0067
np=0

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podłączenie kabla UTP
pd=		KNR 505-02-03-03-00
ob=12
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.7887
np=0

[POZYCJA]
na=Uruchomienie,konfiguracja + testy
pd=		Kalk
ob=1
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=50
np=0

[ELEMENT 2]
na=CPV 45314200-2: Instalacja oddymiania klatki schodowej

[POZYCJA]
na=Przewód HDGs/PH90 3x1,5 P.T.
pd=		KNNR N005-02-05-01-04
ob=30
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0546
np=0

[RMS 153]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód HDGs/PH90 3x2,5 P.T.
pd=		KNNR N005-02-09-01-04
ob=35
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0406
np=0

[RMS 152]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód YnTKSY 2x2x0,8 P.T.  
pd=		KNNR N005-02-05-01-01
ob=50
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0546
np=0

[RMS 154]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Przewód HTKSH/PH90 3x2x0,8 P.T.  
pd=		KNNR N005-02-05-01-05
ob=20
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0546
np=0

[RMS 151]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kabel UTP 4x2x0,5 kat.5e P.T.
pd=		KNNR N005-02-05-01-01
ob=20
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0546
np=0

[RMS 157]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Centralka oddymiająca AFG2004/8A
pd=		KNR 506-16-01-02-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=16.69
np=0

[RMS 81]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Instalowanie przycisku oddymiania RPO-1 
pd=		KNR 506-16-09-03-00
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=2.1
np=0

[RMS 82]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Instalowanie przycisku przewietrzania PP20
pd=		KNR 506-16-09-03-00
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=2.1
np=0

[RMS 83]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Optyczna czujka dymu  
pd=		KNR 506-16-12-02-00
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.62
np=0

[RMS 84]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Czujnik wiatru i deszczu CDW-03
pd=		KNR 506-16-12-02-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.62
np=0

[RMS 85]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż puszki PIP-1A
pd=		KNR 508-03-03-04-00
ob=3
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.418
np=0

[RMS 63]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[ELEMENT 2]
na=CPV 45317300-5: Instalacja fotovoltaiczna

[POZYCJA]
na=Montaż falownika fotowoltaicznego SYMO 15.0-3-M 
pd=		KNR 514-01-03-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=2.97
np=0

[RMS 90]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż panelu fotowoltaicznego 300Wp
pd=		KNR 504-10-01-01-00
ob=43
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=20.38
np=0

[RMS 91]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=0.4
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Konstrukcje montażowe na dachu pod panele
pd=		KNNR N005-11-01-11-00
ob=43
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.744
np=0

[RMS 92]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Okablowanie instalacji
pd=		Kalkulacja
ob=1
jm=kmpl	090
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 93]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Uruchomienie i konfiguracja falownika
pd=		KNR Z531-06-01-03-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=52.7
np=0

[ELEMENT 2]
na=CPV 45314200-3: Instalacja przyzywowa

[POZYCJA]
na=Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T.
pd=		KNNR N005-02-05-01-04
ob=50
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0546
np=0

[RMS 143]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kabel UTP 4x2x0,5 kat.5e P.T.
pd=		KNNR N005-02-05-01-01
ob=40
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0546
np=0

[RMS 157]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Montaż centralki przyzywowej
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 108]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż przycisku przywoławczego pociągany
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 109]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż przycisku kasującego
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 110]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Montaż buczka sygnałowego z lampką podświetlaną
pd=		KNNR N005-04-06-04-00
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=1.73
np=0

[RMS 111]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Zarobienie, rozszycie na panelach kabla 4x2
pd=		KNR 505-02-03-03-00
ob=20
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.7887
np=0

[ELEMENT 2]
na=CPV 45314200-3: Instalacja RTV

[POZYCJA]
na=Kabel Trised-113 w korytkach
pd=		KNNR N005-02-09-01-00
ob=460
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0406
np=0

[RMS 155]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rura winidurowa karbowana RKLG fi 18 P.T.
pd=		KNNR N005-01-02-05-11
ob=100
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0672
np=0

[RMS 66]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kabel triset-113 wciągany do rur
pd=		KNNR N005-02-03-01-10
ob=100
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0352
np=0

[RMS 155]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Zwrotnica ZA-104MS
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 103]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Multiswitch MSR-912
pd=		KNNR N005-04-06-01-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.63
np=0

[RMS 104]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Antena UKF-FM
pd=		KNR 506-12-03-04-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=3.26
np=0

[RMS 105]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Antena DVB-T 19/21-60
pd=		KNR 506-12-03-04-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=3.26
np=0

[RMS 106]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Antena UHF 44/21-60
pd=		KNR 506-12-03-04-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=3.26
np=0

[RMS 106]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Antena satelitarna z konwerterem quatro
pd=		KNR 506-12-03-04-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=3.26
np=0

[RMS 107]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyńcza
pd=		KNNR N005-03-02-01-00
ob=10
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.084
np=0

[RMS 89]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Gniazdo RTV
pd=		KNNR N005-03-08-01-00
ob=10
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.179
np=0

[RMS 12]
nz=1
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Podłączenie kabla do gniazda współosiowego
pd=		KNR 506-07-07-01-00
ob=10
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.41
np=0

[ELEMENT 2]
na=CPV 45314200-3: Instalacja nagłośnienia

[POZYCJA]
na=Tuner W-240
pd=		KNR Z531-05-02-02-00
ob=2
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=5.08
np=0

[RMS 94]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Głośnik sufitowy ZGSU 28T 25-12 6W/100V
pd=		KNR 506-08-03-09-00
ob=20
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=1.9
np=0

[RMS 95]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Gniazdo głośnikowe pojedyncze 457209
pd=		KNR 506-06-05-02-00
ob=20
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.97
np=0

[RMS 98]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Gniazdo głośnikowe podwójne 457309
pd=		KNR 506-06-05-02-00
ob=4
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=0.97
np=0

[RMS 97]
nz=1
np=1

[POZYCJA]
na=Kabel TLgY 2x2,5 w korytkach
pd=		KNNR N005-02-09-01-00
ob=1100
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0406
np=0

[RMS 156]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Rura winidurowa karbowana RKLG fi 18 P.T.
pd=		KNNR N005-01-02-05-11
ob=100
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0672
np=0

[RMS 66]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Kabel TLgY 2x2,5 wciągany do rur
pd=		KNNR N005-02-03-01-10
ob=100
jm=metr	040
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[RMS 1]
nz=0.0352
np=0

[RMS 156]
nz=1.04
np=1

[RMS 201]
nz=2.5
np=0
op=M
wa=0

[POZYCJA]
na=Uruchomienie nagłośnienia
pd=		KNR 506-05-02-02-00
ob=1
jm=szt	020
op=0
kj=0	0	0
cj=0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955
wm=1
ws=1

[RMS 1]
nz=19.01
np=0

