[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=KOBRA	15
nan=Zagospodarowanie terenu i plac zabaw 
cr=0
pe=3
pm=stan	element
pd=stanu	elementu
mm=stany	elamenty
md=stanów	elementów
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0
prn=2	2	2	3	5	0	5	0
own=3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
wan=PLN

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI
ni=GMINA CZERNIKOWO
ai=87-640 Czernikowo, ul. Słowackiego 12
nb=BUDOWA MIEJSCA OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT TRZECH W MIEJSCOWOŚCI CZERNIKOWO 
ab=UL. SŁOWACKIEGO 20; 87-640 CZERNIKOWO; GM. CZERNIKOWO, POWIAT TORUŃSKI; DZ. NR 256, OBRĘB 001 CZERNIKOWO
br=Zagospodarowanie terenu i plac zabaw 
cpv=45112723-9, 45214100-1


[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=3277.39202780002

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Belki drewniane 80x40 mm 
id=	2
jm=m2	020
ce=0
il=68.000374

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Furtki stalowe ogrodzeniowe 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Furtki stalowe ogrodzeniowe 1,10x1,00 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Ogrodzenia z paneli stalowych 
id=	2
jm=m	020
ce=0
il=26.36

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Ogrodzenia, z profili stalowych zamkniętych wys. 1,5 m 
id=	2
jm=m	020
ce=0
il=2.87

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Geokrata 
id=0390200	2
jm=m2	050
ce=0
il=105

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Smary plastyczne maszynowe 
id=1034099	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.36

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Pręty stal.okrągłe gładkie do zbroj.betonu 
id=1101399	2
jm=kg	033
ce=0
il=135

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Pręty stal.okrąg.żebrowane, do zbr.do 7 mm 
id=1101500	2
jm=kg	033
ce=0
il=79.158

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Pręty stal.okrąg.żebrowane,do zbr.12-14 mm 
id=1101520	2
jm=kg	033
ce=0
il=398.82

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Drut stal.okrągły miękki oc., o śr.1,6 mm 
id=1122316	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.42

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Bramy stalowe rozwierane dwuskrzydłowe szer. 3,04x1,50 
id=1322299	2
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Bramy stalowe rozwierane dwuskrzydłowe szer. 4,02x1,50 
id=1322299	2
jm=kpl	090
ce=0
il=1

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Ramy stalowe - panele 
id=1322810	2
jm=kg	033
ce=0
il=2968.7433

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Słupki stal. ogrodz.z kształtow.walcowan. 
id=1323800	2
jm=kg	033
ce=0
il=1996.3474

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost 
id=1330199	2
jm=kg	033
ce=0
il=12.74569

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Gwoździe budowlane gołe okrągłe 
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0
il=21.40256

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Haki do muru 
id=1342199	2
jm=kg	033
ce=0
il=1.407

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Azofoska 
id=1420800	2
jm=kg	033
ce=0
il=17.367

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow. 
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0
il=3.6

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Farby olejne do gruntowania przeciwrdzewne 
id=1510200	2
jm=dm3	066
ce=0
il=6

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki 
id=1525110	2
jm=dm3	066
ce=0
il=8.79655

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Klej winylowy emulsyjny 
id=1551304	2
jm=kg	033
ce=0
il=355.656

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Płytki gumowe 50x50x5 cm - kolor czarny 
id=1563899	2
jm=m2	050
ce=0
il=87.2799

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Płytki gumowe 50x50x5 cm - kolor czerwony 
id=1563899	2
jm=m2	050
ce=0
il=234.0625

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Płytki gumowe 50x50x5 cm - kolor szary 
id=1563899	2
jm=m2	050
ce=0
il=113.42

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Płytki gumowe 50x50x5 cm - kolor zielony 
id=1563899	2
jm=m2	050
ce=0
il=40.9275

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Kruszywo kam.łam.zwyk.do naw.drog.niesort. 
id=1600599	2
jm=t	034
ce=0
il=319.507802

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Piaski do nawierzchni drogowych 
id=1601799	2
jm=m3	060
ce=0
il=196.995184

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Otoczaki 
id=1602540	2
jm=m3	060
ce=0
il=4.0248

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Kostka kamienna wys. 8 cm, kolor strzegomski 
id=1631550	2
jm=m2	050
ce=0
il=378.33775

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Kostka kamienna wys. 8 cm, kolor żółty 
id=1631550	2
jm=m2	050
ce=0
il=8.979

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków 
id=1700310	2
jm=t	034
ce=0
il=30.895735

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Cegła ceram.25x12x6,5 zwykła,pełna 
id=1800104	2
jm=szt	020
ce=0
il=1182.494

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Cegła POROTHERM 25,0x37,5x23,8 -P+W, kl.10 
id=1801625	2
jm=szt	020
ce=0
il=511.1424

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Bloczki ścien.beton.2-cegł.b-2 25x12x14cm 
id=2200410	2
jm=szt	020
ce=0
il=153.9727

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Bloczki ścien.beton.4-cegł.b-4 25x25x14cm 
id=2200420	2
jm=szt	020
ce=0
il=240.6439

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Płyty kamienne o wymiarach 60x60x8 cm, 
id=2221499	2
jm=m2	050
ce=0
il=78.183

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Obrzeża trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm 
id=2223540	2
jm=m	040
ce=0
il=42.228

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Krawężniki gumowe - czarne 
id=2223599	2
jm=m	040
ce=0
il=19.7064

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Krawężniki gumowe - szare 
id=2223599	2
jm=m	040
ce=0
il=97.206

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Krawężniki gumowe - zielone 
id=2223599	2
jm=m	040
ce=0
il=4.488

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Profil krawędziowy gumowy czarny 
id=2223599	2
jm=m	040
ce=0
il=3.06

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza 
id=2300100	2
jm=kg	033
ce=0
il=17.157

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Lepik asfaltowy na zimno 
id=2300202	2
jm=kg	033
ce=0
il=5.04

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Masa asfalt.-kauczuk.izolac. 
id=2301304	2
jm=kg	033
ce=0
il=95.8958

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Papy asfaltowe na tekturze, izolacyjne 
id=2304100	2
jm=m2	050
ce=0
il=3.024

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Papa zgrzew.mod.,szklan.podkł. 
id=2305556	2
jm=m2	050
ce=0
il=19.73055

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Beton zwykły C 8/10 (B 10) 
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.8033

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10 
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0
il=2.55002

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Beton zwykły C12/15 (B 15) 
id=2370604	2
jm=m3	060
ce=0
il=6.77248

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Beton zwykły C20/25 (B 25) 
id=2370607	2
jm=m3	060
ce=0
il=2.601

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
id=2370607	2
jm=m3	060
ce=0
il=4.59

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Beton zwykły B 25 W8 
id=2370608	2
jm=m3	060
ce=0
il=4.643625

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Beton zwykły B25 W8 
id=2370608	2
jm=m3	060
ce=0
il=2.10426

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Betony zwykłe z kruszywa naturalnego 
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0
il=5.030036

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Sucha miesz.tynk.na spoiw.min. 
id=2380112	2
jm=kg	033
ce=0
il=341.175

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Masy tynkarskie silikonowe 
id=2380342	2
jm=kg	033
ce=0
il=100.532

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Masa tynkarska podkładowa 
id=2380501	2
jm=kg	033
ce=0
il=34.1175

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast" 
id=2380501	2
jm=kg	033
ce=0
il=7.5399

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Zaprawy cementowe 
id=2380820	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.59094

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Zaprawa cementowa  M  7 
id=2380823	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.3175

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Zaprawa cementowa  M 12 
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.756

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Zaprawa cementowa  M 15 
id=2380825	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.377107

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Zaprawy budowlane zwykłe 
id=2380899	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.7047

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.4154875

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.07781

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste kl.II 
id=2600810	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.280685

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Łaty i listwy iglaste kl.II 
id=2601310	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.01206

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Geowłókniny polipropylenowe 
id=3900760	2
jm=m2	050
ce=0
il=461.4948

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Woda przemysłowa 
id=3930000	2
jm=m3	060
ce=0
il=56.064531

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Woda przemysłowa z rurociągu 
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.92

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Woda 
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.525

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow. 
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.0112

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Słupki igl.niekor.średn.7-11 cm dł.2,0 m 
id=3951301	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.010676

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Nasiona traw 
id=3970500	2
jm=kg	033
ce=0
il=6.9468

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Tuja szmaragd 
id=3971200	2
jm=szt	020
ce=0
il=100.8

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Konstrukcje stal.nośne z kształt.prętów 
id=8340800	2
jm=kg	033
ce=0
il=588

[RMS ZEST 80]
ty=S
na=Aplikator geowłókniny przyczepny 
id=  03860	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.95624

[RMS ZEST 81]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1) 
id=  11132	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.646

[RMS ZEST 82]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,40 m3(1) 
id=  11162	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.5772125

[RMS ZEST 83]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,60 m3(1) 
id=  11163	2
jm=m-g	148
ce=0
il=3.160388

[RMS ZEST 84]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 40 kW [55 KM] (1) 
id=  11331	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.11464

[RMS ZEST 85]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1) 
id=  11333	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.057523

[RMS ZEST 86]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1) 
id=  11334	2
jm=m-g	148
ce=0
il=6.6090531

[RMS ZEST 87]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) 
id=  11612	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.711097

[RMS ZEST 88]
ty=S
na=Równiarka samojezdna 103 kW [140 KM] (1) 
id=  11615	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.646

[RMS ZEST 89]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 4-6 t  (1) 
id=  12111	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.242002

[RMS ZEST 90]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny  10 t  (1) 
id=  12113	2
jm=m-g	148
ce=0
il=38.859057

[RMS ZEST 91]
ty=S
na=Walec wibracyjny samojezdny 7,5  t (1) 
id=  12313	2
jm=m-g	148
ce=0
il=9.726595

[RMS ZEST 92]
ty=S
na=Zagęszczarka wibr.spalinowa   100 m3/h 
id=  12522	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.799397

[RMS ZEST 93]
ty=S
na=Pług do orki, bez ciągnika 
id=  13240	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.11592

[RMS ZEST 94]
ty=S
na=Brona 
id=  13330	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.03648

[RMS ZEST 95]
ty=S
na=Żuraw samochodowy     5-6 t  (1) 
id=  31114	2
jm=m-g	148
ce=0
il=27.69

[RMS ZEST 96]
ty=S
na=Wyciąg budowlany 
id=  34000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=5.358075

[RMS ZEST 97]
ty=S
na=Żuraw okienny przenośny 0,15 t 
id=  35111	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.9414705

[RMS ZEST 98]
ty=S
na=Środek transportowy (1) 
id=  39000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=9.21274600000001

[RMS ZEST 99]
ty=S
na=Ciągnik kołowy (1) 
id=  39114	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1524

[RMS ZEST 100]
ty=S
na=Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) 
id=  39116	2
jm=m-g	148
ce=0
il=3.382316

[RMS ZEST 101]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy (1) 
id=  39500	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.2178939

[RMS ZEST 102]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) 
id=  39521	2
jm=m-g	148
ce=0
il=5.76416

[RMS ZEST 103]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 3,5 t 
id=  39611	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.566076

[RMS ZEST 104]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1) 
id=  39811	2
jm=m-g	148
ce=0
il=219.5155417

[RMS ZEST 105]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy pow.  5-10 t  (1) 
id=  39812	2
jm=m-g	148
ce=0
il=30.8815056

[RMS ZEST 106]
ty=S
na=Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 250 dm3 
id=  43212	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.62

[RMS ZEST 107]
ty=S
na=Pompa do betonu na sam.60 m3/h(1),rur.20 m 
id=  44141	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1654

[RMS ZEST 108]
ty=S
na=Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) 
id=  44141	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.506187

[RMS ZEST 109]
ty=S
na=Deskowanie drobnowym. 
id=  47611	2
jm=m-g	148
ce=0
il=11.84431

[RMS ZEST 110]
ty=S
na=Kocioł do gotowania lepiku 50-100 dm3 
id=  52211	2
jm=m-g	148
ce=0
il=3.328458

[RMS ZEST 111]
ty=S
na=Giętarka do prętów, mechaniczna 
id=  71212	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.256

[RMS ZEST 112]
ty=S
na=Nożyce elektryczne do prętów 
id=  71231	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.726

[RMS ZEST 113]
ty=S
na=Prościarka do prętów 
id=  71250	2
jm=m-g	148
ce=0
il=2.021

[RMS ZEST 114]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300 A 
id=  72111	2
jm=m-g	148
ce=0
il=22.9136

[RMS ZEST 115]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147

[ELEMENT 1]
id=280
na=Zagospodarowanie terenu i plac zabaw
nsn=STB 02.00

[ELEMENT 2]
id=281
na=Ściana oddzielenia p.poż. - ścianka wspinaczkowa.
nsn=STB 02.00

[ELEMENT 3]
id=101
na=Roboty ziemne
nsn=STB 02.00

[POZYCJA]
id=91
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0126-01-00	 201	0126-01	00	1
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm
nu=1
ob=22.008
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=22.008	1	18.34 * 1.20	


[RMS 1]
nz=0.0053
np=0
il=0.11664
wa=0

[RMS 86]
nz=0.0025
np=1
il=0.05502
wa=0

[POZYCJA]
id=92
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0126-02-00	 201	0126-02	00	1
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 15 cm, dodatek za każde dalsze 5 cm
nu=2
ob=22.008
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=22.008	1	22.008	


[RMS 1]
nz=0.0018
np=0
il=0.03961
wa=0

[RMS 86]
nz=0.0008
np=1
il=0.01761
wa=0

[POZYCJA]
id=93
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0217-05-00	 201	0217-05	00	1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, w gruncie kategorii: I-II
nu=3
ob=25.787
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=25.787	1	17.54 * 2.00 * 1.00 - 9.293	


[RMS 1]
nz=0.0908
np=0
il=2.34146
wa=0

[RMS 82]
nz=0.039
np=1
il=1.00569
wa=0

[POZYCJA]
id=94
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0206-01-00	 201	0206-01	00	1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-II
nu=4
ob=9.293
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6.229	1	1.654 + 4.575	
wo=3.064	1	16.34 * 0.25 * 0.75	


[RMS 1]
nz=0.1577
np=0
il=1.46551
wa=0

[RMS 82]
nz=0.0615
np=1
il=0.57152
wa=0

[RMS 104]
nz=0.1859
np=1
il=1.72757
wa=0

[POZYCJA]
id=95
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0214-01-00	 201	0214-01	00	1
na=Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. I-II. Krotność = 18
nu=5
ob=9.293
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=9.293	1	9.293	


[RMS 1]
nz=0.0042
mn=18
np=0
il=0.70255
wa=0

[RMS 104]
nz=0.0245
mn=18
np=1
il=4.09821
wa=0

[POZYCJA]
id=96
pd=		ceny rynkowe	ceny	rynkowe		1
na=Koszty składowania ziemi
nu=6
ob=9.293
jm=m3	060
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=9.293	1	9.293	

[POZYCJA]
id=97
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0122-01-00	 201	0122-01	00	1
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
nu=7
ob=0.391
jm=100 m3	135
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=0.04	1	20.008 * 0.20 * 0.01	
wo=0.351	1	35.08 * 0.01	


[RMS 1]
nz=5.3385
np=0
il=2.08735
wa=0

[RMS 76]
nz=0.002
np=1
il=0.00078
wa=0

[POZYCJA]
id=98
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0230-01-10	 201	0230-01	10	1
na=Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM),  kat.gruntu I-III
nu=8
ob=25.787
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=25.787	1	35.08 - 9.293	


[RMS 86]
nz=0.0127
np=1
il=0.32749
wa=0

[POZYCJA]
id=99
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0236-03-00	 201	0236-03	00	1
na=Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-III
nu=9
ob=25.787
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=25.787	1	25.787	


[RMS 1]
nz=0.1022
np=0
il=2.63543
wa=0

[RMS 92]
nz=0.031
np=1
il=0.7994
wa=0

[POZYCJA]
id=100
pd=MBGPiK	KNR	 221-0218-03-00	 221	0218-03	00	1
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem: mechanicznym - spycharkami
nu=10
ob=4.402
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4.402	1	22.008 * 0.20	


[RMS 1]
nz=0.2426
np=0
il=1.06793
wa=0

[RMS 84]
nz=0.04
np=1
il=0.17608
wa=0

[ELEMENT 3]
id=110
na=Konstrukcja 
nsn=STB 02.00

[POZYCJA]
id=103
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 202-1101-03-00	 202	1101-03	00	1
na=Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu: na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego
nu=11
ob=1.654
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1.654	1	16.54 * 1.00 * 0.10	


[RMS 1]
nz=2.9
np=0
il=4.7966
wa=0

[RMS 50]
nz=1.03
np=1
il=1.70362
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1.654
wa=0

[RMS 107]
nz=0.1
np=1
il=0.1654
wa=0

[POZYCJA]
id=104
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 202-0243-02-20	 202	0243-02	20	1
na=Ławy fundamentowe w deskowaniu systemowym wykonywane - przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, prostokątne o szerokości: ponad 0,6 do 0,8 m
nu=12
ob=4.575
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4.575	1	16.34 * 0.80 * 0.35	


[RMS 1]
nz=2.54
np=0
il=11.6205
wa=0

[RMS 55]
nz=1.015
np=1
il=4.64363
wa=0

[RMS 67]
nz=0.0005
np=1
il=0.00229
wa=0

[RMS 69]
nz=0.0002
np=1
il=0.00092
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=4.575
wa=0

[RMS 98]
nz=0.097
np=1
il=0.44378
wa=0

[RMS 108]
nz=0.066
np=1
il=0.30195
wa=0

[RMS 109]
nz=0.686
np=1
il=3.13845
wa=0

[POZYCJA]
id=105
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 202-0247-05-20	 202	0247-05	20	1
na=Słupy w deskowaniu systemowym wykonywane - przy użyciu pompy do betonu na samochodzie i wyciągu budowlanego, o wysokości do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 12 do 16 - rdzenie
nu=13
ob=2.063
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2.063	1	33.00 * 0.25 * 0.25	RD-1


[RMS 1]
nz=16.3
np=0
il=33.6269
wa=0

[RMS 56]
nz=1.02
np=1
il=2.10426
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=2.063
wa=0

[RMS 96]
nz=0.862
np=1
il=1.77831
wa=0

[RMS 98]
nz=0.88
np=1
il=1.81544
wa=0

[RMS 108]
nz=0.099
np=1
il=0.20424
wa=0

[RMS 109]
nz=4.22
np=1
il=8.70586
wa=0

[POZYCJA]
id=112
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 202-0101-06-00	 202	0101-06	00	1
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: cementowej
nu=14
ob=3.283
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3.283	1	(16.34 - 7 * 0.25) * 0.90 * 0.25	


[RMS 1]
nz=5.57
np=0
il=18.28631
wa=0

[RMS 37]
nz=46.9
np=1
il=153.9727
wa=0

[RMS 38]
nz=73.3
np=1
il=240.6439
wa=0

[RMS 62]
nz=0.18
np=1
il=0.59094
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=3.283
wa=0

[POZYCJA]
id=191
pd=MRRiB	KNNR	 004-1511-01-30	 004	1511-01	30	1
na=Izolacja pozioma powierzchni betonowych: papą zgrzew.polimer-asfalt.- pierwsza warstwa
nu=15
ob=17.157
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=17.157	1	16.34 * (0.80 + 0.25)	


[RMS 1]
nz=0.408
np=0
il=7.00006
wa=0

[RMS 45]
nz=1
np=1
il=17.157
wa=0

[RMS 49]
nz=1.15
np=1
il=19.73055
wa=0

[RMS 115]
nz=3.5
np=0
op=M
il=17.157
wa=0

[RMS 101]
nz=0.0127
np=1
il=0.21789
wa=0

[RMS 110]
nz=0.194
np=1
il=3.32846
wa=0

[POZYCJA]
id=192
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 202-0603-05-00	 202	0603-05	00	1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych: pierwsza warstwa
nu=16
ob=36.883
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=11.998	1	2 * (16.34 + 0.80) * 0.35	
wo=24.885	1	2 * (16.34 + 0.25) * 0.75	


[RMS 1]
nz=0.128
np=0
il=4.72102
wa=0

[RMS 47]
nz=1.4
np=1
il=51.6362
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=36.883
wa=0

[RMS 98]
nz=0.002
np=1
il=0.07377
wa=0

[POZYCJA]
id=193
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 202-0603-06-00	 202	0603-06	00	1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych: każda następna warstwa. 
nu=17
ob=36.883
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=36.883	1	36.883	


[RMS 1]
nz=0.0993
np=0
il=3.66248
wa=0

[RMS 47]
nz=1.2
np=1
il=44.2596
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=36.883
wa=0

[RMS 98]
nz=0.0017
np=1
il=0.0627
wa=0

[POZYCJA]
id=106
pd=IGM Warszawa	KNR	 027-0160-02-00	 027	0160-02	00	1
na=Ściany o wysokości do 4,5 m,budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) i grubości ściany: 25 cm - zewn.
nu=18
ob=46.98
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=46.98	1	(16.34 - 7 * 0.25) * (1.27 + 1.95)	


[RMS 1]
nz=1.23
np=0
il=57.7854
wa=0

[RMS 36]
nz=10.88
np=1
il=511.1424
wa=0

[RMS 66]
nz=0.015
np=1
il=0.7047
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=46.98
wa=0

[POZYCJA]
id=111
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 202-0212-12-00	 202	0212-12	00	1
na=Wieńce monolityczne na ścianach: zewnętrznych o szerokości do 30 cm
nu=19
ob=2.55
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2.55	1	34.00 * 0.25 * 0.30	SCW-1


[RMS 1]
nz=11.71
np=0
il=29.8605
wa=0

[RMS 18]
nz=4.3
np=1
il=10.965
wa=0

[RMS 53]
nz=1.02
np=1
il=2.601
wa=0

[RMS 67]
nz=0.048
np=1
il=0.1224
wa=0

[RMS 68]
nz=0.027
np=1
il=0.06885
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=2.55
wa=0

[RMS 96]
nz=0.96
np=1
il=2.448
wa=0

[RMS 98]
nz=0.18
np=1
il=0.459
wa=0

[POZYCJA]
id=107
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 202-0259-02-20	 202	0259-02	20	1
na=Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 12 do 14 mm
nu=20
ob=0.391
jm=t	034
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=0.391	1	390.72 * 0.001	


[RMS 1]
nz=42.9
np=0
il=16.7739
wa=0

[RMS 11]
nz=1020
np=1
il=398.82
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=0.391
wa=0

[RMS 96]
nz=0.8
np=1
il=0.3128
wa=0

[RMS 98]
nz=1.6
np=1
il=0.6256
wa=0

[RMS 111]
nz=4.8
np=1
il=1.8768
wa=0

[RMS 112]
nz=5.8
np=1
il=2.2678
wa=0

[RMS 113]
nz=4.3
np=1
il=1.6813
wa=0

[POZYCJA]
id=108
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 202-0259-02-00	 202	0259-02	00	1
na=Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy: 6 mm
nu=21
ob=0.079
jm=t	034
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=0.079	1	78.98 * 0.001	


[RMS 1]
nz=42.9
np=0
il=3.3891
wa=0

[RMS 10]
nz=1002
np=1
il=79.158
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=0.079
wa=0

[RMS 96]
nz=0.8
np=1
il=0.0632
wa=0

[RMS 98]
nz=1.6
np=1
il=0.1264
wa=0

[RMS 111]
nz=4.8
np=1
il=0.3792
wa=0

[RMS 112]
nz=5.8
np=1
il=0.4582
wa=0

[RMS 113]
nz=4.3
np=1
il=0.3397
wa=0

[ELEMENT 3]
id=187
na=Tynk i montaż ścianki wspinaczkowej
nsn=STB 02.00

[POZYCJA]
id=194
pd=IGM Warszawa	KNR	 023-0931-01-00	 023	0931-01	00	1
na=Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego 
nu=22
ob=113.725
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=95.995	1	(16.34 + 7.34 + 2 * 0.25) * 3.97	
wo=17.73	1	9.00 * 1.97	


[RMS 1]
nz=0.105
np=0
il=11.94113
wa=0

[RMS 60]
nz=0.3
np=1
il=34.1175
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=113.725
wa=0

[RMS 98]
nz=0.0004
np=1
il=0.04549
wa=0

[POZYCJA]
id=195
pd=IGM Warszawa	KNR	 023-0931-02-00	 023	0931-02	00	1
na=Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 2 mm - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
nu=23
ob=113.725
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=113.725	1	113.725	


[RMS 1]
nz=0.4913
np=0
il=55.87309
wa=0

[RMS 58]
nz=3
np=1
il=341.175
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=113.725
wa=0

[RMS 97]
nz=0.0064
np=1
il=0.72784
wa=0

[RMS 98]
nz=0.009
np=1
il=1.02353
wa=0

[POZYCJA]
id=196
pd=		ceny rynkowe	ceny	rynkowe		1
na=Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej
nu=24
ob=18
jm=m2	050
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=18	1	9.00 * 2.00	

[ELEMENT 2]
id=126
na=Robort ziemne pod nawierzchnie
nsn=STB 02.00

[POZYCJA]
id=257
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0126-01-00	 201	0126-01	00	1
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm
nu=25
ob=1336.31
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=527.57	1	81.57 + 106.00 + 218.75 + 38.25 + 83.00	
wo=347.34	1	105.02 + 242.32	
wo=461.4	1	365.11 + 8.76 + 4.00 + 76.65 + 6.88	


[RMS 1]
nz=0.0053
np=0
il=7.08244
wa=0

[RMS 86]
nz=0.0025
np=1
il=3.34078
wa=0

[POZYCJA]
id=262
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0206-03-10	 201	0206-03	10	1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II
nu=26
ob=82.088
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=82.088	1	9.95 * 8.25 * 1.00	


[RMS 1]
nz=0.1361
np=0
il=11.17218
wa=0

[RMS 83]
nz=0.0385
np=1
il=3.16039
wa=0

[RMS 105]
nz=0.0954
np=1
il=7.8312
wa=0

[POZYCJA]
id=263
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0214-01-10	 201	0214-01	10	1
na=Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II. Krotność = 18
nu=27
ob=82.088
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=82.088	1	82.088	


[RMS 1]
nz=0.0042
mn=18
np=0
il=6.20585
wa=0

[RMS 105]
nz=0.0156
mn=18
np=1
il=23.05031
wa=0

[POZYCJA]
id=129
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0101-01-00	 231	0101-01	00	1
na=Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm
nu=28
ob=559.54
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=559.54	1	365.11 + 8.76 + 4.00 + 76.65 + 105.02	


[RMS 1]
nz=0.0376
np=0
il=21.0387
wa=0

[RMS 86]
nz=0.0035
np=1
il=1.95839
wa=0

[RMS 91]
nz=0.0086
np=1
il=4.81204
wa=0

[POZYCJA]
id=272
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0103-04-00	 231	0103-04	00	1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
nu=29
ob=444.57
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=444.57	1	81.57 + 106.00 + 218.75 + 38.25	


[RMS 1]
nz=0.0028
np=0
il=1.2448
wa=0

[RMS 72]
nz=0.005
np=1
il=2.22285
wa=0

[RMS 115]
nz=0.5
np=0
op=M
il=444.57
wa=0

[RMS 85]
nz=0.0039
np=1
il=1.73382
wa=0

[RMS 91]
nz=0.0043
np=1
il=1.91165
wa=0

[POZYCJA]
id=130
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0101-02-00	 231	0101-02	00	1
na=Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm. Krotność = 1,6 
nu=30
ob=559.54
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=559.54	1	559.54	


[RMS 1]
nz=0.0005
mn=1.6
np=0
il=0.44763
wa=0

[RMS 86]
nz=0.0009
mn=1.6
np=1
il=0.80574
wa=0

[POZYCJA]
id=276
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0101-02-00	 231	0101-02	00	1
na=Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm. Krotność = 2 
nu=31
ob=57.794
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=57.794	1	(81.57 + 106.00 + 218.75 + 38.25) * 0.13	


[RMS 1]
nz=0.0005
mn=2
np=0
il=0.05779
wa=0

[RMS 86]
nz=0.0009
mn=2
np=1
il=0.10403
wa=0

[POZYCJA]
id=243
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 401-0108-05-00	 401	0108-05	00	1
na=Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: I-II
nu=32
ob=196.928
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=127.266	1	(365.11 + 8.76 + 4.00 + 76.65) * 0.28	
wo=25.205	1	105.02 * 0.24	
wo=44.457	1	(81.57 + 106.00 + 218.75 + 38.25) * 0.10	


[RMS 1]
nz=0.82
np=0
il=161.48096
wa=0

[RMS 104]
nz=0.54
np=1
il=106.34112
wa=0

[POZYCJA]
id=244
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 401-0108-08-00	 401	0108-08	00	1
na=Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego. Krotność = 9
nu=33
ob=196.928
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=196.928	1	196.928	


[RMS 104]
nz=0.03
mn=9
np=1
il=53.17056
wa=0

[POZYCJA]
id=279
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0122-01-00	 201	0122-01	00	1
na=Pomiary przy wykopach w terenie równinnym i nizinnym
nu=34
ob=4.947
jm=100 m3	135
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2.004	1	1336.31 * 0.15 * 0.01	
wo=1.292	1	461.40 * 0.28 * 0.01	
wo=0.578	1	444.57 * 0.13 * 0.01	
wo=0.821	1	82.088 * 1.00 * 0.01	
wo=0.252	1	105.02 * 0.24 * 0.01	


[RMS 1]
nz=5.3385
np=0
il=26.40956
wa=0

[RMS 76]
nz=0.002
np=1
il=0.00989
wa=0

[POZYCJA]
id=273
pd=		ceny rynkowe	ceny	rynkowe		1
na=Koszty składowania ziemi
nu=35
ob=82.088
jm=m3	060
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=82.088	1	9.95 * 8.25 * 1.00	

[POZYCJA]
id=274
pd=		ceny rynkowe	ceny	rynkowe		1
na=Koszty składowania ziemi urodzajnej
nu=36
ob=80.168
jm=m3	060
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=80.168	1	(81.57 + 106.00 + 218.75 + 38.25 + 83.00 + 6.88) * 0.15	

[ELEMENT 2]
id=118
na=Opaska wokół budynku - otoczaki
nsn=STB 02.00

[POZYCJA]
id=119
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0610-10-00	 201	0610-10	00	1
na=Nawierzchnia z gotowego kruszywa - otoczaki w-wa gr. 30 cm   - analogia.
nu=37
ob=2.064
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2.064	1	6.88 * 0.30	


[RMS 1]
nz=3.3712
np=0
il=6.95816
wa=0

[RMS 31]
nz=1.95
np=1
il=4.0248
wa=0

[ELEMENT 2]
id=226
na=Nawierzchnia utwardzona - drogi, place, chodniki, geokrata.
nsn=STB 02.00

[ELEMENT 3]
id=228
na=Krawężniki i podłoża pod nawierzchnie
nsn=STB 02.00

[POZYCJA]
id=120
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0401-03-00	 231	0401-03	00	1
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.I-II
nu=38
ob=41.4
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=41.4	1	11.45 + 5.80 + 18.19 + 5.96	


[RMS 1]
nz=0.17
np=0
il=7.038
wa=0

[POZYCJA]
id=239
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0401-05-00	 231	0401-05	00	1
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x40 cm - grunt kat.I-II
nu=39
ob=68.87
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=68.87	1	59.07 + 6.05 + 3.75	


[RMS 1]
nz=0.2249
np=0
il=15.48886
wa=0

[POZYCJA]
id=121
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0402-04-00	 231	0402-04	00	1
na=Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem
nu=40
ob=6.512
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1.863	1	41.40 * (0.15 + 2 * 0.10 + 2 * 0.5 * 0.10) * 0.10	
wo=4.649	1	68.87 * (0.15 + 2 * 0.10 + 2 * 0.5 * 0.10) * 0.15	


[RMS 1]
nz=9.02
np=0
il=58.73824
wa=0

[RMS 30]
nz=0.27
np=1
il=1.75824
wa=0

[RMS 52]
nz=1.04
np=1
il=6.77248
wa=0

[RMS 67]
nz=0.04
np=1
il=0.26048
wa=0

[RMS 72]
nz=0.47
np=1
il=3.06064
wa=0

[RMS 115]
nz=0.5
np=0
op=M
il=6.512
wa=0

[POZYCJA]
id=122
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0407-05-00	 231	0407-05	00	1
na=Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.
nu=41
ob=41.4
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=41.4	1	11.45 + 5.80 + 18.19 + 5.96	


[RMS 1]
nz=0.2771
np=0
il=11.47194
wa=0

[RMS 30]
nz=0.0055
np=1
il=0.2277
wa=0

[RMS 34]
nz=0.0016
np=1
il=0.06624
wa=0

[RMS 40]
nz=1.02
np=1
il=42.228
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0014
np=1
il=0.05796
wa=0

[RMS 115]
nz=0.5
np=0
op=M
il=41.4
wa=0

[POZYCJA]
id=238
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0113-01-00	 231	0113-01	00	1
na=Podbudowy grubości 15 cm wykonywane ręcznie, z gruntu stabilizowanego cementem
nu=42
ob=559.54
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=559.54	1	365.11 + 8.76 + 4.00 + 76.65 + 105.02	


[RMS 1]
nz=0.8246
np=0
il=461.39668
wa=0

[RMS 34]
nz=0.0202
np=1
il=11.30271
wa=0

[RMS 69]
nz=0.0005
np=1
il=0.27977
wa=0

[RMS 72]
nz=0.024
np=1
il=13.42896
wa=0

[RMS 115]
nz=0.5
np=0
op=M
il=559.54
wa=0

[POZYCJA]
id=237
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0114-05-00	 231	0114-05	00	1
na=Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm
nu=43
ob=559.54
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=559.54	1	559.54	


[RMS 1]
nz=0.0333
np=0
il=18.63268
wa=0

[RMS 29]
nz=0.3182
np=1
il=178.04563
wa=0

[RMS 72]
nz=0.015
np=1
il=8.3931
wa=0

[RMS 115]
nz=0.5
np=0
op=M
il=559.54
wa=0

[RMS 87]
nz=0.0027
np=1
il=1.51076
wa=0

[RMS 90]
nz=0.0387
np=1
il=21.6542
wa=0

[POZYCJA]
id=235
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0105-07-00	 231	0105-07	00	1
na=Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm
nu=44
ob=559.54
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=559.54	1	559.54	


[RMS 1]
nz=0.144
np=0
il=80.57376
wa=0

[RMS 30]
nz=0.0389
np=1
il=21.76611
wa=0

[RMS 34]
nz=0.0088
np=1
il=4.92395
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0045
np=1
il=2.51793
wa=0

[RMS 115]
nz=0.5
np=0
op=M
il=559.54
wa=0

[RMS 89]
nz=0.0013
np=1
il=0.7274
wa=0

[POZYCJA]
id=236
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0105-08-00	 231	0105-08	00	1
na=Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm. Krotność = 2
nu=45
ob=559.54
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=559.54	1	559.54	


[RMS 1]
nz=0.0384
mn=2
np=0
il=42.97267
wa=0

[RMS 30]
nz=0.0129
mn=2
np=1
il=14.43613
wa=0

[RMS 34]
nz=0.0029
mn=2
np=1
il=3.24533
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0015
mn=2
np=1
il=1.67862
wa=0

[RMS 115]
nz=0.5
np=0
op=M
il=559.54
wa=0

[RMS 89]
nz=0.0004
mn=2
np=1
il=0.44763
wa=0

[ELEMENT 3]
id=250
na=Nawierzchnie z kostki dekoracyjnej
nsn=STB 02.00

[POZYCJA]
id=185
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0501-07-00	 231	0501-07	00	1
na=Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej - kolor strzegomski
nu=46
ob=365.11
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=365.11	1	365.11	


[RMS 1]
nz=1.1165
np=0
il=407.64532
wa=0

[RMS 30]
nz=0.0877
np=1
il=32.02015
wa=0

[RMS 32]
nz=1.025
np=1
il=374.23775
wa=0

[RMS 34]
nz=0.0258
np=1
il=9.41984
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0339
np=1
il=12.37723
wa=0

[RMS 115]
nz=0.5
np=0
op=M
il=365.11
wa=0

[POZYCJA]
id=253
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0501-07-00	 231	0501-07	00	1
na=Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej - kolor żółty
nu=47
ob=8.76
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=8.76	1	8.76	


[RMS 1]
nz=1.1165
np=0
il=9.78054
wa=0

[RMS 30]
nz=0.0877
np=1
il=0.76825
wa=0

[RMS 33]
nz=1.025
np=1
il=8.979
wa=0

[RMS 34]
nz=0.0258
np=1
il=0.22601
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0339
np=1
il=0.29696
wa=0

[RMS 115]
nz=0.5
np=0
op=M
il=8.76
wa=0

[POZYCJA]
id=254
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0501-07-00	 231	0501-07	00	1
na=Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej - kolor grafitowy
nu=48
ob=4
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4.00	


[RMS 1]
nz=1.1165
np=0
il=4.466
wa=0

[RMS 30]
nz=0.0877
np=1
il=0.3508
wa=0

[RMS 32]
nz=1.025
np=1
il=4.1
wa=0

[RMS 34]
nz=0.0258
np=1
il=0.1032
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0339
np=1
il=0.1356
wa=0

[RMS 115]
nz=0.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=255
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0502-04-00	 231	0502-04	00	1
na=Nawierzchnia z płyt kamiennychych o wymiarach 60x60x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej - analogia
nu=49
ob=76.65
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=76.65	1	76.65	


[RMS 1]
nz=0.5985
np=0
il=45.87503
wa=0

[RMS 30]
nz=0.0849
np=1
il=6.50759
wa=0

[RMS 34]
nz=0.0185
np=1
il=1.41803
wa=0

[RMS 39]
nz=1.02
np=1
il=78.183
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0286
np=1
il=2.19219
wa=0

[RMS 115]
nz=0.5
np=0
op=M
il=76.65
wa=0

[POZYCJA]
id=256
pd=ATHENASOFT Warszawa	KNR	 004-0102-01-20	 004	0102-01	20	1
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne, z geokraty o wysokości 4 cm z rozłożeniem na geokracie: piasku
nu=50
ob=1.05
jm=100 m2	134
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1.05	1	105.02 * 0.01	


[RMS 1]
nz=3.14
np=0
il=3.297
wa=0

[RMS 7]
nz=100
np=1
il=105
wa=0

[RMS 74]
nz=0.5
np=1
il=0.525
wa=0

[RMS 115]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1.05
wa=0

[RMS 81]
nz=2.52
np=1
il=2.646
wa=0

[RMS 88]
nz=2.52
np=1
il=2.646
wa=0

[RMS 91]
nz=2.52
np=1
il=2.646
wa=0

[RMS 102]
nz=0.25
np=1
il=0.2625
wa=0

[POZYCJA]
id=275
pd=MBGPiK	KNR	 221-0401-04-00	 221	0401-04	00	1
na=Wykonanie trawników  siewem z nawożeniem,  w geokracie - analogia
nu=51
ob=105.02
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=105.02	1	105.02	


[RMS 1]
nz=0.1853
np=0
il=19.46021
wa=0

[RMS 20]
nz=0.05
np=1
il=5.251
wa=0

[RMS 77]
nz=0.02
np=1
il=2.1004
wa=0

[ELEMENT 2]
id=89
na=Nawierzchnia placu
nsn=STB 02.00

[ELEMENT 3]
id=245
na=Krawężniki i podłoża, pod nawierzchnie
nsn=STB 02.00

[POZYCJA]
id=214
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0401-01-00	 231	0401-01	00	1
na=Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.I-II
nu=52
ob=119.02
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=119.02	1	19.32 + 95.30 + 4.40	


[RMS 1]
nz=0.0749
np=0
il=8.9146
wa=0

[POZYCJA]
id=215
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0402-03-00	 231	0402-03	00	1
na=Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe
nu=53
ob=2.38
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2.38	1	119.02 * 0.20 * 0.10	


[RMS 1]
nz=9.88
np=0
il=23.5144
wa=0

[RMS 30]
nz=0.34
np=1
il=0.8092
wa=0

[RMS 57]
nz=1.04
np=1
il=2.4752
wa=0

[RMS 67]
nz=0.03
np=1
il=0.0714
wa=0

[RMS 72]
nz=0.47
np=1
il=1.1186
wa=0

[RMS 115]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2.38
wa=0

[POZYCJA]
id=34
pd=ATHENASOFT Warszawa	KNR	 004-0101-01-00	 004	0101-01	00	1
na=Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne, z geowłókniny 
nu=54
ob=4.446
jm=100 m2	134
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4.446	1	(81.57 + 106.00 + 218.75 + 38.25) * 0.01	


[RMS 1]
nz=1.75
np=0
il=7.7805
wa=0

[RMS 71]
nz=103.8
np=1
il=461.4948
wa=0

[RMS 115]
nz=0.5
np=0
op=M
il=4.446
wa=0

[RMS 80]
nz=0.44
np=1
il=1.95624
wa=0

[RMS 100]
nz=0.44
np=1
il=1.95624
wa=0

[POZYCJA]
id=247
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0114-05-00	 231	0114-05	00	1
na=Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm
nu=55
ob=444.57
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=444.57	1	81.57 + 106.00 + 218.75 + 38.25	


[RMS 1]
nz=0.0333
np=0
il=14.80418
wa=0

[RMS 29]
nz=0.3182
np=1
il=141.46217
wa=0

[RMS 72]
nz=0.015
np=1
il=6.66855
wa=0

[RMS 115]
nz=0.5
np=0
op=M
il=444.57
wa=0

[RMS 87]
nz=0.0027
np=1
il=1.20034
wa=0

[RMS 90]
nz=0.0387
np=1
il=17.20486
wa=0

[POZYCJA]
id=216
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0105-03-00	 231	0105-03	00	1
na=Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm
nu=56
ob=444.57
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=444.57	1	81.57 + 106.00 + 218.75 + 38.25	


[RMS 1]
nz=0.0478
np=0
il=21.25045
wa=0

[RMS 30]
nz=0.037
np=1
il=16.44909
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0018
np=1
il=0.80023
wa=0

[RMS 115]
nz=0.5
np=0
op=M
il=444.57
wa=0

[RMS 89]
nz=0.0014
np=1
il=0.6224
wa=0

[POZYCJA]
id=217
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0105-04-00	 231	0105-04	00	1
na=Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm. Krotność = 2
nu=57
ob=444.57
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=444.57	1	444.57	


[RMS 1]
nz=0.0068
mn=2
np=0
il=6.04615
wa=0

[RMS 30]
nz=0.0123
mn=2
np=1
il=10.93642
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0006
mn=2
np=1
il=0.53348
wa=0

[RMS 115]
nz=0.5
np=0
op=M
il=444.57
wa=0

[RMS 89]
nz=0.0005
mn=2
np=1
il=0.44457
wa=0

[POZYCJA]
id=136
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0407-05-00	 231	0407-05	00	1
na=Krawężniki gumowe - czarne - analogia
nu=58
ob=19.32
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=19.32	1	12.32 + 7.00	


[RMS 1]
nz=0.2771
np=0
il=5.35357
wa=0

[RMS 30]
nz=0.0055
np=1
il=0.10626
wa=0

[RMS 34]
nz=0.0016
np=1
il=0.03091
wa=0

[RMS 41]
nz=1.02
np=1
il=19.7064
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0014
np=1
il=0.02705
wa=0

[RMS 115]
nz=0.5
np=0
op=M
il=19.32
wa=0

[POZYCJA]
id=207
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0407-05-00	 231	0407-05	00	1
na=Krawężniki gumowe - szare - analogia
nu=59
ob=95.3
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=95.3	1	95.30	


[RMS 1]
nz=0.2771
np=0
il=26.40763
wa=0

[RMS 30]
nz=0.0055
np=1
il=0.52415
wa=0

[RMS 34]
nz=0.0016
np=1
il=0.15248
wa=0

[RMS 42]
nz=1.02
np=1
il=97.206
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0014
np=1
il=0.13342
wa=0

[RMS 115]
nz=0.5
np=0
op=M
il=95.3
wa=0

[POZYCJA]
id=208
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0407-05-00	 231	0407-05	00	1
na=Krawężniki gumowe - zielone - analogia
nu=60
ob=4.4
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4.4	1	4.40	


[RMS 1]
nz=0.2771
np=0
il=1.21924
wa=0

[RMS 30]
nz=0.0055
np=1
il=0.0242
wa=0

[RMS 34]
nz=0.0016
np=1
il=0.00704
wa=0

[RMS 43]
nz=1.02
np=1
il=4.488
wa=0

[RMS 72]
nz=0.0014
np=1
il=0.00616
wa=0

[RMS 115]
nz=0.5
np=0
op=M
il=4.4
wa=0

[POZYCJA]
id=260
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0407-02-00	 231	0407-02	00	1
na=Profil krawędziowy gumowy czarny - analogia
nu=61
ob=3
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3.00	


[RMS 1]
nz=0.2037
np=0
il=0.6111
wa=0

[RMS 30]
nz=0.0047
np=1
il=0.0141
wa=0

[RMS 44]
nz=1.02
np=1
il=3.06
wa=0

[RMS 115]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[ELEMENT 3]
id=246
na=Nawierzchnia placu z płyt gmowych
nsn=STB 02.00

[POZYCJA]
id=135
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 202-1113-05-10	 202	1113-05	10	1
na=Posadzki z płytek gumowych  50x50x5 cm, kolor czarny  - analogia
nu=62
ob=81.57
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=81.57	1	65.98 + 15.59	


[RMS 1]
nz=0.4507
np=0
il=36.7636
wa=0

[RMS 24]
nz=0.8
np=1
il=65.256
wa=0

[RMS 25]
nz=1.07
np=1
il=87.2799
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=81.57
wa=0

[RMS 96]
nz=0.0017
np=1
il=0.13867
wa=0

[RMS 98]
nz=0.0035
np=1
il=0.2855
wa=0

[POZYCJA]
id=209
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 202-1113-05-10	 202	1113-05	10	1
na=Posadzki z płytek gumowych  50x50x5 cm, kolor szary  - analogia
nu=63
ob=106
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=106	1	103.25 + 2.75	


[RMS 1]
nz=0.4507
np=0
il=47.7742
wa=0

[RMS 24]
nz=0.8
np=1
il=84.8
wa=0

[RMS 27]
nz=1.07
np=1
il=113.42
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=106
wa=0

[RMS 96]
nz=0.0017
np=1
il=0.1802
wa=0

[RMS 98]
nz=0.0035
np=1
il=0.371
wa=0

[POZYCJA]
id=210
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 202-1113-05-10	 202	1113-05	10	1
na=Posadzki z płytek gumowych  50x50x5 cm, kolor czerwony  - analogia
nu=64
ob=218.75
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=218.75	1	216.25 + 2.50	


[RMS 1]
nz=0.4507
np=0
il=98.59063
wa=0

[RMS 24]
nz=0.8
np=1
il=175
wa=0

[RMS 26]
nz=1.07
np=1
il=234.0625
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=218.75
wa=0

[RMS 96]
nz=0.0017
np=1
il=0.37188
wa=0

[RMS 98]
nz=0.0035
np=1
il=0.76563
wa=0

[POZYCJA]
id=211
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 202-1113-05-10	 202	1113-05	10	1
na=Posadzki z płytek gumowych  50x50x5 cm, kolor zielony  - analogia
nu=65
ob=38.25
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=38.25	1	35.50 + 2.75	


[RMS 1]
nz=0.4507
np=0
il=17.23928
wa=0

[RMS 24]
nz=0.8
np=1
il=30.6
wa=0

[RMS 28]
nz=1.07
np=1
il=40.9275
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=38.25
wa=0

[RMS 96]
nz=0.0017
np=1
il=0.06503
wa=0

[RMS 98]
nz=0.0035
np=1
il=0.13388
wa=0

[ELEMENT 3]
id=199
na=Nawierzchnia placu z piasku
nsn=STB 02.00

[POZYCJA]
id=271
pd=IGM Warszawa	KNR	 231-0103-04-00	 231	0103-04	00	1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
nu=66
ob=83
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=83	1	83.00	


[RMS 1]
nz=0.0028
np=0
il=0.2324
wa=0

[RMS 72]
nz=0.005
np=1
il=0.415
wa=0

[RMS 115]
nz=0.5
np=0
op=M
il=83
wa=0

[RMS 85]
nz=0.0039
np=1
il=0.3237
wa=0

[RMS 91]
nz=0.0043
np=1
il=0.3569
wa=0

[POZYCJA]
id=277
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 401-0108-05-00	 401	0108-05	00	1
na=Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: I-II
nu=67
ob=82.088
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=82.088	1	9.95 * 8.25 * 1.00	


[RMS 1]
nz=0.82
np=0
il=67.31216
wa=0

[RMS 104]
nz=0.54
np=1
il=44.32752
wa=0

[POZYCJA]
id=278
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 401-0108-08-00	 401	0108-08	00	1
na=Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego. Krotność = 4
nu=68
ob=82.088
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=82.088	1	82.088	


[RMS 104]
nz=0.03
mn=4
np=1
il=9.85056
wa=0

[POZYCJA]
id=203
pd=MBGPiK	KNR	 221-0606-07-00	 221	0606-07	00	1
na=Wypełnienie piaskownicy piaskiem.
nu=69
ob=82.088
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=82.088	1	9.95 * 8.25 * 1.00	


[RMS 1]
nz=2.7409
np=0
il=224.995
wa=0

[RMS 30]
nz=1.1
np=1
il=90.2968
wa=0

[ELEMENT 3]
id=36
na=Wyposażenie placu zabaw
nsn=STB 02.00

[POZYCJA]
id=79
pd=		ceny rynkowe	ceny	rynkowe		1
na=Dostawa i montaż huśtawki pojedynczej
nu=70
ob=2
jm=kpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3

[POZYCJA]
id=68
pd=		ceny rynkowe	ceny	rynkowe		1
na=Dostawa i montaż domku zjeżdzalni
nu=71
ob=1
jm=kpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3

[POZYCJA]
id=80
pd=		ceny rynkowe	ceny	rynkowe		1
na=Dostawa i montaż bujaka sprężynowego, samochodu
nu=72
ob=1
jm=kpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3

[POZYCJA]
id=84
pd=		ceny rynkowe	ceny	rynkowe		1
na=Dostawa i montaż bujaka sprężynowego rakiety
nu=73
ob=1
jm=kpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3

[POZYCJA]
id=85
pd=		ceny rynkowe	ceny	rynkowe		1
na=Dostawa i montaż bujaka sprężynowego dla 4 osób
nu=74
ob=1
jm=kpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3

[POZYCJA]
id=81
pd=		ceny rynkowe	ceny	rynkowe		1
na=Dostawa i montaż toru
nu=75
ob=1
jm=kpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3

[POZYCJA]
id=82
pd=		ceny rynkowe	ceny	rynkowe		1
na=Dostawa i montaż domku zjeżdzalni
nu=76
ob=1
jm=kpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3

[POZYCJA]
id=83
pd=		ceny rynkowe	ceny	rynkowe		1
na=Dostawa i montaż piaskownicy z zabawą
nu=77
ob=1
jm=kpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3

[POZYCJA]
id=86
pd=		ceny rynkowe	ceny	rynkowe		1
na=Dostawa i montaż labiryntu
nu=78
ob=1
jm=kpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3

[POZYCJA]
id=116
pd=		ceny rynkowe	ceny	rynkowe		1
na=Dostawa i montaż kul z granulatu gumowego - kule śr. 695 mm
nu=79
ob=2
jm=kpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3

[POZYCJA]
id=140
pd=		ceny rynkowe	ceny	rynkowe		1
na=Dostawa i montaż kul z granulatu gumowego - kule śr. 500 mm
nu=80
ob=2
jm=kpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3

[POZYCJA]
id=139
pd=		ceny rynkowe	ceny	rynkowe		1
na=Dostawa i montaż kul z granulatu gumowego - kule śr. 345 mm
nu=81
ob=2
jm=kpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3

[POZYCJA]
id=117
pd=		ceny rynkowe	ceny	rynkowe		1
na=Dostawa i montaż kostek sześciennych z granulatu gumowego 40x40x40
nu=82
ob=5
jm=kpl	090
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3

[ELEMENT 3]
id=141
na=Wyposażenie terenu
nsn=STB 02.00

[POZYCJA]
id=113
pd=		ceny rynkowe	ceny	rynkowe		1
na=Dostawa i montaż ławek parkowych
nu=83
ob=6
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3

[POZYCJA]
id=114
pd=		ceny rynkowe	ceny	rynkowe		1
na=Dostawa i montaż koszy na śmieci
nu=84
ob=3
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3

[POZYCJA]
id=115
pd=		ceny rynkowe	ceny	rynkowe		1
na=Dostawa i montaż stajaków na rowery
nu=85
ob=1
jm=szt	020
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3

[ELEMENT 2]
id=19
na=Zieleń
nsn=STB 02.00

[POZYCJA]
id=242
pd=MBGPiK	KNR	 221-0206-01-00	 221	0206-01	00	1
na=Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania od 18 do 20 cm w gruncie : kat.I-II
nu=86
ob=0.024
jm=ha	052
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=0.024	1	242.32 * 0.0001	


[RMS 93]
nz=4.83
np=1
il=0.11592
wa=0

[RMS 94]
nz=1.52
np=1
il=0.03648
wa=0

[RMS 99]
nz=6.35
np=1
il=0.1524
wa=0

[POZYCJA]
id=270
pd=MBGPiK	KNR	 221-0218-03-00	 221	0218-03	00	1
na=Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem: mechanicznym - spycharkami
nu=87
ob=48.464
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=48.464	1	242.32 * 0.20	


[RMS 1]
nz=0.2426
np=0
il=11.75737
wa=0

[RMS 84]
nz=0.04
np=1
il=1.93856
wa=0

[POZYCJA]
id=134
pd=MBGPiK	KNR	 221-0401-04-00	 221	0401-04	00	1
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem,  w gruncie : kat.I-II
nu=88
ob=242.32
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=242.32	1	242.32	


[RMS 1]
nz=0.1853
np=0
il=44.9019
wa=0

[RMS 20]
nz=0.05
np=1
il=12.116
wa=0

[RMS 77]
nz=0.02
np=1
il=4.8464
wa=0

[POZYCJA]
id=133
pd=MBGPiK	KNR	 221-0322-02-20	 221	0322-02	20	1
na=Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim, w gruncie kat.I-II, bez zaprawiania ziemią dołów, o średnicy i głębokości : 0,7 m
nu=89
ob=96
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=58	1	12 + 20 + 18 + 8	
wo=38	1	3 + 35	


[RMS 1]
nz=1.0257
np=0
il=98.4672
wa=0

[RMS 73]
nz=0.02
np=1
il=1.92
wa=0

[RMS 78]
nz=1.05
np=1
il=100.8
wa=0

[ELEMENT 2]
id=131
na=Ogrodzenie, maszty flagowe 
nsn=STB 02.00

[ELEMENT 3]
id=159
na=Ogrodzenie frontowe.
nsn=STB 02.00

[POZYCJA]
id=146
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 202-1801-01-00	 202	1801-01	00	1
na=Cokoły ceglane o wymiarach 0,25 x 0,25 m na fundamencie betonowym o wymiarach 0,25 x 0,80 m
nu=90
ob=13.4
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=13.4	1	0.50 + 2.90 + 10.00	


[RMS 1]
nz=3.66
np=0
il=49.044
wa=0

[RMS 18]
nz=0.054
np=1
il=0.7236
wa=0

[RMS 19]
nz=0.105
np=1
il=1.407
wa=0

[RMS 35]
nz=34.91
np=1
il=467.794
wa=0

[RMS 51]
nz=0.1903
np=1
il=2.55002
wa=0

[RMS 57]
nz=0.0175
np=1
il=0.2345
wa=0

[RMS 63]
nz=0.0225
np=1
il=0.3015
wa=0

[RMS 65]
nz=0.0023
np=1
il=0.03082
wa=0

[RMS 67]
nz=0.0062
np=1
il=0.08308
wa=0

[RMS 70]
nz=0.0009
np=1
il=0.01206
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=13.4
wa=0

[RMS 98]
nz=0.0491
np=1
il=0.65794
wa=0

[POZYCJA]
id=149
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 202-1803-03-00	 202	1803-03	00	1
na=Ogrodzenia, z profili stalowych zamkniętych przy wysokości : 1,5 m - analogia
nu=91
ob=2.87
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2.87	1	1.40 + 1.47	


[RMS 1]
nz=1.14
np=0
il=3.2718
wa=0

[RMS 6]
nz=1
np=1
il=2.87
wa=0

[RMS 65]
nz=0.0009
np=1
il=0.00258
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=2.87
wa=0

[RMS 98]
nz=0.0065
np=1
il=0.01866
wa=0

[POZYCJA]
id=176
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 225-0310-01-00	 225	0310-01	00	1
na=Budowa ogrodzenia z : profili drewnianych - belek 80x40 mm - analogia
nu=92
ob=10.166
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10.166	1	7.53 * 1.35	


[RMS 1]
nz=0.63
np=0
il=6.40458
wa=0

[RMS 2]
nz=6.689
np=1
il=68.00037
wa=0

[RMS 18]
nz=0.06
np=1
il=0.60996
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=10.166
wa=0

[RMS 102]
nz=0.01
np=1
il=0.10166
wa=0

[POZYCJA]
id=175
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 202-1806-01-00	 202	1806-01	00	1
na=Ogrodzenia murowane z cegieł, pełne, o grubości 1 cegły i wysokości 2,4 m nad terenem, na fundamentach betonowych o wymiarach 0,25x1,0 m z cokołami 0,25x0,30 m
nu=93
ob=5.6
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5.6	1	2.60 + 4 * 0.50 + 1.00	


[RMS 1]
nz=12.9142
np=0
il=72.31952
wa=0

[RMS 18]
nz=0.34
np=1
il=1.904
wa=0

[RMS 35]
nz=127.625
np=1
il=714.7
wa=0

[RMS 46]
nz=0.9
np=1
il=5.04
wa=0

[RMS 48]
nz=0.54
np=1
il=3.024
wa=0

[RMS 50]
nz=0.0178
np=1
il=0.09968
wa=0

[RMS 57]
nz=0.3315
np=1
il=1.8564
wa=0

[RMS 64]
nz=0.135
np=1
il=0.756
wa=0

[RMS 67]
nz=0.0064
np=1
il=0.03584
wa=0

[RMS 68]
nz=0.0016
np=1
il=0.00896
wa=0

[RMS 75]
nz=0.002
np=1
il=0.0112
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=5.6
wa=0

[RMS 98]
nz=0.2392
np=1
il=1.33952
wa=0

[POZYCJA]
id=169
pd=IGM Warszawa	KNR	 023-0932-01-00	 023	0932-01	00	1
na=Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego
nu=94
ob=25.133
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=16.8	1	2 * (2.60 + 4 * 0.50 + 1.00) * 1.50	
wo=4.313	1	(7 * 1.50 + 5 * 1.35) * 0.25	
wo=4.02	1	2 * (0.50 + 2.90 + 10.00) * 0.15	


[RMS 1]
nz=0.105
np=0
il=2.63897
wa=0

[RMS 61]
nz=0.3
np=1
il=7.5399
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=25.133
wa=0

[RMS 98]
nz=0.0004
np=1
il=0.01005
wa=0

[POZYCJA]
id=170
pd=IGM Warszawa	KNR	 023-0932-02-00	 023	0932-02	00	1
na=Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego, na uprzednio przygotowanym podłożu,  - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
nu=95
ob=25.133
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=25.133	1	25.133	


[RMS 1]
nz=0.5125
np=0
il=12.88066
wa=0

[RMS 59]
nz=4
np=1
il=100.532
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=25.133
wa=0

[RMS 97]
nz=0.0085
np=1
il=0.21363
wa=0

[RMS 98]
nz=0.0115
np=1
il=0.28903
wa=0

[POZYCJA]
id=166
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 202-1519-02-00	 202	1519-02	00	1
na=Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami: silikonowymi.
nu=96
ob=25.133
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=25.133	1	25.133	


[RMS 1]
nz=0.2
np=0
il=5.0266
wa=0

[RMS 23]
nz=0.35
np=1
il=8.79655
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=25.133
wa=0

[RMS 98]
nz=0.0004
np=1
il=0.01005
wa=0

[POZYCJA]
id=152
pd=GKKFiS	KNR	 223-0402-03-00	 223	0402-03	00	1
na=Zawieszenie na gotowych słupkach furtek stalowych, o wymiarach 110x150 cm - analogia.
nu=97
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=6.49
np=0
il=6.49
wa=0

[RMS 3]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 115]
nz=1
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=150
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 202-1808-07-00	 202	1808-07	00	1
na=Brama wjazdowa dwuskrzydłowa  - zawieszone na gotowych słupkach  - wys.wrot: 1,50 m - analogia.
nu=98
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=13.1
np=0
il=13.1
wa=0

[RMS 13]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 63]
nz=0.008
np=1
il=0.008
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 98]
nz=0.02
np=1
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=154
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 202-1808-07-00	 202	1808-07	00	1
na=Brama wjazdowa dwuskrzydłowa  - zawieszone na gotowych słupkach  - wys.wrot: 1,50 m - analogia.
nu=99
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=13.1
np=0
il=13.1
wa=0

[RMS 14]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 63]
nz=0.008
np=1
il=0.008
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 98]
nz=0.02
np=1
il=0.02
wa=0

[ELEMENT 3]
id=158
na=Ogrodzenie placu zabaw
nsn=STB 02.00

[POZYCJA]
id=156
pd=GKKFiS	KNR	 223-0404-01-00	 223	0404-01	00	1
na=Wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych wysokości 1,10 m na słupkach.
nu=100
ob=26.36
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=26.36	1	22.65 + 3.71	


[RMS 1]
nz=1.5885
np=0
il=41.87286
wa=0

[RMS 5]
nz=1
np=1
il=26.36
wa=0

[RMS 57]
nz=0.0176
np=1
il=0.46394
wa=0

[RMS 115]
nz=1
np=0
op=M
il=26.36
wa=0

[RMS 100]
nz=0.0541
np=1
il=1.42608
wa=0

[RMS 103]
nz=0.0541
np=1
il=1.42608
wa=0

[POZYCJA]
id=157
pd=GKKFiS	KNR	 223-0404-04-00	 223	0404-04	00	1
na=Zawieszenie furtek stalowych, o wymiarach 1,10x1,00 m.
nu=101
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	


[RMS 1]
nz=4.62
np=0
il=4.62
wa=0

[RMS 4]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 115]
nz=1
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 103]
nz=0.14
np=1
il=0.14
wa=0

[ELEMENT 3]
id=224
na=Ogrodzenie boczne.
nsn=STB 02.00

[POZYCJA]
id=225
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 202-1802-04-00	 202	1802-04	00	1
na=Ogrodzenia panelowe - analogia
nu=102
ob=143.21
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=143.21	1	123.00 + 20.21	


[RMS 1]
nz=2.1106
np=0
il=302.25903
wa=0

[RMS 15]
nz=20.73
np=1
il=2968.7433
wa=0

[RMS 16]
nz=13.94
np=1
il=1996.3474
wa=0

[RMS 17]
nz=0.089
np=1
il=12.74569
wa=0

[RMS 65]
nz=0.0024
np=1
il=0.3437
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=143.21
wa=0

[RMS 98]
nz=0.0043
np=1
il=0.6158
wa=0

[RMS 114]
nz=0.16
np=1
il=22.9136
wa=0

[ELEMENT 3]
id=164
na=Maszty flagowe 
nsn=STB 02.00

[POZYCJA]
id=161
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 225-0702-01-00	 225	0702-01	00	1
na=Wykonanie fundamentów pod maszty stalowe antenowe, o objętości do 1,5 m3
nu=103
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=35.8
np=0
il=107.4
wa=0

[RMS 9]
nz=45
np=1
il=135
wa=0

[RMS 12]
nz=0.14
np=1
il=0.42
wa=0

[RMS 18]
nz=2.4
np=1
il=7.2
wa=0

[RMS 54]
nz=1.53
np=1
il=4.59
wa=0

[RMS 67]
nz=0.28
np=1
il=0.84
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 102]
nz=1.8
np=1
il=5.4
wa=0

[RMS 106]
nz=0.54
np=1
il=1.62
wa=0

[POZYCJA]
id=162
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 225-0703-01-00	 225	0703-01	00	1
na=Ustawienie masztów flagowych rurowych o wysokości do 12 m. - analogia
nu=104
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=STB 02.00
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	


[RMS 1]
nz=58.1
np=0
il=174.3
wa=0

[RMS 8]
nz=0.12
np=1
il=0.36
wa=0

[RMS 21]
nz=1.2
np=1
il=3.6
wa=0

[RMS 22]
nz=2
np=1
il=6
wa=0

[RMS 79]
nz=196
np=1
il=588
wa=0

[RMS 115]
nz=1.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 95]
nz=9.23
np=1
il=27.69
wa=0

