[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=KOBRA	15
nan=Instalacje sanitarne 
cr=0
pe=3
pm=stan	element
pd=stanu	elementu
mm=stany	elamenty
md=stanów	elementów
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0
prn=2	2	2	3	5	0	5	0
own=3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
wan=PLN

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI
mi=UL. SŁOWACKIEGO 20; 87-640 CZERNIKOWO; GM. CZERNIKOWO, POWIAT TORUŃSKI; DZ. NR 256, OBRĘB 001 CZERNIKOWO
ni=GMINA CZERNIKOWO
ai=UL. SŁOWACKIEGO 12, 87-640 CZERNIKOWO
nb=BUDOWA MIEJSCA OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT TRZECH W MIEJSCOWOŚCI CZERNIKOWO 
ab=UL. SŁOWACKIEGO 20; 87-640 CZERNIKOWO; GM. CZERNIKOWO, POWIAT TORUŃSKI; DZ. NR 256, OBRĘB 001 CZERNIKOWO
br=Instalacje sanitarne 


[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna 
id=    902	2
jm=r-g	149
ce=0
il=8

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Robocizna 
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0
il=4608.37280190006

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Belka rozdzielaczowa DN80 z dennicą, l=0,6m 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Bufor 500l, dł.xszer.: 700x700mm, h=1730mm, max. ciśnienie: 4,3bar, max. temperatura pracy: 100°C 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Centrala wykorzystania wody deszczowej z pompąi dodatkową pompą zasilającą zlokalizowanąw zbiorniku, szafką starowniczą 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Czujnik wilgotnosci gleby, natężenia światła, temperatury zewnętrznej 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Domieszka do jastrychu 
id=	2
jm=kg	020
ce=0
il=68

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Elektroniczny termostat pomieszczeniowy w zakresie 10-30°C 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=17

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=folia z siatką do ogrzewania podłogowego 
id=	2
jm=m2	020
ce=0
il=427

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Klips do mat siatkowych 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=5219

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Króciec termometryczny 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=kształtki , elemnty montażowe dla instalacji podlewania 
id=	2
jm=kpl	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=kształtki dla rur oc zaciskanych 
id=	2
jm=kpl	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=kształtki systemu PE-RT/Al/PE-HD 
id=	2
jm=kpl	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=kurtyna powietrzna zimna  - wymiary: dł.xgł.xwys.:1582x465x210mm - masa: 27,7kg - maks.wydajność powietrza: 3200m3/h - pobór prądu: 0,375kW, 1~230 V - prąd: 1,7A - wymagana przestrzeń montażowa pomiędzy sufitem podwieszanym a górą drzwi: min.30cm
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=kurtyna powietrzna zimna  - wymiary: dł.xgł.xwys.:2098x465x210mm - masa: 34,5kg - maks.wydajność powietrza: 4600m3/h - pobór prądu: 0,58kW, 1~230V  - prąd: 2,6A - wymagana przestrzeń montażowa pomiędzy sufitem podwieszanym a górą drzwi: min.30cm
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Mata siatkowa zbrojeniowa 
id=	2
jm=m2	020
ce=0
il=373

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=N3: wentylator kanałowy : -  Vw=495m3/h, DP=150Pa - pobór mocy: 0,096kW, 1~230V - masa: 5kg - poziom ciśnienia akustycznego: 37dB(A) 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Naczynie wzbiorcze 140l, średnica 480mm, wysokość 886mm 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Naczynie wzbiorcze 18l, średnica 280mm, wysokość 420mm 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Naczynie wzbiorcze 500l, średnica 740mm, wysokość 1321mm 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Nagrzewnica elektryczna kanałowa - pobór mocy: 2,0kW, 1~230V,      prąd: 8,7A - długość nagrzewnicy: 400mm - średnica: D 315mm wraz z niezbędną automa tyką: regulator+czujnik + nastawnik+presostat
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Nagrzewnica elektryczna kanałowa D 200 - pobór mocy: 6,0kW, 3x400V (6 grzałek) z automatyką: regulator + czujnik temperatury+nastawnik+presostat 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=NW1 Centrala wentylacyjna  w wykonaniu wewnętrznym,  - Vn=2385m3/h DP=350Pa - Vw= 1760m3/h DP=350Pa -nawiew: * filtr wstępny F5 na nawiewie * wy miennik obrotowy 2szt, sprawność temperaturowa 65,5% *nagrzewnica wodna 14,4kW, 45/35°C * wentylator nawiewny (osiowo-promieniowy): ^ pobór mocy 0,
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Odwodnienie liniowe szer. 150 mm, ruszt klasy D400, ze skrzynką osadnikową 
id=	2
jm=mb	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=PO5: pompa cyrkulacyjna , V=0,1m3/h, H=0,5mH2O, pobór mocy: 0,007kW, 1~230V, masa: 1kg, wersja gwintowana,  strona ssawana i tłoczna DN 1" , długość 138mm, korpus pompy: mosiądz
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Pompa ciepła - jednostka wewnętrzna, wymagana moc:48kW 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Pompa obiegowa PO1: pompa  bezdławicowa, V=3,5m3/h, H=15,19mH2O, pobór mocy: 0,8kW, 1~230V   masa: 23,5kg, wersja kołnierzowa, strona ssawna i dłoczna  DN P6/PN10, długość: 250mm, korpus pompy: żeliwo szare
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Pompa obiegowa PO2: pompa bezdławicowa, V=1,38m3/h, H=7,1mH2O, pobór mocy: 0,31kW, 1~230V, masa: 9kg, wersja kołnierzowa, strona ssawana i tłoczna DN3 2 PN6/PN10, długość 220mm, korpus pompy: żeliwo szare
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Pompa obiegowa PO3: pompa bezdławicowa V=2,06m3/h, H=6,8mH2O, pobór mocy: 0,19kW, 1~230V, masa: 4,6kg, wersja gwintowana, strona ssawna i tłoczna G 2" , długość: 180mm, korpus pompy: żeliwo szare
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Pompa obiegowa PO4: pompa bezdławicowa V=1,38m3/h, H=3,2mH2O, pobór mocy: 0,12kW, 1~230V, masa: 4,5kg, wersja gwintowana, strona ssawna i tłoczna G 11 /2", długość: 180mm, korpus pompy: żeliwo szare
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Pompa obiegowa PO6: pompa  bezdławicowa, V= 5,64 m3/h, H=7,2 mH2O, pobór mocy: 0,8kW, 1~230V   masa: 30 kg, wersja kołnierzowa, strona ssawna i dłoczn a DN P6/PN10, długość: 250mm, korpus pompy: żeliwo szare
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Pompa zasilająca 1 kW 230V 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=przewód elastyczny izolowany D 100 
id=	2
jm=mb	020
ce=0
il=35.34

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=przewód elastyczny izolowany D 125 
id=	2
jm=mb	020
ce=0
il=17.73

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=przewód elastyczny izolowany D 160 
id=	2
jm=mb	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=przewód elastyczny izolowany D 200 
id=	2
jm=mb	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=przyłącze do rur G 3/4 10x1,3 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=20

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=przyłącze do rur G 3/4 16x2 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=74

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Regulator dla wentylatora kanałowego 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Regulator dla wentylatora kanałowego WT5 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Rekuperator z odzyskiem ciepła i wilgoci sprawność temperaturowa: 75%, Vn/Vw=320m3/h, wymiary: dł.xszer.xwys.: 88.2x80.4x27cm, masa: 37kg, poziom hała u: 37dB(A), pobór mocy: 0,150kW, 1~230V
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=separator substancji ropopochodnych z osadnikiem o przepływie nominalnym 3/30 l/s 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=stelaż, ustęp, deska sedesowa, przycisk spłukujący: dla dzieci 
id=	2
jm=kpl	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=stelaż, ustęp, deska sedesowa, przycisk spłukujący: dla niepełnospr 
id=	2
jm=kpl	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Sterownik dla kurtyny powietrza 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Sterownik nawadniania 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Studzienka betonowa prefabrykowana 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Szpilka mocująca szynę 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=99

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Szyna montażowa 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=50

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Taśma brzegowa 8x160 mm 
id=	2
jm=mb	020
ce=0
il=348

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Taśma brzegowa do ogrzewania ściennego 
id=	2
jm=mb	020
ce=0
il=47

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Uchwyt do rur WRS 12-17 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=74

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=WC1: wentylator kanałowy -  Vw=130m3/h, DP=150Pa - pobór mocy: 0,060kW, 1~230V - masa: 3kg - poziom ciśnienia akustycznego: 36dB(A) 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=WC2: wentylator kanałowy -  Vw=400m3/h, DP=150Pa - pobór mocy: 0,147kW, 1~230V - masa: 5kg - poziom ciśnienia akustycznego: 37dB(A) 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych D 100 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=WT3: wentylator kanałowy -  Vw=270m3/h, DP=150Pa - pobór mocy: 0,096kW, 1~230V - masa: 5kg - poziom ciśnienia akustycznego: 37dB(A) 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=WT5: wentylator kanałowy Vw=245m3/h, DP=150Pa pobór mocy: 0,053W, 1~230V poziom ciś. akustycznego: 35dB(A) masa: 2,7kg 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Wymiennik płytowy, moc wymiennika 17kW 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Zasobnik ciepłej wody użytkowej 300l wykonany ze stali nierdzewnej, pojemność: 300l, średnica z izolacją 600mm, wysokość 1600mm, masa: 364kg, z wbudow anym zaworem bezpieczeństwa,maksymalne ciśnienie zbiornika i wężownicy: 6bar
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Zbiornik wody deszczowej o poj. 6 m3 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Zestaw hydroforowy na cele p.poż. Q=2 l/s, H=20 mH20 
id=	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Klej 
id=0675311	2
jm=dm3	066
ce=0
il=7.57300000000001

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Taśma 
id=0675331	2
jm=m	040
ce=0
il=52.1065

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Klipsy montażowe 
id=0675370	2
jm=szt	020
ce=0
il=3041

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Smoły surowe 
id=1010199	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.76

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Smary specjalnego przeznaczenia 
id=1034599	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.21

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Benzyny do ekstrakcji 
id=1050099	2
jm=dm3	066
ce=0
il=1.064217

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Benzyny do lakierów 
id=1050199	2
jm=dm3	066
ce=0
il=0.1108932

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Nafty 
id=1050299	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.21

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,75mm 
id=1120414	2
jm=kg	033
ce=0
il=9.6547

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Bednarka stalowa ocynk.20-50x2-5 mm St0S 
id=1121000	2
jm=m	040
ce=0
il=16.25

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Druty stalowe do spawania niepokryte 
id=1122199	2
jm=kg	033
ce=0
il=2.8

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Drut stal.okrągły miękki oc., o śr.1,2 mm 
id=1122312	2
jm=kg	033
ce=0
il=32.871

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost 
id=1330199	2
jm=szt	020
ce=0
il=1.4

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost 
id=1330199	2
jm=kg	033
ce=0
il=2.04

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Lina stal.jednozw.,z drutu oc.T1x19, 5,0mm 
id=1331209	2
jm=m	040
ce=0
il=74.88

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Gwoździe budowlane ocynkowane 
id=1332100	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.21

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Śruby fundamentowe kotwowe,z nakrętk.,M 12 
id=1340110	2
jm=szt	020
ce=0
il=130.94

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Klamry ciesielskie "U"10-12x250 mm 
id=1341202	2
jm=kg	033
ce=0
il=3.131

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Klamry ciesielskie 
id=1341299	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.7

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Ściągi stalowe 
id=1344499	2
jm=szt	020
ce=0
il=40.56

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Wkręty stal.samogw.z łbem stoż.i kul.4,2mm 
id=1346305	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.02882

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=Wkręty stal.samogw.z łbem stoż.i kul.6,3mm 
id=1346308	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.035

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Paki łamane miękkie 
id=1440500	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.32

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Farby olejne do gruntowania przeciwrdzewne 
id=1510200	2
jm=dm3	066
ce=0
il=0.056

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Farby ftalowe nawierzchn.ogóln.stosowania 
id=1511100	2
jm=dm3	066
ce=0
il=1.931688

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60% 
id=1511201	2
jm=dm3	066
ce=0
il=2.199978

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Rozcieńczalniki do wyr.lak.ftal.karbamid. 
id=1530160	2
jm=dm3	066
ce=0
il=0.1538196

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Acetylen rozpuszczony techniczny 
id=1540001	2
jm=kg	033
ce=0
il=1.059

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Tlen techniczny sprężony 
id=1540400	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.338

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Płyta gumowa grub. 5 mm 
id=1570005	2
jm=kg	033
ce=0
il=1.22

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Płyta gumowa grub. 5 mm 
id=1570005	2
jm=m2	050
ce=0
il=2.7124

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Piaski do betonów zwykłych 
id=1601899	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.04

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Pospółki do betonów 
id=1602199	2
jm=m3	060
ce=0
il=164.44682

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Cement portlandzki 25 z dodatkami 
id=1701100	2
jm=t	034
ce=0
il=0.014

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II 
id=2600611	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.015244

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 
id=2600699	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.0021

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste 
id=2600899	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.0028

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mm k.III 
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.0101

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste - nasycone kl.II 
id=2641610	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.01515

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Płótna ścierne w arkuszach 
id=3920199	2
jm=ark	116
ce=0
il=1.4

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Woda przemysłowa 
id=3930000	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.057

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Woda przemysłowa z rurociągu 
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0
il=1.78265

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow. 
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.0101

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Słupki igl.niekor.średn.12-14 cm dł.2,0 m 
id=3951311	2
jm=m3	060
ce=0
il=0.033448

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Rury stalowe z/s przewodowe gwint.czarne 
id=5030999	2
jm=m	040
ce=0
il=23.76

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Rury  przew.OC zaciskowe D 12x1,2 mm 
id=5031010	2
jm=m	040
ce=0
il=20.6

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Rury  przew.OC zaciskowe D 15x1,2 mm 
id=5031010	2
jm=m	040
ce=0
il=9.27

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Rury stal.z/s przew.OC gwint. 15 mm 
id=5031010	2
jm=m	040
ce=0
il=0.38

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Rury przew.OC zaciskowe D 18x1,2 mm 
id=5031020	2
jm=m	040
ce=0
il=15.45

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Rury przew.OC zaciskowe D 22x1,5 mm 
id=5031020	2
jm=m	040
ce=0
il=9.27

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Rury  przew.OC zaciskowe D 28x1,5 
id=5031030	2
jm=m	040
ce=0
il=41.2

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Rury  przew.OC zaciskowe D 35x1,5 
id=5031040	2
jm=m	040
ce=0
il=194.67

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Rury przewod OC zaciskowe D 42x1,5 
id=5031050	2
jm=m	040
ce=0
il=61.2

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Rury stal.z/s przew.OC gwint. 50 mm 
id=5031060	2
jm=m	040
ce=0
il=0.7575

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Rury stalowe z/s przewod.CZ o śr.nom. 32mm 
id=5040905	2
jm=m	040
ce=0
il=5.15

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Rury stalowe z/s przewod.CZ o śr.nom. 40mm 
id=5040906	2
jm=m	040
ce=0
il=15

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Rury stalowe z/s przewod.CZ o śr.nom. 50mm 
id=5040907	2
jm=m	040
ce=0
il=34

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Rury stalowe z/s 2x oc.   42,4 mm (DN=32) 
id=5041230	2
jm=m	040
ce=0
il=5.15

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Rury stalowe z/s 2x oc.   48,3 mm (DN=40) 
id=5041240	2
jm=m	040
ce=0
il=14.28

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Złączka nakr.równoprzel.z żel.CZ M2  15 mm 
id=5104003	2
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągl.ocynkowane  15 mm 
id=5119903	2
jm=szt	020
ce=0
il=93.074

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągl.ocynkowane  25 mm 
id=5119905	2
jm=szt	020
ce=0
il=10.3

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągl.ocynkowane  32 mm 
id=5119906	2
jm=szt	020
ce=0
il=6.28

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągl.ocynkowane  40 mm 
id=5119907	2
jm=szt	020
ce=0
il=18.12

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Łuki stalowe gładkie czarne, śr. 40 mm 
id=5122904	2
jm=szt	020
ce=0
il=2.52

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Łuki stalowe gładkie czarne, śr. 50 mm 
id=5122905	2
jm=szt	020
ce=0
il=5.712

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Zwężki stalowe czarne symetryczne  40 mm 
id=5127020	2
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Zwężki stalowe czarne,śr.100 mm 
id=5127907	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Króćce stal.czarne kołnierzowe,śr. 100 mm 
id=5132904	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Kołn.stal.pł.do przysp.okr.0,63MPa  100 mm 
id=5140111	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Kołn.stal.pł.do przysp.okr.1,6 MPa   32 mm 
id=5140305	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Kołn.stal.pł.do przysp.okr.1,6 MPa   40 mm 
id=5140306	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Kołn.st.z szyj.do przys.okr.1,6MPa   25 mm 
id=5142304	2
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Kołn.st.z szyj.do przys.okr.1,6MPa   50 mm 
id=5142307	2
jm=szt	020
ce=0
il=6.16

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Kołnierze stal.z szyjką,do przyspaw. 40 mm 
id=5142906	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Kołnierze stalowe zaślepiające 
id=5148999	2
jm=szt	020
ce=0
il=0.101

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Kręgi bet.stożk.studz.z tw.szt. 400-425 mm 
id=5420643	2
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Rury PVC-HT kan.wew.kiel.typu P o śred. 50 mm 
id=5601100	2
jm=m	040
ce=0
il=23.92

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Rury PVC-HT kan.wew.kiel.typu P o śred. 75 mm 
id=5601110	2
jm=m	040
ce=0
il=12

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Rury PVC-HT kan.wew.kiel.o śred.110 mm 
id=5601120	2
jm=m	040
ce=0
il=46.5

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Rury PVC kan.zewnęt.kielichowe o śr.110 mm 
id=5601200	2
jm=m	040
ce=0
il=23.05

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Rury PVC kan.zewnęt.kielichowe o śr.160 mm 
id=5601210	2
jm=m	040
ce=0
il=145.035

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Rury PVC-HT przepustowe, o średnicy  50 mm 
id=5601400	2
jm=m	040
ce=0
il=3.22

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Rury PVC-HT przepustowe, o średnicy  75 mm 
id=5601410	2
jm=m	040
ce=0
il=1.44

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Rury PVC przepustowe, o średnicy 110 mm 
id=5601420	2
jm=m	040
ce=0
il=1.125

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Rury PVC-HT przepustowe, o średnicy 110 mm 
id=5601420	2
jm=m	040
ce=0
il=6

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Rury PVC przepustowe, o średnicy 160 mm 
id=5601430	2
jm=m	040
ce=0
il=2.025

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Rura PE-SDR 11 (gaz0,4 woda1,0MPa) 32 mm 
id=5603042	2
jm=m	040
ce=0
il=86.7

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Rura PE-SDR 11 (gaz0,4 woda1,0MPa) 50 mm 
id=5603044	2
jm=m	040
ce=0
il=16.32

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Rury osłon.z PE ruroc.w przep.drog.160/9,1 
id=5603633	2
jm=m	040
ce=0
il=3.06

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Rurociąg z rur PE przeznaczone do podlewania D 25 
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
il=32.4

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Rurociąg z rur PE przeznaczone do podlewania D 32 
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
il=151.2

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Rury wielowarstowe FH/PE-RT D 16 
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
il=2819.88

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Rury wielowarstowe PE-RT D 10 
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
il=575.64

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE-RT/Al/PE-HD 16x2,0 
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
il=75.6

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE-RT/Al/PE-RT 16x2,0 (PN12) 
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
il=236.52

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE-RT/Al/PE-RT 20x2,0 (PN12) 
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
il=90.72

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE-RT/Al/PE-RT 25x2,5 (PN12) 
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
il=68.04

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE-RT/Al/PE-RT 32x3,0 (PN12) 
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
il=62.64

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE-RT/Al/PE-RT 40x3,5 (PN12) 
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
il=7.56

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Rury z polietylenu PE-RT/Al/PE-RT 50x4,0 (PN12) 
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
il=1.08

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Rury z polipropylenu   20 mm 
id=5604903	2
jm=m	040
ce=0
il=8.64

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Rury z polipropylenu 
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
il=4

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Czyszczak  PVC-HT kan.wewnętrznej 110 mm 
id=5613602	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Czyszczak  PVC-HT kan.wewnętrznej 160 mm 
id=5613603	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=Kształtki PVC-HT kanalizacji wewn.  50 mm 
id=5613901	2
jm=szt	020
ce=0
il=67.18

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=Kształtki PVC-HT kanalizacji wewn.  75 mm 
id=5613902	2
jm=szt	020
ce=0
il=5.64

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Kształtki PVC-HT kanalizacji wewn. 110 mm 
id=5613903	2
jm=szt	020
ce=0
il=54.8

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=Krzywki(kolana)PVC kan.zew., 45° 110 mm 
id=5614031	2
jm=szt	020
ce=0
il=12.925

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=Krzywki(kolana)PVC kan.zew., 45° 160 mm 
id=5614032	2
jm=szt	020
ce=0
il=20.295

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Uszczelka gumowa pierśc.do rur PVC  110 mm 
id=5615303	2
jm=szt	020
ce=0
il=32.5

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Uszczelka gumowa pierśc.do rur PVC  160 mm 
id=5615304	2
jm=szt	020
ce=0
il=56.25

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Kształtki PVC 
id=5619999	2
jm=szt	020
ce=0
il=0.101

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu  16 mm 
id=5629902	2
jm=szt	020
ce=0
il=152

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu  20 mm 
id=5629902	2
jm=szt	020
ce=0
il=30

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu  16 mm 
id=5639903	2
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu  20 mm 
id=5639903	2
jm=szt	020
ce=0
il=2.592

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu 
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0
il=1.2

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Króćce żel.ciśn.przejśc.kołnierzowe FW 
id=5681299	2
jm=szt	020
ce=0
il=0.0505

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Zawory wodne czerpalne  15 mm 
id=5700901	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Zawór  wodny przelot.prosty mos. M83 15 mm 
id=5701002	2
jm=szt	020
ce=0
il=1.264

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=termostatyczny zawór mieszający D 15mm 
id=5701021	2
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Zawór  wodny przelot.prost.żel.oc.M83 15mm 
id=5701021	2
jm=szt	020
ce=0
il=0.038

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=zawór do cyrkulacji cwu D 15mm 
id=5701021	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Zawór  wod.przelot.z kur.sp.żel.oc.M125 50 
id=5701126	2
jm=szt	020
ce=0
il=0.0505

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Zawory wodne przel.kulowe mos.gw. 15 mm 
id=5701402	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Zawory wodne przel.kulowe mos.gw. 20 mm 
id=5701403	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi D 20 
id=5701403	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Zawory wodne przel.kulowe mos.gw. 25 mm 
id=5701404	2
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=Zawory wodne przel.kulowe mos.gw. 32 mm 
id=5701405	2
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=Zawory wodne przel.kulowe mos.gw. 40 mm 
id=5701406	2
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Zawory wodne przel.kulowe mos.gw. 50 mm 
id=5701407	2
jm=szt	020
ce=0
il=10

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=Zaw.wod.zwr.antysk.SOCLA291NF-EA mos.gw.25 
id=5703623	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Zaw.wod.zwr.antysk.SOCLA291NF-EA mos.gw.40 
id=5703625	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Zawór pierwszeństwa D 40 
id=5703625	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Zawory wodne zwrotne  15 mm 
id=5703902	2
jm=szt	020
ce=0
il=0.864

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Zawory wodne zwrotne 
id=5703999	2
jm=szt	020
ce=0
il=0.4

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Zawory umywalkowe stojące 
id=5710299	2
jm=szt	020
ce=0
il=30

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=Baterie umywalkowa stojąca 
id=5711200	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Baterie umywalkowa stojąca dla dzieci 
id=5711200	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=Baterie umywalkowa stojąca dla niepełnospr 
id=5711200	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Baterie umywalkowa z przysznicem 
id=5711200	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Baterie zlewozmywakowa stojąca 
id=5711200	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=Baterie natrysk.dla dzieci 
id=5714010	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=Syfon  umywalk.chrom.M1516H rurowy 32 mm 
id=5717011	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Syfon umywal.z tw.szt.rur.dla niepeł.40 mm 
id=5717036	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=Spusty do brodzików natryskowych 
id=5717230	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Głowica termostatyczna 
id=5730002	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi D 15 
id=5730002	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Zawór spustowy D 15 
id=5730002	2
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=Zawór trójdrogowy DN25, kv=6,3m3/h, gwint wewnętrzny z siłownikiem 
id=5730002	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=Zawór zwrotny gwintowany DN15 
id=5730002	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Zawór trójdrogowy DN20, kv=4,0m3/h, gwint wewnętrzny z siłownikiem 
id=5730003	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=Zawór równoważący z króćcami pomiarowy DN25 
id=5730004	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=Zawór równoważący z króćcami pomiarowy DN32 
id=5730005	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=Zawór zwrotny gwintowany DN32 
id=5730005	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Zawór zwrotny gwintowany DN40 
id=5730006	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=Zawór  zwrotny przelot.c.o.mos.M3003 15 mm 
id=5730802	2
jm=szt	020
ce=0
il=0.038

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=Zawór nastawny powrotny katowy do grzejnika D 15 
id=5731902	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=Zawór termostatyczny katowy do grzejnika D 15 
id=5731902	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=Zawory odpow.aut. 
id=5732424	2
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=Zawór bezpieczeństwa ciś. otwarcia 3bar, wielkość 1", średnica wylotu 20mm 
id=5733099	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=Zawór bezpieczeństwa ciś. otwarcia 4,5bar, wielkość 1", średnica wylotu 20mm dopuszczalny współczynnik wypływu 0,36 
id=5733099	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=Zawór bezpieczeństwa ciś. otwarcia 6bar, wielkość 3/4", średnica wylotu 14mm dopuszczalny współczynnik wypływu 0,2 
id=5733099	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=Rozdzielacz zwkładkami termostatycznymi i przepływowymi, z siłownikiem NC 230V (do każego z króćców) - 12 króćców 
id=5737099	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=Rozdzielacz zwkładkami termostatycznymi i przepływowymi, z siłownikiem NC 230V (do każego z króćców) - 3 króćce 
id=5737099	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=Rozdzielacz zwkładkami termostatycznymi i przepływowymi, z siłownikiem NC 230V (do każego z króćców) - 4 króćce 
id=5737099	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=Rozdzielacz zwkładkami termostatycznymi i przepływowymi, z siłownikiem NC 230V (do każego z króćców) - 5 króćców 
id=5737099	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=Rozdzielacz zwkładkami termostatycznymi i przepływowymi, z siłownikiem NC 230V (do każego z króćców) - 6 króćców 
id=5737099	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=Rozdzielacz zwkładkami termostatycznymi i przepływowymi, z siłownikiem NC 230V (do każego z króćców) - 7 króćców 
id=5737099	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=Rozdzielacz zwkładkami termostatycznymi i przepływowymi, z siłownikiem NC 230V (do każego z króćców) - 8 króćców 
id=5737099	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=Szafka podtynkowa 
id=5737699	2
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Zawory hydrantowe mosiężne 25 mm 
id=5760000	2
jm=kpl	090
ce=0
il=2

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=Szafki hydr.wnęk.,z wyposaż.HW-25W-K-20/30 
id=5761002	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=Zraszacz wynurzalny 
id=5762000	2
jm=szt	020
ce=0
il=15

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=Zawór kulowy kołnierzowy D 100 
id=5820049	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=Zawór odcinający kołnierzowy DN100 
id=5820049	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=Zawór  kołn.zwr.grzyb.1,6 MPa k.287  50 mm 
id=5822226	2
jm=szt	020
ce=0
il=0.02525

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=Kurki manometrowe gwintowane 
id=5856999	2
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=Filtry siatkowe skośne mos.gwint.  25 mm 
id=5875003	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=Filtry siatkowe skośne mos.gwint.  32 mm 
id=5875004	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=Filtry siatkowe skośne mos.gwint.  40 mm 
id=5875005	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=Skrzynka z zaworami automatycznymi 
id=5891101	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=Grzejniki stalowe modułowe - HxLxD - 1800x1490x110 
id=6010999	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=Grzejniki stalowe modułowe - HxLxD - 2200x1350x110 
id=6010999	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=Grzejniki stalowe modułowe - HxLxD - 2200x1490x110 
id=6010999	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=Złączki grzejnikowe  15 mm 
id=6080193	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=Tarczki ochronne 
id=6088100	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=Konstrukcje wsporcze pod podgrzewacze wody 
id=6108199	2
jm=kg	033
ce=0
il=20

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=Termometry manometryczne okrągłe 80 mm 
id=6142260	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=Termometry 
id=6142999	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Manometry 
id=6143999	2
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=Rurki syfonowe do manomometru 
id=6154000	2
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=Umywalka dla dzieci 
id=6320299	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=Umywalka nablatowa 
id=6320299	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=Umywalka przelewowa 
id=6320299	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=Umywalka zabudowana 400x410x850 z syfonem 
id=6320299	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=stół stalowy bez półki ze zlewem 2-komorowym, skręcany, 1000x600x850 mm 
id=6321799	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=Zlewozmywaki jednokomorowe 
id=6321799	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=Brodziki natryskowe dla dzieci 
id=6324399	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=Syfon zlewozmywakowy pojed.z tw.szt. 50 mm 
id=6328313	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=Syfon zlewozmywakowy podw. z tw.szt. 50 mm 
id=6328314	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=Syfon brodzikowy z tworz.sztucznego  50 mm 
id=6328331	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=Wpust ściek.piwn.z tw.szt.110 mm z kr.met. 
id=6328416	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=Wsporniki do umywalek 
id=6328600	2
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=Rura wywiewna PVC  110 mm 
id=6328712	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=Włazy kanałowe B125 
id=6330199	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=Włazy kan.żel.do stud.z tw.sz.400-425 B125 
id=6330322	2
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=Wpust ściek.żel.uliczny kl.D400 
id=6331014	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=Filtr wody deszczowej 
id=6332002	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=Rury teleskop.z tw.szt 425/750 mm 
id=6333344	2
jm=szt	020
ce=0
il=8.4

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=Kinety stud.315-425 z tw.szt.przepł.160mm 
id=6333402	2
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=Uszczelki trzonów i rur teleskop.425 mm 
id=6333835	2
jm=szt	020
ce=0
il=16

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=Przew.went.koł.oc.S(Spiro) o śr.do 200mm 
id=6501000	2
jm=m2	050
ce=0
il=141.146

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=Przew.went.koł.oc.S(Spiro) o śr.200-630mm 
id=6501010	2
jm=m2	050
ce=0
il=10.54

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=Kształtki went.koł.oc.S(Spiro),śr.do 100mm 
id=6501191	2
jm=m2	050
ce=0
il=14.678

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=Kształtki went.koł.oc.S(Spiro),śr.100-200 
id=6501192	2
jm=m2	050
ce=0
il=45.994

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=Kształtki went.koł.oc.S(Spiro),śr.200-315 
id=6501193	2
jm=m2	050
ce=0
il=6.97

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=Przewody went.pr.oc.A/I o obw.400-600mm 
id=6502010	2
jm=m2	050
ce=0
il=13.65

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=Przewody went.pr.oc.A/I o obw.600-1000mm 
id=6502020	2
jm=m2	050
ce=0
il=29.768

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=Przewody went.pr.oc.A/I o obw.1000-1400mm 
id=6502030	2
jm=m2	050
ce=0
il=41.053

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=Przewody went.pr.oc.A/I o obw.1400-1800mm 
id=6502040	2
jm=m2	050
ce=0
il=6.36

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=Przewody went.pr.oc.A/I o obw.1800-4400mm 
id=6502050	2
jm=m2	050
ce=0
il=29.89

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=Kształtki went.prost.oc.A/I,obw.400-600 
id=6502192	2
jm=m2	050
ce=0
il=5.096

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=Kształtki went.prost.oc.A I,obw. 600-1000 
id=6502193	2
jm=m2	050
ce=0
il=20.984

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=Kształtki went.prost.oc.A I,obw.1000-1400 
id=6502194	2
jm=m2	050
ce=0
il=28.939

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=Kształtki went.prost.oc.A/I,obw.1400-1800 
id=6502195	2
jm=m2	050
ce=0
il=6.12

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=Kształtki went.prost.oc.A I,obw.1800-4400 
id=6502196	2
jm=m2	050
ce=0
il=21.07

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z topikiem D 100 
id=6510400	2
jm=szt	020
ce=0
il=5

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=Przepust.jednopł.stal.B o śr.do 100mm 
id=6510400	2
jm=szt	020
ce=0
il=42

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=Zawór przeciwpożarowy z topikiem D 100 
id=6510400	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z topikiem D 125 
id=6510410	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z topikiem D 160 
id=6510410	2
jm=szt	020
ce=0
il=12

[RMS ZEST 296]
ty=M
na=Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z topikiem D 200 
id=6510410	2
jm=szt	020
ce=0
il=7

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=Przepust.jednopł.stal.B o śr.100-200mm 
id=6510410	2
jm=szt	020
ce=0
il=30

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=Przepustnica okrągła, przepustnica sprzężona z okapem D 200 (okap z meblami) , z siłownikiem 
id=6510410	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z topikiem D 315 
id=6510420	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=Przepust.jednopł.stal.B o śr.200-315mm 
id=6510420	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=Klapa przeciwpożarowa p.poż  z topikiem 350x500 L=300 
id=6510500	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=Przepust.wielopł.stal.A o obw.do 1800mm 
id=6510500	2
jm=szt	020
ce=0
il=3

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=Klapy zwrotne kołowe stalowe D 100 
id=6512500	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=Klapy zwrotne kołowe stalowe D 125 mm 
id=6512500	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=Klapy zwrotne kołowe stalowe D 160 mm 
id=6512500	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=Klapy zwrotne kołowe stalowe D 200 mm 
id=6512510	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=Anemostaty koł.stal.D o śr.do 160mm 
id=6520200	2
jm=szt	020
ce=0
il=37

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=Anemostaty koł.stal.D o śr.160-280mm 
id=6520210	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=Filtr okrągły EU3 D 200 
id=6520210	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=Nawiewnik sufitowy z dyszami o wym. 400x400mm ze skrzynką rozprężną izolowaną (króciec100mm) 
id=6520320	2
jm=szt	020
ce=0
il=9

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=Nawiewnik sufitowy z dyszami o wym. 400x400mm ze skrzynką rozprężną izolowaną (króciec125mm) 
id=6520320	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=Wywiewnik o panelu perforowanym z możliwością otwarcia panelu doczołowego, ze skrzynką rozprężną izolowaną 400x400 D 125 
id=6520320	2
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=Czerpnie dach.prost.stal.A,obw.do 1300mm 
id=6520400	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=Czerpnie dach.prost.stal.A,obw.1760-3260mm 
id=6520420	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=Podstawy dach.pr.stal.A o obw.do 1300mm 
id=6521100	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=Podstawy dach.pr.stal.A o obw.1760-2520mm 
id=6521120	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=Podstawy dach.koł.stal.B/II o śr.do 250mm 
id=6521300	2
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 318]
ty=M
na=Wyrzutnie dach.pros.stal.A,obw.1760-3260mm 
id=6523120	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=Wyrzutnie dach.koł.stal.C o śr.do 315mm 
id=6523300	2
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=Wywietrzaki cylindrycz.stal.,śr.do 315mm 
id=6524100	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 321]
ty=M
na=Tłumiki akust.płyt.prost.o obw.do 1800mm - 350x350 L=1000 
id=6525200	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=Tłumiki akust.płyt.prost.o obw.1800-2600mm - 500x630 l=2000 
id=6525210	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=Tłumiki akust.płyt.prost.o obw.1800-2600mm - 500x630 l=500 
id=6525210	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=Tłumiki akust.płyt.prost.o obw.1800-2600mm - 630x500 l=2000 
id=6525210	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=Tłumiki akust.rurowe proste o śr.do 100mm D  100 L=1200 
id=6525300	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=Tłumiki akust.rurowe proste o śr.100-200mm - D 125 L=1200 
id=6525310	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=Tłumiki akust.rurowe proste o śr.100-200mm - D 160 L=600 
id=6525310	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=Tłumiki akust.rurowe proste o śr.100-200mm - D 200 L=1200 
id=6525310	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=Dysza nawiewna ze zwiększonym strumieniem powietrza nawiewanego, ilość dysz 10szt., wymiar nawiewnika 1000x00mm 
id=6526099	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=Kratka liniowa na zatrzask z ramką montażową  200x100 
id=6526099	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=Kratka liniowa na zatrzask z ramką montażową  500x250 
id=6526099	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 332]
ty=M
na=Nawietrzak grawitacyjny ścienny dł.xwys.: 30,4x5.3cm 
id=6526099	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=Króćce amort.brez.koł.o śr.do 400mm 
id=6580500	2
jm=szt	020
ce=0
il=13

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=Podpory A przew.wen.pros.poz.obw.do 600 mm 
id=6581000	2
jm=szt	020
ce=0
il=7.826

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=Podpory A przew.wen.pros.poz.obw. 600-1000 
id=6581010	2
jm=szt	020
ce=0
il=13.664

[RMS ZEST 336]
ty=M
na=Podpory A przew.wen.pros.poz.obw.1000-1800 
id=6581020	2
jm=szt	020
ce=0
il=19.714

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=Podpory A przew.wen.pros.poz.obw.1800-2600 
id=6581030	2
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=Podpory-A przew.wen.pros.poz.obw.4000-6000 
id=6581050	2
jm=szt	020
ce=0
il=6.37

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=Podpory C przew.went.koł.poz.śr.do 125mm 
id=6581200	2
jm=szt	020
ce=0
il=43.94451

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=Podpory C przew.went.koł.poz.śr. 125- 200 
id=6581210	2
jm=szt	020
ce=0
il=85.80973

[RMS ZEST 341]
ty=M
na=Podpory C przew.went.koł.poz.śr. 200- 400 
id=6581220	2
jm=szt	020
ce=0
il=4.25

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=Uszczelki kling.przew.went.,obw.2500-4500 
id=6582030	2
jm=szt	020
ce=0
il=2.06

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=Uszczelki kling.przew.went.,obw.4500-7200 
id=6582040	2
jm=szt	020
ce=0
il=6.12

[RMS ZEST 344]
ty=M
na=Uszczelki gum.przew.went.o śr.do 300 mm 
id=6582200	2
jm=szt	020
ce=0
il=1015.19653

[RMS ZEST 345]
ty=M
na=Uszczelki gum.przew.went.o śr. 300- 600 mm 
id=6582210	2
jm=szt	020
ce=0
il=2.08

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=Uszczelki gum.przew.went.o obw.do 1000 mm 
id=6582600	2
jm=szt	020
ce=0
il=143.836

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=Uszczelki gum.przew.went.o obw.1000-2500mm 
id=6582610	2
jm=szt	020
ce=0
il=129.411

[RMS ZEST 348]
ty=M
na=Uszczelki gum.przew.went.o obw.2500-4500mm 
id=6582620	2
jm=szt	020
ce=0
il=18.72

[RMS ZEST 349]
ty=M
na=Uszczelki gum.przew.went.o obw.4500-7200mm 
id=6582630	2
jm=szt	020
ce=0
il=10.2

[RMS ZEST 350]
ty=M
na=Hak stalowy do rur o średnicy   25 mm 
id=6600004	2
jm=szt	020
ce=0
il=2

[RMS ZEST 351]
ty=M
na=Uchwyty stal.z wkł.pojed.12mm 
id=6601524	2
jm=szt	020
ce=0
il=14

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=Uchwyty stal.z wkł.pojed.15mm 
id=6601525	2
jm=szt	020
ce=0
il=6.3

[RMS ZEST 353]
ty=M
na=Uchwyty stal.z wkł.pojed.18mm 
id=6601526	2
jm=szt	020
ce=0
il=16.8

[RMS ZEST 354]
ty=M
na=Uchwyt stalowy do rurociągu   32 mm 
id=6601905	2
jm=szt	020
ce=0
il=3.61

[RMS ZEST 355]
ty=M
na=Uchwyt stalowy do rurociągu   40 mm 
id=6601906	2
jm=szt	020
ce=0
il=10.02

[RMS ZEST 356]
ty=M
na=Uchwyt stalowy do rurociągu   50 mm 
id=6601907	2
jm=szt	020
ce=0
il=12.24

[RMS ZEST 357]
ty=M
na=Uchwyty stalowe do rur PVC, o średn. 50 mm 
id=6602006	2
jm=szt	020
ce=0
il=42

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=Uchwyty stalowe do rur PVC, o średn. 75 mm 
id=6602008	2
jm=szt	020
ce=0
il=9.6

[RMS ZEST 359]
ty=M
na=Uchwyty stalowe do rur PVC, o średn.110 mm 
id=6602011	2
jm=szt	020
ce=0
il=48

[RMS ZEST 360]
ty=M
na=Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP  16 
id=6602101	2
jm=szt	020
ce=0
il=3228

[RMS ZEST 361]
ty=M
na=Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP  20 
id=6602102	2
jm=szt	020
ce=0
il=92.4

[RMS ZEST 362]
ty=M
na=Uchw.poj.st.z wkł.gum. D 28 
id=6602103	2
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 363]
ty=M
na=Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP  25 
id=6602103	2
jm=szt	020
ce=0
il=69.3

[RMS ZEST 364]
ty=M
na=Uchw.poj.st.z wkł.gum. D 35 
id=6602104	2
jm=szt	020
ce=0
il=98.28

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP  32 
id=6602104	2
jm=szt	020
ce=0
il=63.8

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=Uchw.poj.st.z wkł.gum. D 42 
id=6602105	2
jm=szt	020
ce=0
il=28.2

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP  40 
id=6602105	2
jm=szt	020
ce=0
il=7.7

[RMS ZEST 368]
ty=M
na=Uchw.poj.st.z wkł.gum.do rur PVC,PE,PP  50 
id=6602106	2
jm=szt	020
ce=0
il=1.1

[RMS ZEST 369]
ty=M
na=Uchwyt do rur z tworzyw sztucznych   20 mm 
id=6602902	2
jm=szt	020
ce=0
il=6

[RMS ZEST 370]
ty=M
na=Otuliny z wełny min.D 32/30 
id=6702000	2
jm=m	040
ce=0
il=4.8825

[RMS ZEST 371]
ty=M
na=Otuliny z wełny min.o grub.D 12/25 
id=6702000	2
jm=m	040
ce=0
il=15.24

[RMS ZEST 372]
ty=M
na=Otuliny z wełny min.o grub.D 15/25 
id=6702000	2
jm=m	040
ce=0
il=7.2009

[RMS ZEST 373]
ty=M
na=Otuliny z wełny min.o grub.D 18/25 
id=6702000	2
jm=m	040
ce=0
il=12.0015

[RMS ZEST 374]
ty=M
na=Otuliny z wełny min.o grub.D 22/25 
id=6702000	2
jm=m	040
ce=0
il=7.8867

[RMS ZEST 375]
ty=M
na=Otuliny z wełny min.o grub.D 28/30 
id=6702000	2
jm=m	040
ce=0
il=42.672

[RMS ZEST 376]
ty=M
na=Otuliny z wełny min.D 40/40 
id=6702100	2
jm=m	040
ce=0
il=16.08

[RMS ZEST 377]
ty=M
na=Otuliny z wełny min.o grub. D 35/40 
id=6702100	2
jm=m	040
ce=0
il=218.8809

[RMS ZEST 378]
ty=M
na=Otuliny z wełny min.D 50/50 
id=6702200	2
jm=m	040
ce=0
il=38.6512

[RMS ZEST 379]
ty=M
na=Otuliny z wełny min.o grub.D 42/50 
id=6702200	2
jm=m	040
ce=0
il=4.176

[RMS ZEST 380]
ty=M
na=Otulina z weł.min.bez osł.o śr.wew.89/50mm 
id=6702207	2
jm=m	040
ce=0
il=2.3449

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=Maty lamel.z waty szkl.na folii al.  30 mm 
id=6741710	2
jm=m2	050
ce=0
il=308.7

[RMS ZEST 382]
ty=M
na=Maty lamel.z waty szkl.na folii al.  50 mm 
id=6741730	2
jm=m2	050
ce=0
il=118.65

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=Otuliny polietylenowe o grub. 9 mm - D 16 
id=6753299	2
jm=m	040
ce=0
il=80.3

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=Otuliny polietylenowe o grub. 9 mm - D 20 
id=6753299	2
jm=m	040
ce=0
il=30.8

[RMS ZEST 385]
ty=M
na=Otuliny polietylenowe o grub. 9 mm - D 25 
id=6753299	2
jm=m	040
ce=0
il=23.1

[RMS ZEST 386]
ty=M
na=Otuliny polietylenowe o grub. 9 mm - D 32 
id=6753299	2
jm=m	040
ce=0
il=69.3

[RMS ZEST 387]
ty=M
na=Otuliny polietylenowe o grub. 9 mm - D 40 
id=6753299	2
jm=m	040
ce=0
il=23.1

[RMS ZEST 388]
ty=M
na=Otuliny polietylenowe o grub. 9 mm - D 50 
id=6753299	2
jm=m	040
ce=0
il=1.15

[RMS ZEST 389]
ty=M
na=Otuliny polietylenowe o grub.20 mm  D 16 
id=6753599	2
jm=m	040
ce=0
il=160.6

[RMS ZEST 390]
ty=M
na=Otuliny polietylenowe o grub.20 mm  D 20 
id=6753599	2
jm=m	040
ce=0
il=61.6

[RMS ZEST 391]
ty=M
na=Otuliny polietylenowe o grub.25 mm - D 25 
id=6753699	2
jm=m	040
ce=0
il=46.2

[RMS ZEST 392]
ty=M
na=Otuliny kauczukowe D 42/40 
id=6753799	2
jm=m	040
ce=0
il=61.6

[RMS ZEST 393]
ty=M
na=Nakrętki stalowe zgrubne 
id=6800299	2
jm=kg	033
ce=0
il=3.006

[RMS ZEST 394]
ty=M
na=Podkładki stalowe zgrubne 
id=6800599	2
jm=kg	033
ce=0
il=2.082

[RMS ZEST 395]
ty=M
na=Śruby stalowe z nakr.i podkł.ŚRD  M-16 
id=6801207	2
jm=kg	033
ce=0
il=1.3635

[RMS ZEST 396]
ty=M
na=Śruby stal.zgrubne z gwint.na całej dług. 
id=6801499	2
jm=kg	033
ce=0
il=11.748

[RMS ZEST 397]
ty=M
na=Śruby stalowe z nakr.i podkł.ZGR  M-8 
id=6801502	2
jm=kg	033
ce=0
il=231.888750000001

[RMS ZEST 398]
ty=M
na=Śruby stalowe z nakr.i podkł.ZGR  M-10 
id=6801503	2
jm=kg	033
ce=0
il=13.78

[RMS ZEST 399]
ty=M
na=Śruby stalowe z nakr.i podkł.ZGR  M-12 
id=6801504	2
jm=kg	033
ce=0
il=2.77

[RMS ZEST 400]
ty=M
na=Uszczelki azbestowo-kauczuk. płaskie 100mm 
id=6810090	2
jm=szt	020
ce=0
il=2.16

[RMS ZEST 401]
ty=M
na=Uszczelki bezazbestowe płaskie   25 mm 
id=6814030	2
jm=szt	020
ce=0
il=8

[RMS ZEST 402]
ty=M
na=Uszczelki bezazbestowe płaskie   40 mm 
id=6814050	2
jm=szt	020
ce=0
il=4

[RMS ZEST 403]
ty=M
na=Uszczelki bezazbestowe płaskie   50 mm 
id=6814060	2
jm=szt	020
ce=0
il=6.16

[RMS ZEST 404]
ty=M
na=Uszczelki bezazbestowe płaskie  100 mm 
id=6814090	2
jm=szt	020
ce=0
il=4.32

[RMS ZEST 405]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do połączeń kołnierzowych 
id=6815999	2
jm=szt	020
ce=0
il=0.505

[RMS ZEST 406]
ty=M
na=Sznury konopne smołowane 
id=6831830	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.43

[RMS ZEST 407]
ty=M
na=Czyściwo bawełniane 
id=6833000	2
jm=kg	033
ce=0
il=0.14

[RMS ZEST 408]
ty=M
na=Grzejnik elektryczny 1000W 
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 409]
ty=M
na=Grzejnik elektryczny 500W 
id=7099999	2
jm=szt	020
ce=0
il=1

[RMS ZEST 410]
ty=M
na=Uchwyty śrubowo-kabłąkowe 
id=7461299	2
jm=szt	020
ce=0
il=162.5

[RMS ZEST 411]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,60 m3(1) 
id=  11163	2
jm=m-g	148
ce=0
il=6.7875328

[RMS ZEST 412]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1) 
id=  11333	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.0464795

[RMS ZEST 413]
ty=S
na=Zagęszczarka spalinowa wibracyjna 
id=  12520	2
jm=m-g	148
ce=0
il=92.29719

[RMS ZEST 414]
ty=S
na=Ubijak spalinowy   200 kg 
id=  12622	2
jm=m-g	148
ce=0
il=10.697346

[RMS ZEST 415]
ty=S
na=Żuraw samochodowy (1) 
id=  31100	2
jm=m-g	148
ce=0
il=3.9

[RMS ZEST 416]
ty=S
na=Żuraw samochodowy    do 4 t  (1) 
id=  31112	2
jm=m-g	148
ce=0
il=3.76

[RMS ZEST 417]
ty=S
na=Żuraw samochodowy     5-6 t  (1) 
id=  31114	2
jm=m-g	148
ce=0
il=4.04

[RMS ZEST 418]
ty=S
na=Środek transportowy (1) 
id=  39000	2
jm=m-g	148
ce=0
il=41.0305500000001

[RMS ZEST 419]
ty=S
na=Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) 
id=  39116	2
jm=m-g	148
ce=0
il=21.2965146

[RMS ZEST 420]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy (1) 
id=  39500	2
jm=m-g	148
ce=0
il=3.8766

[RMS ZEST 421]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t  (1) 
id=  39511	2
jm=m-g	148
ce=0
il=61.3433400000002

[RMS ZEST 422]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) 
id=  39521	2
jm=m-g	148
ce=0
il=80.9716

[RMS ZEST 423]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1) 
id=  39531	2
jm=m-g	148
ce=0
il=1.12

[RMS ZEST 424]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 3,5 t 
id=  39611	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.0196746

[RMS ZEST 425]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 4,5 t 
id=  39612	2
jm=m-g	148
ce=0
il=21.27684

[RMS ZEST 426]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1) 
id=  39811	2
jm=m-g	148
ce=0
il=38.741507

[RMS ZEST 427]
ty=S
na=Prościarka do rur PE 
id=  71270	2
jm=m-g	148
ce=0
il=4.2925

[RMS ZEST 428]
ty=S
na=Nożyce gilotynowe mech.elektr.do 13 mm 
id=  71332	2
jm=m-g	148
ce=0
il=0.02882

[RMS ZEST 429]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300 A 
id=  72111	2
jm=m-g	148
ce=0
il=12.126

[RMS ZEST 430]
ty=S
na=Zgrzewarka doczołowa do rur PE 
id=  72550	2
jm=m-g	148
ce=0
il=9.12

[RMS ZEST 431]
ty=S
na=Agregat prądotwórczy 
id=  81100	2
jm=m-g	148
ce=0
il=9.12

[RMS ZEST 432]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147

[ELEMENT 1]
id=1
na=Instalacje grzewcze
nsn=ST_instalacje sanitarne

[ELEMENT 2]
id=2
na=Zródło ciepła
nsn=ST_instalacje sanitarne

[ELEMENT 3]
id=50
na=Prace montażowe - urządzenia
nsn=ST_instalacje sanitarne

[POZYCJA]
id=3
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0503-02-00	 215	0503-02	00	1
na=Pompa ciepła - jednostka wewnętrzna, wymagana moc:48kW
nu=1
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=37.6079
np=0
il=37.6079
wa=0

[RMS 27]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 416]
nz=1.96
np=1
il=1.96
wa=0

[RMS 422]
nz=2.06
np=1
il=2.06
wa=0

[POZYCJA]
id=124
na=Wykonanie instalacji pompy ciepła w żródle wraz z materiałami wraz z uruchomieniem i regulacją
nu=2
ob=1
jm=kpl	
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3

[POZYCJA]
id=4
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 219-0204-07-00	 219	0204-07	00	1
na=Redukcja spawana DN100/50
nu=3
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=5.56
np=0
il=11.12
wa=0

[RMS 73]
nz=0.34
np=1
il=0.68
wa=0

[RMS 130]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=3
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.02
np=1
il=0.04
wa=0

[POZYCJA]
id=15
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 219-0204-04-00	 219	0204-04	00	1
na=Redukcja spawana DN40/DN25 
nu=4
ob=6
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=2.54
np=0
il=15.24
wa=0

[RMS 73]
nz=0.11
np=1
il=0.66
wa=0

[RMS 129]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 432]
nz=3
np=0
op=M
il=6
wa=0

[POZYCJA]
id=49
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 219-0204-04-00	 219	0204-04	00	1
na=Redukcja spawana DN40/DN32
nu=5
ob=4
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=2.54
np=0
il=10.16
wa=0

[RMS 73]
nz=0.11
np=1
il=0.44
wa=0

[RMS 129]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 432]
nz=3
np=0
op=M
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=32
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 219-0208-05-00	 219	0208-05	00	1
na=Króćce kołnierzowe o średnicy nominalnej: 100 mm
nu=6
ob=4
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=3.4
np=0
il=13.6
wa=0

[RMS 73]
nz=0.19
np=1
il=0.76
wa=0

[RMS 131]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 432]
nz=3
np=0
op=M
il=4
wa=0

[RMS 421]
nz=0.02
np=1
il=0.08
wa=0

[POZYCJA]
id=33
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 219-0208-02-00	 219	0208-02	00	1
na=Kołnierz do wspawania DN40
nu=7
ob=2
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=1.57
np=0
il=3.14
wa=0

[RMS 73]
nz=0.07
np=1
il=0.14
wa=0

[RMS 134]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=3
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.01
np=1
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=34
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 219-0208-01-00	 219	0208-01	00	1
na=Kołnierz do wspawania DN32
nu=8
ob=2
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=1.16
np=0
il=2.32
wa=0

[RMS 73]
nz=0.06
np=1
il=0.12
wa=0

[RMS 133]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=3
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.01
np=1
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=6
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0409-05-00	 215	0409-05	00	1
na=Zawór odcinający kołnierzowy DN100
nu=9
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=3.6195
np=0
il=7.239
wa=0

[RMS 76]
nz=0.2
np=1
il=0.4
wa=0

[RMS 132]
nz=2
np=1
il=4
wa=0

[RMS 239]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 393]
nz=0.26
np=1
il=0.52
wa=0

[RMS 394]
nz=0.18
np=1
il=0.36
wa=0

[RMS 396]
nz=1.08
np=1
il=2.16
wa=0

[RMS 404]
nz=2.16
np=1
il=4.32
wa=0

[RMS 432]
nz=0.2
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.21
np=1
il=0.42
wa=0

[RMS 429]
nz=1.48
np=1
il=2.96
wa=0

[POZYCJA]
id=7
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0408-05-00	 215	0408-05	00	1
na=Zawór odcinający gwintowany DN50
nu=10
ob=10
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.678
np=0
il=6.78
wa=0

[RMS 194]
nz=1
np=1
il=10
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[RMS 421]
nz=0.08
np=1
il=0.8
wa=0

[POZYCJA]
id=14
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0408-04-06	 215	0408-04	06	1
na=Zawór odcinający gwintowany DN40
nu=11
ob=10
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.5539
np=0
il=5.539
wa=0

[RMS 193]
nz=1
np=1
il=10
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=10
wa=0

[RMS 421]
nz=0.06
np=1
il=0.6
wa=0

[POZYCJA]
id=25
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0408-04-01	 215	0408-04	01	1
na=Zawór odcinający gwintowany DN32
nu=12
ob=7
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.5539
np=0
il=3.8773
wa=0

[RMS 192]
nz=1
np=1
il=7
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=7
wa=0

[RMS 421]
nz=0.06
np=1
il=0.42
wa=0

[POZYCJA]
id=45
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0408-01-06	 215	0408-01	06	1
na=Zawór odcinający gwintowany DN15
nu=13
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.2961
np=0
il=0.5922
wa=0

[RMS 188]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.02
np=1
il=0.04
wa=0

[POZYCJA]
id=42
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0408-03-00	 215	0408-03	00	1
na=Zawór odcinający gwintowany do wody pitnej DN25
nu=14
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.4107
np=0
il=1.2321
wa=0

[RMS 191]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 421]
nz=0.04
np=1
il=0.12
wa=0

[POZYCJA]
id=44
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0408-03-00	 215	0408-03	00	1
na=Zawór antyskażeniowy typ EA 1" 
nu=15
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.4107
np=0
il=0.4107
wa=0

[RMS 195]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.04
np=1
il=0.04
wa=0

[POZYCJA]
id=8
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0412-07-00	 215	0412-07	00	1
na=Zawór odpowietrzający automatyczny z zaworem odcinającym
nu=16
ob=12
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.342
np=0
il=4.104
wa=0

[RMS 122]
nz=1
np=1
il=12
wa=0

[RMS 223]
nz=1
np=1
il=12
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=12
wa=0

[RMS 418]
nz=0.002
np=1
il=0.024
wa=0

[POZYCJA]
id=9
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0113-03-00	 215	0113-03	00	1
na=Zawór bezpieczeństwa ciś. otwarcia 4,5bar, wielkość 1", średnica wylotu 20mm dopuszczalny współczynnik wypływu 0,36
nu=17
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.3915
np=0
il=0.3915
wa=0

[RMS 225]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=0.9
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.02
np=1
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=41
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0113-02-00	 215	0113-02	00	1
na=Zawór bezpieczeństwa ciś. otwarcia 6bar, wielkość 3/4", średnica wylotu 14mm dopuszczalny współczynnik wypływu 0,2
nu=18
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.3438
np=0
il=0.3438
wa=0

[RMS 226]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=0.9
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.01
np=1
il=0.01
wa=0

[POZYCJA]
id=10
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0408-01-06	 215	0408-01	06	1
na=Zawór spustowy D 15
nu=19
ob=8
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.2961
np=0
il=2.3688
wa=0

[RMS 212]
nz=1
np=1
il=8
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=8
wa=0

[RMS 421]
nz=0.02
np=1
il=0.16
wa=0

[POZYCJA]
id=11
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0507-01-00	 215	0507-01	00	1
na=Naczynie wzbiorcze 500l, średnica 740mm, wysokość 1321mm
nu=20
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=20.628
np=0
il=20.628
wa=0

[RMS 21]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 76]
nz=0.38
np=1
il=0.38
wa=0

[RMS 136]
nz=4
np=1
il=4
wa=0

[RMS 393]
nz=0.65
np=1
il=0.65
wa=0

[RMS 394]
nz=0.45
np=1
il=0.45
wa=0

[RMS 396]
nz=2.46
np=1
il=2.46
wa=0

[RMS 403]
nz=4
np=1
il=4
wa=0

[RMS 432]
nz=0.2
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 417]
nz=0.93
np=1
il=0.93
wa=0

[RMS 422]
nz=0.93
np=1
il=0.93
wa=0

[RMS 429]
nz=2.13
np=1
il=2.13
wa=0

[POZYCJA]
id=39
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0507-01-00	 215	0507-01	00	1
na=Naczynie wzbiorcze 140l, średnica 480mm, wysokość 886mm
nu=21
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=20.628
np=0
il=20.628
wa=0

[RMS 19]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 76]
nz=0.38
np=1
il=0.38
wa=0

[RMS 135]
nz=4
np=1
il=4
wa=0

[RMS 393]
nz=0.65
np=1
il=0.65
wa=0

[RMS 394]
nz=0.45
np=1
il=0.45
wa=0

[RMS 396]
nz=2.46
np=1
il=2.46
wa=0

[RMS 401]
nz=4
np=1
il=4
wa=0

[RMS 432]
nz=0.2
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 417]
nz=0.93
np=1
il=0.93
wa=0

[RMS 422]
nz=0.93
np=1
il=0.93
wa=0

[RMS 429]
nz=2.13
np=1
il=2.13
wa=0

[POZYCJA]
id=40
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0507-01-00	 215	0507-01	00	1
na=Naczynie wzbiorcze 18l, średnica 280mm, wysokość 420mm
nu=22
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=20.628
np=0
il=20.628
wa=0

[RMS 20]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 76]
nz=0.38
np=1
il=0.38
wa=0

[RMS 135]
nz=4
np=1
il=4
wa=0

[RMS 393]
nz=0.65
np=1
il=0.65
wa=0

[RMS 394]
nz=0.45
np=1
il=0.45
wa=0

[RMS 396]
nz=2.46
np=1
il=2.46
wa=0

[RMS 401]
nz=4
np=1
il=4
wa=0

[RMS 432]
nz=0.2
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 417]
nz=0.93
np=1
il=0.93
wa=0

[RMS 422]
nz=0.93
np=1
il=0.93
wa=0

[RMS 429]
nz=2.13
np=1
il=2.13
wa=0

[POZYCJA]
id=12
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0509-01-00	 215	0509-01	00	1
na=Belka rozdzielaczowa DN80 z dennicą, l=0,6m
nu=23
ob=1.2
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=2.5403
np=0
il=3.04836
wa=0

[RMS 76]
nz=0.25
np=1
il=0.3
wa=0

[RMS 136]
nz=1.8
np=1
il=2.16
wa=0

[RMS 393]
nz=0.23
np=1
il=0.276
wa=0

[RMS 394]
nz=0.16
np=1
il=0.192
wa=0

[RMS 396]
nz=0.94
np=1
il=1.128
wa=0

[RMS 403]
nz=1.8
np=1
il=2.16
wa=0

[RMS 432]
nz=0.2
np=0
op=M
il=1.2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.08
np=1
il=0.096
wa=0

[RMS 429]
nz=1.08
np=1
il=1.296
wa=0

[POZYCJA]
id=13
na=Dostawa materiałów - Belka rozdzielaczowa DN80 z dennicą, l=0,6m
nu=24
ob=2
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 3]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=56
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 216-0307-03-01	 216	0307-03	01	1
na=Izolacja rozdzielaczy wełną mineralną gr. 100 mm 
nu=25
ob=1.31
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1.31	1	0.91 * 0.6 * 2 * 1.2	


[RMS 2]
nz=0.3725
np=0
il=0.48798
wa=0

[RMS 74]
nz=0.1
np=0
il=0.131
wa=0

[RMS 380]
nz=1.79
np=0
il=2.3449
wa=0

[RMS 419]
nz=0.06
np=1
il=0.0786
wa=0

[RMS 425]
nz=0.06
np=1
il=0.0786
wa=0

[POZYCJA]
id=57
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 216-0601-07-00	 216	0601-07	00	1
na=Płaszcze z blachy stalowej ocynk.o grubości 0,75mm ochraniające rozdzielacze
nu=26
ob=1.441
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1.441	1	1.31 * 1.1	


[RMS 2]
nz=0.85
np=0
il=1.22485
wa=0

[RMS 71]
nz=6.7
np=0
il=9.6547
wa=0

[RMS 83]
nz=0.02
np=0
il=0.02882
wa=0

[RMS 419]
nz=0.04
np=1
il=0.05764
wa=0

[RMS 425]
nz=0.04
np=1
il=0.05764
wa=0

[RMS 428]
nz=0.02
np=1
il=0.02882
wa=0

[POZYCJA]
id=16
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0408-01-06	 215	0408-01	06	1
na=Zawór trójdrogowy DN25, kv=6,3m3/h, gwint wewnętrzny z siłownikiem (R=1,5)
nu=27
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.2961
np=0
il=0.8883
wa=0

[RMS 213]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 421]
nz=0.02
np=1
il=0.06
wa=0

[POZYCJA]
id=30
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0408-02-00	 215	0408-02	00	1
na=Zawór trójdrogowy DN20, kv=4,0m3/h, gwint wewnętrzny z siłownikiem (R=1,5)
nu=28
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.3534
np=0
il=0.3534
wa=0

[RMS 215]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.03
np=1
il=0.03
wa=0

[POZYCJA]
id=17
pd=IGM Warszawa	KNR	 708-0401-01-00	 708	0401-01	00	1
na=Montaż siłownika do zaworu trójdrogowego
nu=29
ob=4
jm=1 układ	205
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=6.58
np=0
il=26.32
wa=0

[RMS 421]
nz=0.08
np=1
il=0.32
wa=0

[POZYCJA]
id=18
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0408-04-06	 215	0408-04	06	1
na=Filtr siatkowy DN40 
nu=30
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.5539
np=0
il=1.1078
wa=0

[RMS 244]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.06
np=1
il=0.12
wa=0

[POZYCJA]
id=26
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0408-04-01	 215	0408-04	01	1
na=Filtr siatkowy DN32 
nu=31
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.5539
np=0
il=1.1078
wa=0

[RMS 243]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.06
np=1
il=0.12
wa=0

[POZYCJA]
id=43
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0408-03-00	 215	0408-03	00	1
na=Filtr siatkowy do wody pitnej 1" 
nu=32
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.4107
np=0
il=0.4107
wa=0

[RMS 242]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.04
np=1
il=0.04
wa=0

[POZYCJA]
id=19
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 707-0102-01-00	 707	0102-01	00	1
na=Pompa obiegowa PO1: pompa  bezdławicowa, V=3,5m3/h, H=15,19mH2O, pobór mocy: 0,8kW, 1~230V   masa: 23,5kg, wersja kołnierzowa, strona ssawna i dłoczna DN P6/PN10, długość: 250mm, korpus pompy: żeliwo szare
nu=33
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=14.6688
np=0
il=14.6688
wa=0

[RMS 28]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 67]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 70]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 75]
nz=0.2
np=0
il=0.2
wa=0

[RMS 78]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 81]
nz=0.1
np=0
il=0.1
wa=0

[RMS 86]
nz=0.008
np=0
il=0.008
wa=0

[RMS 90]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 91]
nz=0.06
np=0
il=0.06
wa=0

[RMS 98]
nz=0.0003
np=0
il=0.0003
wa=0

[RMS 99]
nz=0.0004
np=0
il=0.0004
wa=0

[RMS 102]
nz=0.2
np=0
il=0.2
wa=0

[RMS 407]
nz=0.02
np=0
il=0.02
wa=0

[RMS 421]
nz=0.22
np=1
il=0.22
wa=0

[POZYCJA]
id=27
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 707-0102-01-00	 707	0102-01	00	1
na=Pompa obiegowa PO2: pompa bezdławicowa, V=1,38m3/h, H=7,1mH2O, pobór mocy: 0,31kW, 1~230V, masa: 9kg, wersja kołnierzowa, strona ssawana i tłoczna DN32 PN6/PN10, długość 220mm, korpus pompy: żeliwo szare 
nu=34
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=14.6688
np=0
il=14.6688
wa=0

[RMS 29]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 67]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 70]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 75]
nz=0.2
np=0
il=0.2
wa=0

[RMS 78]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 81]
nz=0.1
np=0
il=0.1
wa=0

[RMS 86]
nz=0.008
np=0
il=0.008
wa=0

[RMS 90]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 91]
nz=0.06
np=0
il=0.06
wa=0

[RMS 98]
nz=0.0003
np=0
il=0.0003
wa=0

[RMS 99]
nz=0.0004
np=0
il=0.0004
wa=0

[RMS 102]
nz=0.2
np=0
il=0.2
wa=0

[RMS 407]
nz=0.02
np=0
il=0.02
wa=0

[RMS 421]
nz=0.22
np=1
il=0.22
wa=0

[POZYCJA]
id=35
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 707-0102-01-00	 707	0102-01	00	1
na=Pompa obiegowa PO3: pompa bezdławicowa V=2,06m3/h, H=6,8mH2O, pobór mocy: 0,19kW, 1~230V, masa: 4,6kg, wersja gwintowana, strona ssawna i tłoczna G 2", długość: 180mm, korpus pompy: żeliwo szare
nu=35
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=14.6688
np=0
il=14.6688
wa=0

[RMS 30]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 67]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 70]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 75]
nz=0.2
np=0
il=0.2
wa=0

[RMS 78]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 81]
nz=0.1
np=0
il=0.1
wa=0

[RMS 86]
nz=0.008
np=0
il=0.008
wa=0

[RMS 90]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 91]
nz=0.06
np=0
il=0.06
wa=0

[RMS 98]
nz=0.0003
np=0
il=0.0003
wa=0

[RMS 99]
nz=0.0004
np=0
il=0.0004
wa=0

[RMS 102]
nz=0.2
np=0
il=0.2
wa=0

[RMS 407]
nz=0.02
np=0
il=0.02
wa=0

[RMS 421]
nz=0.22
np=1
il=0.22
wa=0

[POZYCJA]
id=31
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 707-0102-01-00	 707	0102-01	00	1
na=Pompa obiegowa PO4: pompa bezdławicowa V=1,38m3/h, H=3,2mH2O, pobór mocy: 0,12kW, 1~230V, masa: 4,5kg, wersja gwintowana, strona ssawna i tłoczna G 11/2", długość: 180mm, korpus pompy: żeliwo szare
nu=36
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=14.6688
np=0
il=14.6688
wa=0

[RMS 31]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 67]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 70]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 75]
nz=0.2
np=0
il=0.2
wa=0

[RMS 78]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 81]
nz=0.1
np=0
il=0.1
wa=0

[RMS 86]
nz=0.008
np=0
il=0.008
wa=0

[RMS 90]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 91]
nz=0.06
np=0
il=0.06
wa=0

[RMS 98]
nz=0.0003
np=0
il=0.0003
wa=0

[RMS 99]
nz=0.0004
np=0
il=0.0004
wa=0

[RMS 102]
nz=0.2
np=0
il=0.2
wa=0

[RMS 407]
nz=0.02
np=0
il=0.02
wa=0

[RMS 421]
nz=0.22
np=1
il=0.22
wa=0

[POZYCJA]
id=47
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 707-0102-01-00	 707	0102-01	00	1
na=PO5: pompa cyrkulacyjna , V=0,1m3/h, H=0,5mH2O, pobór mocy: 0,007kW, 1~230V, masa: 1kg, wersja gwintowana,  strona ssawana i tłoczna DN 1" , długość 138mm, korpus pompy: mosiądz
nu=37
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=14.6688
np=0
il=14.6688
wa=0

[RMS 26]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 67]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 70]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 75]
nz=0.2
np=0
il=0.2
wa=0

[RMS 78]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 81]
nz=0.1
np=0
il=0.1
wa=0

[RMS 86]
nz=0.008
np=0
il=0.008
wa=0

[RMS 90]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 91]
nz=0.06
np=0
il=0.06
wa=0

[RMS 98]
nz=0.0003
np=0
il=0.0003
wa=0

[RMS 99]
nz=0.0004
np=0
il=0.0004
wa=0

[RMS 102]
nz=0.2
np=0
il=0.2
wa=0

[RMS 407]
nz=0.02
np=0
il=0.02
wa=0

[RMS 421]
nz=0.22
np=1
il=0.22
wa=0

[POZYCJA]
id=363
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 707-0102-01-00	 707	0102-01	00	1
na=Pompa obiegowa PO6: pompa  bezdławicowa, V= 5,64 m3/h, H=7,2 mH2O, pobór mocy: 0,8kW, 1~230V   masa: 30 kg, wersja kołnierzowa, strona ssawna i dłoczna DN P6/PN10, długość: 250mm, korpus pompy: żeliwo szare
nu=38
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=14.6688
np=0
il=14.6688
wa=0

[RMS 32]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 67]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 70]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 75]
nz=0.2
np=0
il=0.2
wa=0

[RMS 78]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 81]
nz=0.1
np=0
il=0.1
wa=0

[RMS 86]
nz=0.008
np=0
il=0.008
wa=0

[RMS 90]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 91]
nz=0.06
np=0
il=0.06
wa=0

[RMS 98]
nz=0.0003
np=0
il=0.0003
wa=0

[RMS 99]
nz=0.0004
np=0
il=0.0004
wa=0

[RMS 102]
nz=0.2
np=0
il=0.2
wa=0

[RMS 407]
nz=0.02
np=0
il=0.02
wa=0

[RMS 421]
nz=0.22
np=1
il=0.22
wa=0

[POZYCJA]
id=20
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0408-04-06	 215	0408-04	06	1
na=Zawór zwrotny gwintowany DN40
nu=39
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.5539
np=0
il=1.6617
wa=0

[RMS 219]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 421]
nz=0.06
np=1
il=0.18
wa=0

[POZYCJA]
id=28
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0408-04-01	 215	0408-04	01	1
na=Zawór zwrotny gwintowany DN32
nu=40
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.5539
np=0
il=1.1078
wa=0

[RMS 218]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.06
np=1
il=0.12
wa=0

[POZYCJA]
id=46
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0408-01-06	 215	0408-01	06	1
na=Zawór zwrotny gwintowany DN15
nu=41
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.2961
np=0
il=0.2961
wa=0

[RMS 214]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.02
np=1
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=21
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0408-04-01	 215	0408-04	01	1
na=Zawór równoważący z króćcami pomiarowy DN32
nu=42
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.5539
np=0
il=1.1078
wa=0

[RMS 217]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.06
np=1
il=0.12
wa=0

[POZYCJA]
id=29
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0408-03-00	 215	0408-03	00	1
na=Zawór równoważący z króćcami pomiarowy DN25
nu=43
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.4107
np=0
il=0.8214
wa=0

[RMS 216]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.04
np=1
il=0.08
wa=0

[POZYCJA]
id=22
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0530-04-00	 215	0530-04	00	1
na=Montaż, wraz z wykonaniem tulei - manometru
nu=44
ob=12
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=1.38
np=0
il=16.56
wa=0

[RMS 241]
nz=1
np=1
il=12
wa=0

[RMS 254]
nz=1
np=1
il=12
wa=0

[RMS 255]
nz=1
np=1
il=12
wa=0

[RMS 432]
nz=3
np=0
op=M
il=12
wa=0

[RMS 418]
nz=0.02
np=1
il=0.24
wa=0

[POZYCJA]
id=23
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0530-03-00	 215	0530-03	00	1
na=Montaż, wraz z wykonaniem tulei - termometru
nu=45
ob=4
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=2.45
np=0
il=9.8
wa=0

[RMS 11]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 253]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 432]
nz=3
np=0
op=M
il=4
wa=0

[RMS 418]
nz=0.01
np=1
il=0.04
wa=0

[POZYCJA]
id=24
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0530-04-00	 215	0530-04	00	1
na=Montaż, wraz z wykonaniem tulei - termomanometru
nu=46
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=1.38
np=0
il=2.76
wa=0

[RMS 241]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 252]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 255]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=3
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 418]
nz=0.02
np=1
il=0.04
wa=0

[POZYCJA]
id=36
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0121-04-00	 215	0121-04	00	1
na=Bufor 500l, dł.xszer.: 700x700mm, h=1730mm, max. ciśnienie: 4,3bar, max. temperatura pracy: 100°C
nu=47
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=11.8611
np=0
il=11.8611
wa=0

[RMS 4]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=0.9
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.25
np=1
il=0.25
wa=0

[POZYCJA]
id=37
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0121-03-00	 215	0121-03	00	1
na=Zasobnik ciepłej wody użytkowej 300l wykonany ze stali nierdzewnej, pojemność: 300l, średnica z izolacją 600mm, wysokość 1600mm, masa: 364kg, z wbudowanym zaworem bezpieczeństwa,maksymalne ciśnienie zbiornika i wężownicy: 6bar
nu=48
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=6.8187
np=0
il=6.8187
wa=0

[RMS 60]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=0.9
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.16
np=1
il=0.16
wa=0

[POZYCJA]
id=38
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0113-03-00	 215	0113-03	00	1
na=Zawór bezpieczeństwa ciś. otwarcia 3bar, wielkość 1", średnica wylotu 20mm
nu=49
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.3915
np=0
il=0.3915
wa=0

[RMS 224]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=0.9
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.02
np=1
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=48
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0505-03-00	 215	0505-03	00	1
na=Wymiennik płytowy, moc wymiennika 17kW
nu=50
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=15.8
np=0
il=15.8
wa=0

[RMS 59]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 137]
nz=4
np=1
il=4
wa=0

[RMS 251]
nz=20
np=1
il=20
wa=0

[RMS 402]
nz=4
np=1
il=4
wa=0

[RMS 432]
nz=3
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 418]
nz=0.22
np=1
il=0.22
wa=0

[POZYCJA]
id=364
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0409-05-00	 215	0409-05	00	1
na=Zawór kulowy kołnierzowy D 100
nu=51
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3


[RMS 2]
nz=3.6195
np=0
il=3.6195
wa=0

[RMS 76]
nz=0.2
np=1
il=0.2
wa=0

[RMS 132]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 238]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 393]
nz=0.26
np=1
il=0.26
wa=0

[RMS 394]
nz=0.18
np=1
il=0.18
wa=0

[RMS 396]
nz=1.08
np=1
il=1.08
wa=0

[RMS 400]
nz=2.16
np=1
il=2.16
wa=0

[RMS 432]
nz=0.2
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.21
np=1
il=0.21
wa=0

[RMS 429]
nz=1.48
np=1
il=1.48
wa=0

[ELEMENT 3]
id=125
na=Prace instalacyjne dolnego źródła do pompy ciepła
nsn=ST_instalacje sanitarne

[POZYCJA]
id=126
na=Prace instalacyjne dolnego źródła do pompy ciepła: wiercenia otworów, zabudowa sond, iniekcyjne wypełnienie odwiertu zawiesiną cementującą, połączenie otwiertów do rozdzielaczy w komorze zbiorczej żelbetowej, rurociąg tranzytowy, prace ziemne, próby sczelności i przepływu, napełnienie instalacji rozworem glikolu propylenowego, dokumentacja geologiczna, inwentaryzacja geodezyjna
nu=52
ob=1
jm=kpl	
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3

[ELEMENT 2]
id=51
na=Instalacja c.o., c.t., instalacja chłodu, 
nsn=ST_instalacje sanitarne

[ELEMENT 3]
id=52
na=Prace montażowe - ogrzewanie grzejnikowe
nsn=ST_instalacje sanitarne

[POZYCJA]
id=53
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0410-05-10	 215	0410-05	10	1
na=Rurociąg z polietylenu sieciowanego PE-RT/Al/PE-HD 16x2,0 (rury w posadzce)
nu=53
ob=70
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.122
mn=0.5
np=0
il=4.27
wa=0

[RMS 157]
nz=2.16
mn=0.5
np=1
il=75.6
wa=0

[RMS 360]
nz=2.2
mn=0.5
np=1
il=77
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=70
wa=0

[RMS 418]
nz=0.01
mn=0.5
np=1
il=0.35
wa=0

[POZYCJA]
id=55
na=Dostawa materiałów - kształtki systemu PE-RT/Al/PE-HD 
nu=54
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 14]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=58
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0403-03-20	 215	0403-03	20	1
na=Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach budynku, przy średnicy nominalnej rurociągu: 32 mm
nu=55
ob=5
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.5862
np=0
il=2.931
wa=0

[RMS 90]
nz=0.013
np=1
il=0.065
wa=0

[RMS 91]
nz=0.017
np=1
il=0.085
wa=0

[RMS 117]
nz=1.03
np=1
il=5.15
wa=0

[RMS 354]
nz=0.392
np=1
il=1.96
wa=0

[RMS 432]
nz=1
np=0
op=M
il=5
wa=0

[RMS 422]
nz=0.0141
np=1
il=0.0705
wa=0

[POZYCJA]
id=59
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0403-04-10	 215	0403-04	10	1
na=Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach budynku, przy średnicy nominalnej rurociągu: 40 mm
nu=56
ob=15
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.6158
np=0
il=9.237
wa=0

[RMS 90]
nz=0.016
np=1
il=0.24
wa=0

[RMS 91]
nz=0.017
np=1
il=0.255
wa=0

[RMS 118]
nz=1
np=1
il=15
wa=0

[RMS 127]
nz=0.168
np=1
il=2.52
wa=0

[RMS 355]
nz=0.36
np=1
il=5.4
wa=0

[RMS 432]
nz=1
np=0
op=M
il=15
wa=0

[RMS 422]
nz=0.0242
np=1
il=0.363
wa=0

[POZYCJA]
id=60
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0403-04-20	 215	0403-04	20	1
na=Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych, mocowane na ścianach budynku, przy średnicy nominalnej rurociągu: 50 mm
nu=57
ob=34
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.6158
np=0
il=20.9372
wa=0

[RMS 90]
nz=0.016
np=1
il=0.544
wa=0

[RMS 91]
nz=0.017
np=1
il=0.578
wa=0

[RMS 119]
nz=1
np=1
il=34
wa=0

[RMS 128]
nz=0.168
np=1
il=5.712
wa=0

[RMS 356]
nz=0.36
np=1
il=12.24
wa=0

[RMS 432]
nz=1
np=0
op=M
il=34
wa=0

[RMS 422]
nz=0.0242
np=1
il=0.8228
wa=0

[POZYCJA]
id=62
pd=MPCiL	KNR	 712-0101-04-00	 712	0101-04	00	1
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
nu=58
ob=8.943
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=0.597	1	3.14 * 0.038 * 5	D 32
wo=2.261	1	3.14 * 0.048 * 15	D 40
wo=6.085	1	3.14 * 0.057 * 34	D 50


[RMS 2]
nz=1.0116
np=0
il=9.04674
wa=0

[POZYCJA]
id=63
pd=MPCiL	KNR	 712-0105-04-00	 712	0105-04	00	1
na=Odtłuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni rurociągów
nu=59
ob=8.943
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=8.943	1	8.943	


[RMS 2]
nz=0.0399
np=0
il=0.35683
wa=0

[RMS 68]
nz=0.119
np=1
il=1.06422
wa=0

[RMS 432]
nz=1
np=0
op=M
il=8.943
wa=0

[POZYCJA]
id=64
pd=MPCiL	KNR	 712-0201-04-10	 712	0201-04	10	1
na=Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą do gruntowania, przeciwrdzewną ftalową miniową 60% - 2x
nu=60
ob=17.886
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=17.886	1	8.943 * 2	


[RMS 2]
nz=0.276
np=0
il=4.93654
wa=0

[RMS 69]
nz=0.0062
np=1
il=0.11089
wa=0

[RMS 88]
nz=0.123
np=1
il=2.19998
wa=0

[RMS 432]
nz=0.9
np=0
op=M
il=17.886
wa=0

[RMS 419]
nz=0.0008
np=1
il=0.01431
wa=0

[RMS 424]
nz=0.0008
np=1
il=0.01431
wa=0

[POZYCJA]
id=65
pd=MPCiL	KNR	 712-0210-04-00	 712	0210-04	00	1
na=Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą nawierzchniową ftalową ogólnego stosowania - 2x
nu=61
ob=17.886
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.1884
np=0
il=3.36972
wa=0

[RMS 87]
nz=0.108
np=1
il=1.93169
wa=0

[RMS 89]
nz=0.0086
np=1
il=0.15382
wa=0

[RMS 432]
nz=0.9
np=0
op=M
il=17.886
wa=0

[RMS 419]
nz=0.0003
np=1
il=0.00537
wa=0

[RMS 424]
nz=0.0003
np=1
il=0.00537
wa=0

[POZYCJA]
id=69
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0106-01-00	 215	0106-01	00	1
na=Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach zaciskowych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 12x1,2 mm
nu=62
ob=20
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.307
np=0
il=6.14
wa=0

[RMS 108]
nz=1.03
np=1
il=20.6
wa=0

[RMS 351]
nz=0.7
np=1
il=14
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=20
wa=0

[RMS 418]
nz=0.0066
np=1
il=0.132
wa=0

[POZYCJA]
id=74
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0106-01-00	 215	0106-01	00	1
na=Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach zaciskowych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 15x1,2 mm
nu=63
ob=9
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.307
np=0
il=2.763
wa=0

[RMS 109]
nz=1.03
np=1
il=9.27
wa=0

[RMS 352]
nz=0.7
np=1
il=6.3
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=9
wa=0

[RMS 418]
nz=0.0066
np=1
il=0.0594
wa=0

[POZYCJA]
id=70
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0106-02-00	 215	0106-02	00	1
na=Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach zaciskowych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 18x1,2 mm
nu=64
ob=15
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.354
np=0
il=5.31
wa=0

[RMS 111]
nz=1.03
np=1
il=15.45
wa=0

[RMS 353]
nz=0.7
np=1
il=10.5
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=15
wa=0

[RMS 418]
nz=0.0085
np=1
il=0.1275
wa=0

[POZYCJA]
id=75
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0106-02-00	 215	0106-02	00	1
na=Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach zaciskowych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 22x1,5 mm
nu=65
ob=9
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.354
np=0
il=3.186
wa=0

[RMS 112]
nz=1.03
np=1
il=9.27
wa=0

[RMS 353]
nz=0.7
np=1
il=6.3
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=9
wa=0

[RMS 418]
nz=0.0085
np=1
il=0.0765
wa=0

[POZYCJA]
id=71
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0106-03-00	 215	0106-03	00	1
na=Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach zaciskowych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 28x1,5 mm
nu=66
ob=40
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.382
np=0
il=15.28
wa=0

[RMS 113]
nz=1.03
np=1
il=41.2
wa=0

[RMS 362]
nz=0.2
np=1
il=8
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=40
wa=0

[RMS 418]
nz=0.0129
np=1
il=0.516
wa=0

[POZYCJA]
id=72
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0106-04-00	 215	0106-04	00	1
na=Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach zaciskowych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 35x1,5 mm
nu=67
ob=114
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.465
np=0
il=53.01
wa=0

[RMS 114]
nz=1.03
np=1
il=117.42
wa=0

[RMS 364]
nz=0.52
np=1
il=59.28
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=114
wa=0

[RMS 418]
nz=0.0165
np=1
il=1.881
wa=0

[POZYCJA]
id=73
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0106-05-00	 215	0106-05	00	1
na=Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach zaciskowych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 42x1,5 mm
nu=68
ob=4
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.512
np=0
il=2.048
wa=0

[RMS 115]
nz=1.02
np=1
il=4.08
wa=0

[RMS 366]
nz=0.47
np=1
il=1.88
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[RMS 418]
nz=0.0186
np=1
il=0.0744
wa=0

[POZYCJA]
id=76
na=Dostawa materiałów - kształtki dla rur oc zaciskanych
nu=69
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 13]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=61
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0404-02-00	 215	0404-02	00	1
na=Próba szczelności instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych - na 1 m rurociągu.
nu=70
ob=265
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=54	1	5 + 15 + 34	stalowe
wo=211	1	20 + 9 + 15 + 9 + 40 + 114 + 4	oc. zaciskowe


[RMS 2]
nz=0.0955
np=0
il=25.3075
wa=0

[RMS 107]
nz=0.06
np=1
il=15.9
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=265
wa=0

[POZYCJA]
id=66
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0406-03-00	 215	0406-03	00	1
na=Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
nu=71
ob=1
jm=próba	172
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=7.01
np=0
il=7.01
wa=0

[RMS 165]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 180]
nz=0.6
np=1
il=0.6
wa=0

[RMS 183]
nz=0.2
np=1
il=0.2
wa=0

[RMS 199]
nz=0.2
np=1
il=0.2
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 418]
nz=0.01
np=1
il=0.01
wa=0

[POZYCJA]
id=67
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0406-05-00	 215	0406-05	00	1
na=Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
nu=72
ob=70
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70	w posadzce


[RMS 2]
nz=0.0941
np=0
il=6.587
wa=0

[POZYCJA]
id=68
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0128-02-00	 215	0128-02	00	1
na=Płukanie instalacji w budynkach: niemieszkalnych
nu=73
ob=335
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54	stalowe
wo=70	1	70	w posadzce
wo=211	1	211	oc zaciskowe


[RMS 2]
nz=0.0556
np=0
il=18.626
wa=0

[POZYCJA]
id=77
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0408-01-06	 215	0408-01	06	1
na=Zawór odcinający gwintowany DN15
nu=74
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.2961
np=0
il=0.8883
wa=0

[RMS 188]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 421]
nz=0.02
np=1
il=0.06
wa=0

[POZYCJA]
id=78
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0408-02-00	 215	0408-02	00	1
na=Zawór odcinający gwintowany DN20
nu=75
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.3534
np=0
il=0.3534
wa=0

[RMS 189]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.03
np=1
il=0.03
wa=0

[POZYCJA]
id=79
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0408-03-00	 215	0408-03	00	1
na=Zawór odcinający gwintowany DN25
nu=76
ob=4
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.4107
np=0
il=1.6428
wa=0

[RMS 191]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[RMS 421]
nz=0.04
np=1
il=0.16
wa=0

[POZYCJA]
id=80
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0408-01-06	 215	0408-01	06	1
na=Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi D 15
nu=77
ob=4
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.2961
np=0
il=1.1844
wa=0

[RMS 211]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[RMS 421]
nz=0.02
np=1
il=0.08
wa=0

[POZYCJA]
id=81
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0408-02-00	 215	0408-02	00	1
na=Zawór równoważący z króćcami pomiarowymi D 20
nu=78
ob=4
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.3534
np=0
il=1.4136
wa=0

[RMS 190]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[RMS 421]
nz=0.03
np=1
il=0.12
wa=0

[POZYCJA]
id=86
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0412-02-00	 215	0412-02	00	1
na=Zawór nastawny powrotny katowy do grzejnika D 15
nu=79
ob=5
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.267
np=0
il=1.335
wa=0

[RMS 221]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=5
wa=0

[RMS 418]
nz=0.004
np=1
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=87
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0412-02-00	 215	0412-02	00	1
na=Zawór termostatyczny katowy do grzejnika D 15
nu=80
ob=5
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.267
np=0
il=1.335
wa=0

[RMS 222]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=5
wa=0

[RMS 418]
nz=0.004
np=1
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=88
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0408-01-06	 215	0408-01	06	1
na=Głowica termostatyczna (R=0,5)
nu=81
ob=5
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.2961
np=0
il=1.4805
wa=0

[RMS 210]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=5
wa=0

[RMS 421]
nz=0.02
np=1
il=0.1
wa=0

[POZYCJA]
id=89
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0412-07-00	 215	0412-07	00	1
na=Zawór odpowietrzający automatyczny z zaworem odcinającym
nu=82
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.342
np=0
il=0.684
wa=0

[RMS 122]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 223]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 418]
nz=0.002
np=1
il=0.004
wa=0

[POZYCJA]
id=83
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0429-01-00	 215	0429-01	00	1
na=Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 16 mm
nu=83
ob=5
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.66
np=0
il=3.3
wa=0

[RMS 178]
nz=2
np=1
il=10
wa=0

[RMS 249]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 250]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=90
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0416-07-00	 215	0416-07	00	1
na=Grzejniki stalowe modułowe - HxLxD - 1800x1490x110
nu=84
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=2.34
np=0
il=2.34
wa=0

[RMS 246]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=1
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 418]
nz=0.61
np=1
il=0.61
wa=0

[POZYCJA]
id=91
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0416-07-00	 215	0416-07	00	1
na=Grzejniki stalowe modułowe - HxLxD - 2200x1350x110
nu=85
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=2.34
np=0
il=2.34
wa=0

[RMS 247]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=1
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 418]
nz=0.61
np=1
il=0.61
wa=0

[POZYCJA]
id=92
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0416-07-00	 215	0416-07	00	1
na=Grzejniki stalowe modułowe - HxLxD - 2200x1490x110
nu=86
ob=3
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=2.34
np=0
il=7.02
wa=0

[RMS 248]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 432]
nz=1
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 418]
nz=0.61
np=1
il=1.83
wa=0

[POZYCJA]
id=85
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0436-01-00	 215	0436-01	00	1
na=Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji
nu=87
ob=5
jm=urządz.	124
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.357
np=0
il=1.785
wa=0

[POZYCJA]
id=93
pd=MRRiB	KNNR	 005-0406-03-00	 005	0406-03	00	1
na=Grzejnik elektryczny 1000W
nu=88
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=1.15
np=0
il=1.15
wa=0

[RMS 408]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=94
pd=MRRiB	KNNR	 005-0406-02-00	 005	0406-02	00	1
na=Grzejnik elektryczny 500W
nu=89
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.75
np=0
il=0.75
wa=0

[RMS 409]
nz=1
np=0
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=96
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 216-0306-01-00	 216	0306-01	00	1
na=Izolacja jednowarstwowa ruruciągów otulinami z wełny mineralnej, o grubości: 25 mm - D 12
nu=90
ob=4
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	0.2 * 20	


[RMS 2]
nz=0.4871
np=0
il=1.9484
wa=0

[RMS 371]
nz=3.81
np=0
il=15.24
wa=0

[RMS 419]
nz=0.03
np=1
il=0.12
wa=0

[RMS 425]
nz=0.03
np=1
il=0.12
wa=0

[POZYCJA]
id=98
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 216-0306-01-00	 216	0306-01	00	1
na=Izolacja jednowarstwowa ruruciągów otulinami z wełny mineralnej, o grubości: 25 mm - D 15
nu=91
ob=1.89
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1.89	1	0.21 * 9	


[RMS 2]
nz=0.4871
np=0
il=0.92062
wa=0

[RMS 372]
nz=3.81
np=0
il=7.2009
wa=0

[RMS 419]
nz=0.03
np=1
il=0.0567
wa=0

[RMS 425]
nz=0.03
np=1
il=0.0567
wa=0

[POZYCJA]
id=99
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 216-0306-01-00	 216	0306-01	00	1
na=Izolacja jednowarstwowa ruruciągów otulinami z wełny mineralnej, o grubości: 25 mm - D 18
nu=92
ob=3.15
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3.15	1	0.21 * 15	


[RMS 2]
nz=0.4871
np=0
il=1.53437
wa=0

[RMS 373]
nz=3.81
np=0
il=12.0015
wa=0

[RMS 419]
nz=0.03
np=1
il=0.0945
wa=0

[RMS 425]
nz=0.03
np=1
il=0.0945
wa=0

[POZYCJA]
id=100
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 216-0306-01-00	 216	0306-01	00	1
na=Izolacja jednowarstwowa ruruciągów otulinami z wełny mineralnej, o grubości: 25 mm - D 22
nu=93
ob=2.07
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2.07	1	0.23 * 9	


[RMS 2]
nz=0.4871
np=0
il=1.0083
wa=0

[RMS 374]
nz=3.81
np=0
il=7.8867
wa=0

[RMS 419]
nz=0.03
np=1
il=0.0621
wa=0

[RMS 425]
nz=0.03
np=1
il=0.0621
wa=0

[POZYCJA]
id=101
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 216-0306-01-00	 216	0306-01	00	1
na=Izolacja jednowarstwowa ruruciągów otulinami z wełny mineralnej, o grubości: 30 mm - D 28
nu=94
ob=11.2
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=11.2	1	0.28 * 40	


[RMS 2]
nz=0.4871
np=0
il=5.45552
wa=0

[RMS 375]
nz=3.81
np=0
il=42.672
wa=0

[RMS 419]
nz=0.03
np=1
il=0.336
wa=0

[RMS 425]
nz=0.03
np=1
il=0.336
wa=0

[POZYCJA]
id=97
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 216-0306-04-00	 216	0306-04	00	1
na=Izolacja jednowarstwowa ruruciągów otulinami z wełny mineralnej, o grubości: 40 mm - D 35
nu=95
ob=42.18
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=42.18	1	0.37 * 114	


[RMS 2]
nz=0.5062
np=0
il=21.35152
wa=0

[RMS 377]
nz=3.13
np=0
il=132.0234
wa=0

[RMS 419]
nz=0.04
np=1
il=1.6872
wa=0

[RMS 425]
nz=0.04
np=1
il=1.6872
wa=0

[POZYCJA]
id=102
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 216-0307-02-00	 216	0307-02	00	1
na=Izolacja jednowarstwowa ruruciągów otulinami z wełny mineralnej, o grubości: 50 mm - D 42
nu=96
ob=1.8
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	0.45 * 4	


[RMS 2]
nz=0.5253
np=0
il=0.94554
wa=0

[RMS 74]
nz=0.1
np=0
il=0.18
wa=0

[RMS 379]
nz=2.32
np=0
il=4.176
wa=0

[RMS 419]
nz=0.06
np=1
il=0.108
wa=0

[RMS 425]
nz=0.06
np=1
il=0.108
wa=0

[POZYCJA]
id=103
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 216-0306-02-00	 216	0306-02	00	1
na=Izolacja jednowarstwowa ruruciągów otulinami z wełny mineralnej, o grubości: 30 mm - D 32
nu=97
ob=1.55
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1.55	1	0.31 * 5	


[RMS 2]
nz=0.4871
np=0
il=0.75501
wa=0

[RMS 370]
nz=3.15
np=0
il=4.8825
wa=0

[RMS 419]
nz=0.03
np=1
il=0.0465
wa=0

[RMS 425]
nz=0.03
np=1
il=0.0465
wa=0

[POZYCJA]
id=104
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 216-0306-05-00	 216	0306-05	00	1
na=Izolacja jednowarstwowa ruruciągów otulinami z wełny mineralnej, o grubości: 40 mm - D 40
nu=98
ob=6
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	0.4 * 15	


[RMS 2]
nz=0.5062
np=0
il=3.0372
wa=0

[RMS 376]
nz=2.68
np=0
il=16.08
wa=0

[RMS 419]
nz=0.04
np=1
il=0.24
wa=0

[RMS 425]
nz=0.04
np=1
il=0.24
wa=0

[POZYCJA]
id=105
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 216-0307-02-00	 216	0307-02	00	1
na=Izolacja jednowarstwowa ruruciągów otulinami z wełny mineralnej, o grubości: 50 mm - D 50
nu=99
ob=16.66
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=16.66	1	0.49 * 34	


[RMS 2]
nz=0.5253
np=0
il=8.7515
wa=0

[RMS 378]
nz=2.32
np=0
il=38.6512
wa=0

[RMS 419]
nz=0.06
np=1
il=0.9996
wa=0

[RMS 425]
nz=0.06
np=1
il=0.9996
wa=0

[ELEMENT 3]
id=95
na=Prace montażowe - ogrzewanie płaszczyznowe
nsn=ST_instalacje sanitarne

[POZYCJA]
id=107
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0410-05-10	 215	0410-05	10	1
na=Rurociąg z wielowarstwowych FH/PE-RT D 16
nu=100
ob=2611
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.122
mn=0.5
np=0
il=159.271
wa=0

[RMS 155]
nz=2.16
mn=0.5
np=1
il=2819.88
wa=0

[RMS 360]
nz=2.2
mn=0.5
np=1
il=2872.1
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=2611
wa=0

[RMS 418]
nz=0.01
mn=0.5
np=1
il=13.055
wa=0

[POZYCJA]
id=113
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0410-05-10	 215	0410-05	10	1
na=Rurociąg z wielowarstwowych PE-RT D 10
nu=101
ob=533
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.122
mn=0.5
np=0
il=32.513
wa=0

[RMS 156]
nz=2.16
mn=0.5
np=1
il=575.64
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=533
wa=0

[RMS 418]
nz=0.01
mn=0.5
np=1
il=2.665
wa=0

[POZYCJA]
id=108
na=Dostawa materiałów - przyłącze do rur G 3/4 16x2
nu=102
ob=74
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 39]
nz=1
np=1
il=74
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=74
wa=0

[POZYCJA]
id=112
na=Dostawa materiałów - przyłącze do rur G 3/4 10x1,3
nu=103
ob=20
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 38]
nz=1
np=1
il=20
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=20
wa=0

[POZYCJA]
id=317
na=System mocowań dla ogrzewania ściennego
nu=104
ob=1
jm=kpl	
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3

[POZYCJA]
id=114
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0410-01-00	 215	0410-01	00	1
na=Rozdzielacz zwkładkami termostatycznymi i przepływowymi, z siłownikiem NC 230V (do każego z króćców) - 3 króćce
nu=105
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=3.2
np=0
il=3.2
wa=0

[RMS 228]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 234]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 418]
nz=0.1
np=1
il=0.1
wa=0

[POZYCJA]
id=118
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0410-01-00	 215	0410-01	00	1
na=Rozdzielacz zwkładkami termostatycznymi i przepływowymi, z siłownikiem NC 230V (do każego z króćców) - 4 króćce
nu=106
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=3.2
np=0
il=3.2
wa=0

[RMS 229]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 234]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 418]
nz=0.1
np=1
il=0.1
wa=0

[POZYCJA]
id=115
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0410-02-00	 215	0410-02	00	1
na=Rozdzielacz zwkładkami termostatycznymi i przepływowymi, z siłownikiem NC 230V (do każego z króćców) - 5 króćców
nu=107
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=3.4
np=0
il=3.4
wa=0

[RMS 230]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 234]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 418]
nz=0.12
np=1
il=0.12
wa=0

[POZYCJA]
id=119
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0410-02-00	 215	0410-02	00	1
na=Rozdzielacz zwkładkami termostatycznymi i przepływowymi, z siłownikiem NC 230V (do każego z króćców) - 6 króćców
nu=108
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=3.4
np=0
il=3.4
wa=0

[RMS 231]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 234]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 418]
nz=0.12
np=1
il=0.12
wa=0

[POZYCJA]
id=120
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0410-02-00	 215	0410-02	00	1
na=Rozdzielacz zwkładkami termostatycznymi i przepływowymi, z siłownikiem NC 230V (do każego z króćców) - 7 króćców
nu=109
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=3.4
np=0
il=6.8
wa=0

[RMS 232]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 234]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 418]
nz=0.12
np=1
il=0.24
wa=0

[POZYCJA]
id=116
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0410-03-00	 215	0410-03	00	1
na=Rozdzielacz zwkładkami termostatycznymi i przepływowymi, z siłownikiem NC 230V (do każego z króćców) - 8 króćców 
nu=110
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=3.6
np=0
il=3.6
wa=0

[RMS 233]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 234]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 418]
nz=0.13
np=1
il=0.13
wa=0

[POZYCJA]
id=117
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0410-04-00	 215	0410-04	00	1
na=Rozdzielacz zwkładkami termostatycznymi i przepływowymi, z siłownikiem NC 230V (do każego z króćców) - 12 króćców 
nu=111
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=3.8
np=0
il=3.8
wa=0

[RMS 227]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 234]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 418]
nz=0.14
np=1
il=0.14
wa=0

[POZYCJA]
id=109
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0406-03-00	 215	0406-03	00	1
na=Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
nu=112
ob=1
jm=próba	172
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=7.01
np=0
il=7.01
wa=0

[RMS 165]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 180]
nz=0.6
np=1
il=0.6
wa=0

[RMS 183]
nz=0.2
np=1
il=0.2
wa=0

[RMS 199]
nz=0.2
np=1
il=0.2
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 418]
nz=0.01
np=1
il=0.01
wa=0

[POZYCJA]
id=110
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0406-05-00	 215	0406-05	00	1
na=Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
nu=113
ob=3144
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3144	1	2611 + 533	


[RMS 2]
nz=0.0941
np=0
il=295.8504
wa=0

[POZYCJA]
id=111
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0128-02-00	 215	0128-02	00	1
na=Płukanie instalacji w budynkach: niemieszkalnych
nu=114
ob=3144
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.0556
np=0
il=174.8064
wa=0

[POZYCJA]
id=121
na=Dostawa materiałów - akcesoria dla ogrzewania podłogowego: - Domieszka do jastrychu - 68 kg - Klips do mat siatkowych - 5219 szt. - folia z siatką do ogrzewania podłogowego - 427 m2 - Mata siatkowa zbrojeniowa - 373 m2 - Szpilka mocująca szynę - 99 szt. - Szyna montażowa - 50 szt. - Taśma brzegowa 8x160 mm - 348 mb - Taśma brzegowa do ogrzewania ściennego - 47 mb - Uchwyt do rur WRS 12-17 - 74 szt.
nu=115
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 7]
nz=68
np=1
il=68
wa=0

[RMS 10]
nz=5219
np=1
il=5219
wa=0

[RMS 9]
nz=427
np=1
il=427
wa=0

[RMS 17]
nz=373
np=1
il=373
wa=0

[RMS 49]
nz=99
np=1
il=99
wa=0

[RMS 50]
nz=50
np=1
il=50
wa=0

[RMS 51]
nz=348
np=1
il=348
wa=0

[RMS 52]
nz=47
np=1
il=47
wa=0

[RMS 53]
nz=74
np=1
il=74
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=123
na=Wykonanie wylewki dla ogrzewania podłogowego
nu=116
ob=427
jm=m2	
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3

[POZYCJA]
id=122
pd=IGM Warszawa	KNR	 708-0102-01-00	 708	0102-01	00	1
na=Elektroniczny termostat pomieszczeniowy w zakresie 10-30°C
nu=117
ob=17
jm=1 układ	205
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.9072
np=0
il=15.4224
wa=0

[RMS 8]
nz=1
np=1
il=17
wa=0

[RMS 421]
nz=0.02
np=1
il=0.34
wa=0

[ELEMENT 3]
id=127
na=Prace montażowe - instalacja chłodu
nsn=ST_instalacje sanitarne

[POZYCJA]
id=130
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0106-05-00	 215	0106-05	00	1
na=Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach zaciskowych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 42x1,5 mm
nu=118
ob=56
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.512
np=0
il=28.672
wa=0

[RMS 115]
nz=1.02
np=1
il=57.12
wa=0

[RMS 366]
nz=0.47
np=1
il=26.32
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=56
wa=0

[RMS 418]
nz=0.0186
np=1
il=1.0416
wa=0

[POZYCJA]
id=131
na=Dostawa materiałów - kształtki dla rur oc zaciskanych
nu=119
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 13]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=132
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0404-02-00	 215	0404-02	00	1
na=Próba szczelności instalacji , w budynkach niemieszkalnych - na 1 m rurociągu.
nu=120
ob=56
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.0955
np=0
il=5.348
wa=0

[RMS 107]
nz=0.06
np=1
il=3.36
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=56
wa=0

[POZYCJA]
id=133
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0128-02-00	 215	0128-02	00	1
na=Płukanie instalacji w budynkach: niemieszkalnych
nu=121
ob=56
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.0556
np=0
il=3.1136
wa=0

[POZYCJA]
id=134
pd=IGM Warszawa	KNR	 034-0101-19-00	 034	0101-19	00	1
na=Izolacja rurociągów otulinami kauczukowymi, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 40 mm (W) i średnicy zewnętrznej rurociągu: 28-48 mm - W-42
nu=122
ob=0.56
jm=100 m	133
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=21.08
np=0
il=11.8048
wa=0

[RMS 63]
nz=2.61
np=1
il=1.4616
wa=0

[RMS 64]
nz=16.97
np=1
il=9.5032
wa=0

[RMS 65]
nz=600
np=1
il=336
wa=0

[RMS 392]
nz=110
np=1
il=61.6
wa=0

[RMS 432]
nz=3
np=0
op=M
il=0.56
wa=0

[RMS 418]
nz=0.705
np=1
il=0.3948
wa=0

[ELEMENT 3]
id=135
na=Prace montażowe - instalacja c.t.
nsn=ST_instalacje sanitarne

[POZYCJA]
id=136
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0106-04-00	 215	0106-04	00	1
na=Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach zaciskowych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 35x1,5 mm
nu=123
ob=75
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.465
np=0
il=34.875
wa=0

[RMS 114]
nz=1.03
np=1
il=77.25
wa=0

[RMS 364]
nz=0.52
np=1
il=39
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=75
wa=0

[RMS 418]
nz=0.0165
np=1
il=1.2375
wa=0

[POZYCJA]
id=137
na=Dostawa materiałów - kształtki dla rur oc zaciskanych
nu=124
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 13]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=138
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0404-02-00	 215	0404-02	00	1
na=Próba szczelności instalacji , w budynkach niemieszkalnych - na 1 m rurociągu.
nu=125
ob=75
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.0955
np=0
il=7.1625
wa=0

[RMS 107]
nz=0.06
np=1
il=4.5
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=75
wa=0

[POZYCJA]
id=139
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0128-02-00	 215	0128-02	00	1
na=Płukanie instalacji w budynkach: niemieszkalnych
nu=126
ob=75
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.0556
np=0
il=4.17
wa=0

[POZYCJA]
id=140
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 216-0306-04-00	 216	0306-04	00	1
na=Izolacja jednowarstwowa ruruciągów otulinami z wełny mineralnej, o grubości: 40 mm - D 35
nu=127
ob=27.75
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=27.75	1	0.37 * 75	


[RMS 2]
nz=0.5062
np=0
il=14.04705
wa=0

[RMS 377]
nz=3.13
np=0
il=86.8575
wa=0

[RMS 419]
nz=0.04
np=1
il=1.11
wa=0

[RMS 425]
nz=0.04
np=1
il=1.11
wa=0

[ELEMENT 1]
id=141
na=Instalacje wod-kan
nsn=ST_instalacje sanitarne

[ELEMENT 2]
id=142
na=Instalacja wodociągowa
nsn=ST_instalacje sanitarne

[ELEMENT 3]
id=143
na=Prace montażowe - rurociągi,armatura regulacyjna i odcinająca, "biały montaż"
nsn=ST_instalacje sanitarne

[POZYCJA]
id=144
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0410-05-10	 215	0410-05	10	1
na=Rurociąg z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT 16x2,0 (PN12)
nu=128
ob=219
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.122
mn=0.5
np=0
il=13.359
wa=0

[RMS 158]
nz=2.16
mn=0.5
np=1
il=236.52
wa=0

[RMS 360]
nz=2.2
mn=0.5
np=1
il=240.9
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=219
wa=0

[RMS 418]
nz=0.01
mn=0.5
np=1
il=1.095
wa=0

[POZYCJA]
id=146
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0410-05-10	 215	0410-05	10	1
na=Rurociąg z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT 20x2,0 (PN12)
nu=129
ob=84
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.122
mn=0.5
np=0
il=5.124
wa=0

[RMS 159]
nz=2.16
mn=0.5
np=1
il=90.72
wa=0

[RMS 361]
nz=2.2
mn=0.5
np=1
il=92.4
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=84
wa=0

[RMS 418]
nz=0.01
mn=0.5
np=1
il=0.42
wa=0

[POZYCJA]
id=147
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0410-05-10	 215	0410-05	10	1
na=Rurociąg z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT 25x2,5 (PN12)
nu=130
ob=63
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.122
mn=0.5
np=0
il=3.843
wa=0

[RMS 160]
nz=2.16
mn=0.5
np=1
il=68.04
wa=0

[RMS 363]
nz=2.2
mn=0.5
np=1
il=69.3
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=63
wa=0

[RMS 418]
nz=0.01
mn=0.5
np=1
il=0.315
wa=0

[POZYCJA]
id=148
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0410-05-10	 215	0410-05	10	1
na=Rurociąg z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT 32x3,0 (PN12)
nu=131
ob=58
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.122
mn=0.5
np=0
il=3.538
wa=0

[RMS 161]
nz=2.16
mn=0.5
np=1
il=62.64
wa=0

[RMS 365]
nz=2.2
mn=0.5
np=1
il=63.8
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=58
wa=0

[RMS 418]
nz=0.01
mn=0.5
np=1
il=0.29
wa=0

[POZYCJA]
id=149
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0410-05-10	 215	0410-05	10	1
na=Rurociąg z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT 40x3,5 (PN12)
nu=132
ob=7
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.122
mn=0.5
np=0
il=0.427
wa=0

[RMS 162]
nz=2.16
mn=0.5
np=1
il=7.56
wa=0

[RMS 367]
nz=2.2
mn=0.5
np=1
il=7.7
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=7
wa=0

[RMS 418]
nz=0.01
mn=0.5
np=1
il=0.035
wa=0

[POZYCJA]
id=150
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0410-05-10	 215	0410-05	10	1
na=Rurociąg z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT 50x4,0 (PN12)
nu=133
ob=1
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.122
mn=0.5
np=0
il=0.061
wa=0

[RMS 163]
nz=2.16
mn=0.5
np=1
il=1.08
wa=0

[RMS 368]
nz=2.2
mn=0.5
np=1
il=1.1
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 418]
nz=0.01
mn=0.5
np=1
il=0.005
wa=0

[POZYCJA]
id=145
na=Dostawa materiałów - kształtki systemu PE-RT/Al/PE-HD 
nu=134
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 14]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=151
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0116-01-20	 215	0116-01	20	1
na=Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 16 mm - rurociągi z PE
nu=135
ob=38
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=16	1	8 * 2	um
wo=4	1	2 * 2	natrysk
wo=14	1	7 * 2	zlew
wo=1	1	1	pralka
wo=1	1	1	zmywarka
wo=2	1	2	zaw.czer.


[RMS 2]
nz=0.289
np=0
il=10.982
wa=0

[RMS 176]
nz=4
np=1
il=152
wa=0

[RMS 360]
nz=1
np=1
il=38
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=38
wa=0

[RMS 418]
nz=0.001
np=1
il=0.038
wa=0

[POZYCJA]
id=152
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0116-06-20	 215	0116-06	20	1
na=Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych, o połączeniu sztywnym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PE
nu=136
ob=6
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	WC


[RMS 2]
nz=0.905
np=0
il=5.43
wa=0

[RMS 177]
nz=5
np=1
il=30
wa=0

[RMS 369]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=6
wa=0

[RMS 418]
nz=0.001
np=1
il=0.006
wa=0

[POZYCJA]
id=153
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0127-03-10	 215	0127-03	10	1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy rurociągu: do 63 mm - rurociągi z rur PE
nu=137
ob=432
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=432	1	219 + 84 + 63 + 58 + 7 + 1	


[RMS 2]
nz=0.101
np=0
il=43.632
wa=0

[RMS 164]
nz=0.02
np=1
il=8.64
wa=0

[RMS 179]
nz=0.006
np=1
il=2.592
wa=0

[RMS 183]
nz=0.002
np=1
il=0.864
wa=0

[RMS 198]
nz=0.002
np=1
il=0.864
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=432
wa=0

[RMS 418]
nz=0.0001
np=1
il=0.0432
wa=0

[POZYCJA]
id=154
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0128-02-00	 215	0128-02	00	1
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach: niemieszkalnych
nu=138
ob=432
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.0556
np=0
il=24.0192
wa=0

[POZYCJA]
id=169
na=Przejścia p.poż.
nu=139
ob=3
jm=kpl	
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3

[POZYCJA]
id=170
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0112-01-00	 215	0112-01	00	1
na=Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, o średnicy: 15 mm - termostatyczny zawór mieszający
nu=140
ob=12
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.2101
np=0
il=2.5212
wa=0

[RMS 123]
nz=2.06
np=1
il=24.72
wa=0

[RMS 184]
nz=1
np=1
il=12
wa=0

[RMS 432]
nz=0.9
np=0
op=M
il=12
wa=0

[POZYCJA]
id=171
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0112-01-00	 215	0112-01	00	1
na=Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, o średnicy: 15 mm - zawór do cyrkulacji cwu
nu=141
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.2101
np=0
il=0.6303
wa=0

[RMS 123]
nz=2.06
np=1
il=6.18
wa=0

[RMS 186]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 432]
nz=0.9
np=0
op=M
il=3
wa=0

[POZYCJA]
id=173
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0112-04-00	 215	0112-04	00	1
na=Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, o średnicy: 32 mm - kulowe gwintowane
nu=142
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.3247
np=0
il=0.6494
wa=0

[RMS 125]
nz=2.04
np=1
il=4.08
wa=0

[RMS 192]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=0.9
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.01
np=1
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=174
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0112-01-00	 215	0112-01	00	1
na=Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, o średnicy: 15 mm - kulowe gwintowane
nu=143
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.2101
np=0
il=0.2101
wa=0

[RMS 123]
nz=2.06
np=1
il=2.06
wa=0

[RMS 188]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=0.9
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=175
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0112-03-00	 215	0112-03	00	1
na=Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, o średnicy: 25 mm - antyskażeniowy EA
nu=144
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.2769
np=0
il=0.2769
wa=0

[RMS 124]
nz=2.06
np=1
il=2.06
wa=0

[RMS 195]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=0.9
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.01
np=1
il=0.01
wa=0

[POZYCJA]
id=189
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0135-01-00	 215	0135-01	00	1
na=Montaż zaworów: czerpalnych mosiężnych o śr.nom. 15 mm
nu=145
ob=4
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	zaw. czer
wo=1	1	1	pralka
wo=1	1	1	zmywarka


[RMS 2]
nz=0.171
np=0
il=0.684
wa=0

[RMS 182]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[RMS 418]
nz=0.002
np=1
il=0.008
wa=0

[POZYCJA]
id=190
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0135-04-00	 215	0135-04	00	1
na=Montaż zaworów: umywalkowych stojących o śr.nom. 15 mm
nu=146
ob=30
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	5 * 2	zlew
wo=4	1	2 * 2	um z prysznicem
wo=2	1	1 * 2	um.
wo=2	1	1 * 2	um.
wo=4	1	2 * 2	um. dla niepełnospr
wo=8	1	4 * 2	um. dla dzieci


[RMS 2]
nz=0.655
np=0
il=19.65
wa=0

[RMS 123]
nz=2
np=1
il=60
wa=0

[RMS 200]
nz=1
np=1
il=30
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=30
wa=0

[RMS 418]
nz=0.003
np=1
il=0.09
wa=0

[POZYCJA]
id=191
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0137-02-00	 215	0137-02	00	1
na=Montaż baterii zmywakowych: stojących o śr.nom. 15 mm
nu=147
ob=5
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom. 1.2 szatnia
wo=1	1	1	pom. 1.13 łazienka
wo=1	1	1	pom. 2.8 łazienka
wo=1	1	1	pom. 2.1 gab.zajęć dodatk
wo=1	1	1	pom. 2.3 pok. nauczycielski


[RMS 2]
nz=0.957
np=0
il=4.785
wa=0

[RMS 205]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=5
wa=0

[RMS 418]
nz=0.009
np=1
il=0.045
wa=0

[POZYCJA]
id=365
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0137-02-00	 215	0137-02	00	1
na=Montaż baterii umywalkowych z prysznicem stojących o śr.nom. 15 mm
nu=148
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom. 1.4 zmywalnia
wo=1	1	1	pom. 1.5 przygotowalnia


[RMS 2]
nz=0.957
np=0
il=1.914
wa=0

[RMS 204]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 418]
nz=0.009
np=1
il=0.018
wa=0

[POZYCJA]
id=366
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0137-02-00	 215	0137-02	00	1
na=Montaż baterii umywalkowych stojących o śr.nom. 15 mm
nu=149
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom. 1.5 przygotowalnia


[RMS 2]
nz=0.957
np=0
il=0.957
wa=0

[RMS 201]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 418]
nz=0.009
np=1
il=0.009
wa=0

[POZYCJA]
id=382
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0137-02-00	 215	0137-02	00	1
na=Montaż baterii umywalkowych stojących o śr.nom. 15 mm
nu=150
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom. 2.3 pokój nauczycielski


[RMS 2]
nz=0.957
np=0
il=0.957
wa=0

[RMS 201]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 418]
nz=0.009
np=1
il=0.009
wa=0

[POZYCJA]
id=373
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0137-02-00	 215	0137-02	00	1
na=Montaż baterii umywalkowych stojących o śr.nom. 15 mm dla niepełnospr
nu=151
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom. 1.10 - WC dla niepełnospr
wo=1	1	1	pom. 2.8 - WC dla niepełnospr


[RMS 2]
nz=0.957
np=0
il=1.914
wa=0

[RMS 203]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 418]
nz=0.009
np=1
il=0.018
wa=0

[POZYCJA]
id=379
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0137-02-00	 215	0137-02	00	1
na=Montaż baterii umywalkowych stojących o śr.nom. 15 mm dla dzieci
nu=152
ob=4
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	pom. 1.13 łazienka
wo=2	1	2	pom. 2.8 łazienka


[RMS 2]
nz=0.957
np=0
il=3.828
wa=0

[RMS 202]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[RMS 418]
nz=0.009
np=1
il=0.036
wa=0

[POZYCJA]
id=192
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0137-09-00	 215	0137-09	00	1
na=Montaż baterii natryskowych dla dzieci, o średnicy nominalnej  15 mm
nu=153
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom. 1.13 łazienka
wo=1	1	1	pom. 2.8 łazienka


[RMS 2]
nz=0.877
np=0
il=1.754
wa=0

[RMS 206]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 418]
nz=0.014
np=1
il=0.028
wa=0

[ELEMENT 3]
id=155
na=Prace montażowe - izolacje
nsn=ST_instalacje sanitarne

[POZYCJA]
id=179
pd=IGM Warszawa	KNR	 034-0101-05-00	 034	0101-05	00	1
na=Izolacja rurociągów otulinami polietylenowymi, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 9 mm i średnicy zewnętrznej rurociągu: 54-76 mm - D 50
nu=154
ob=0.01
jm=100 m	133
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=22.43
np=0
il=0.2243
wa=0

[RMS 63]
nz=1.34
np=1
il=0.0134
wa=0

[RMS 64]
nz=14.05
np=1
il=0.1405
wa=0

[RMS 65]
nz=500
np=1
il=5
wa=0

[RMS 388]
nz=115
np=1
il=1.15
wa=0

[RMS 432]
nz=3
np=0
op=M
il=0.01
wa=0

[RMS 418]
nz=0.365
np=1
il=0.00365
wa=0

[POZYCJA]
id=180
pd=IGM Warszawa	KNR	 034-0101-04-00	 034	0101-04	00	1
na=Izolacja rurociągów otulinami polietylenowymi, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 9 mm  i średnicy zewnętrznej rurociągu: 28-48 mm - D 40
nu=155
ob=0.07
jm=100 m	133
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=17.25
np=0
il=1.2075
wa=0

[RMS 63]
nz=1.06
np=1
il=0.0742
wa=0

[RMS 64]
nz=9.72
np=1
il=0.6804
wa=0

[RMS 65]
nz=600
np=1
il=42
wa=0

[RMS 387]
nz=110
np=1
il=7.7
wa=0

[RMS 432]
nz=3
np=0
op=M
il=0.07
wa=0

[RMS 418]
nz=0.21
np=1
il=0.0147
wa=0

[POZYCJA]
id=181
pd=IGM Warszawa	KNR	 034-0101-04-00	 034	0101-04	00	1
na=Izolacja rurociągów otulinami polietylenowymi, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 9 mm  i średnicy zewnętrznej rurociągu: 28-48 mm - D 32
nu=156
ob=0.58
jm=100 m	133
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=17.25
np=0
il=10.005
wa=0

[RMS 63]
nz=1.06
np=1
il=0.6148
wa=0

[RMS 64]
nz=9.72
np=1
il=5.6376
wa=0

[RMS 65]
nz=600
np=1
il=348
wa=0

[RMS 386]
nz=110
np=1
il=63.8
wa=0

[RMS 432]
nz=3
np=0
op=M
il=0.58
wa=0

[RMS 418]
nz=0.21
np=1
il=0.1218
wa=0

[POZYCJA]
id=182
pd=IGM Warszawa	KNR	 034-0101-04-00	 034	0101-04	00	1
na=Izolacja rurociągów otulinami polietylenowymi, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 9 mm  i średnicy zewnętrznej rurociągu: 28-48 mm - D 25
nu=157
ob=0.21
jm=100 m	133
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=17.25
np=0
il=3.6225
wa=0

[RMS 63]
nz=1.06
np=1
il=0.2226
wa=0

[RMS 64]
nz=9.72
np=1
il=2.0412
wa=0

[RMS 65]
nz=600
np=1
il=126
wa=0

[RMS 385]
nz=110
np=1
il=23.1
wa=0

[RMS 432]
nz=3
np=0
op=M
il=0.21
wa=0

[RMS 418]
nz=0.21
np=1
il=0.0441
wa=0

[POZYCJA]
id=184
pd=IGM Warszawa	KNR	 034-0101-03-00	 034	0101-03	00	1
na=Izolacja rurociągów otulinami polietylenowymi, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 9 mm  i średnicy zewnętrznej rurociągu: 12-22 mm - D 20
nu=158
ob=0.28
jm=100 m	133
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=15.53
np=0
il=4.3484
wa=0

[RMS 63]
nz=0.82
np=1
il=0.2296
wa=0

[RMS 64]
nz=6
np=1
il=1.68
wa=0

[RMS 65]
nz=600
np=1
il=168
wa=0

[RMS 384]
nz=110
np=1
il=30.8
wa=0

[RMS 432]
nz=3
np=0
op=M
il=0.28
wa=0

[RMS 418]
nz=0.09
np=1
il=0.0252
wa=0

[POZYCJA]
id=185
pd=IGM Warszawa	KNR	 034-0101-03-00	 034	0101-03	00	1
na=Izolacja rurociągów otulinami polietylenowymi, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 9 mm  i średnicy zewnętrznej rurociągu: 12-22 mm - D 16
nu=159
ob=0.73
jm=100 m	133
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=15.53
np=0
il=11.3369
wa=0

[RMS 63]
nz=0.82
np=1
il=0.5986
wa=0

[RMS 64]
nz=6
np=1
il=4.38
wa=0

[RMS 65]
nz=600
np=1
il=438
wa=0

[RMS 383]
nz=110
np=1
il=80.3
wa=0

[RMS 432]
nz=3
np=0
op=M
il=0.73
wa=0

[RMS 418]
nz=0.09
np=1
il=0.0657
wa=0

[POZYCJA]
id=186
pd=IGM Warszawa	KNR	 034-0101-10-00	 034	0101-10	00	1
na=Izolacja rurociągów otulinami polietylenowymi, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 20 mm  i średnicy zewnętrznej rurociągu: 12-22 mm - D 16
nu=160
ob=1.46
jm=100 m	133
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=18.98
np=0
il=27.7108
wa=0

[RMS 63]
nz=1.59
np=1
il=2.3214
wa=0

[RMS 64]
nz=9.8
np=1
il=14.308
wa=0

[RMS 65]
nz=600
np=1
il=876
wa=0

[RMS 389]
nz=110
np=1
il=160.6
wa=0

[RMS 432]
nz=3
np=0
op=M
il=1.46
wa=0

[RMS 418]
nz=0.205
np=1
il=0.2993
wa=0

[POZYCJA]
id=188
pd=IGM Warszawa	KNR	 034-0101-10-00	 034	0101-10	00	1
na=Izolacja rurociągów otulinami polietylenowymi, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 20 mm  i średnicy zewnętrznej rurociągu: 12-22 mm - D 20
nu=161
ob=0.56
jm=100 m	133
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=18.98
np=0
il=10.6288
wa=0

[RMS 63]
nz=1.59
np=1
il=0.8904
wa=0

[RMS 64]
nz=9.8
np=1
il=5.488
wa=0

[RMS 65]
nz=600
np=1
il=336
wa=0

[RMS 390]
nz=110
np=1
il=61.6
wa=0

[RMS 432]
nz=3
np=0
op=M
il=0.56
wa=0

[RMS 418]
nz=0.205
np=1
il=0.1148
wa=0

[POZYCJA]
id=187
pd=IGM Warszawa	KNR	 034-0101-15-00	 034	0101-15	00	1
na=Izolacja rurociągów otulinami polietylenowymi, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 25 mm  i średnicy zewnętrznej rurociągu: 28-48 mm - D 25
nu=162
ob=0.42
jm=100 m	133
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=21.08
np=0
il=8.8536
wa=0

[RMS 63]
nz=2.25
np=1
il=0.945
wa=0

[RMS 64]
nz=15.24
np=1
il=6.4008
wa=0

[RMS 65]
nz=600
np=1
il=252
wa=0

[RMS 391]
nz=110
np=1
il=46.2
wa=0

[RMS 432]
nz=3
np=0
op=M
il=0.42
wa=0

[RMS 418]
nz=0.585
np=1
il=0.2457
wa=0

[ELEMENT 2]
id=246
na=Instalacja kanalizacji sanitarnej
nsn=ST_instalacje sanitarne

[ELEMENT 3]
id=247
na=Prace montażowe
nsn=ST_instalacje sanitarne

[POZYCJA]
id=250
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0317-02-00	 201	0317-02	00	1
na=Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
nu=163
ob=63
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=63	1	1 * 0.9 * (45 + 25)	


[RMS 2]
nz=2.674
np=0
il=168.462
wa=0

[POZYCJA]
id=251
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 218-0511-04-00	 218	0511-04	00	1
na=Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 25 cm
nu=164
ob=61.858
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=63	1	1 * 0.9 * (45 + 25)	
wo=-0.904	1	- 3.14 * 0.16 * 0.16 / 4 * 45	zminusowanie rur
wo=-0.238	1	- 3.14 * 0.11 * 0.11 / 4 * 25	


[RMS 2]
nz=1.82
np=0
il=112.58156
wa=0

[RMS 95]
nz=1.22
np=1
il=75.46676
wa=0

[RMS 432]
nz=2.5
np=0
op=M
il=61.858
wa=0

[RMS 413]
nz=0.67
np=1
il=41.44486
wa=0

[POZYCJA]
id=252
pd=IGM Warszawa	KNR	 401-0108-02-00	 401	0108-02	00	1
na=Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km,z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III
nu=165
ob=63
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=1.63
np=0
il=102.69
wa=0

[RMS 422]
nz=0.85
np=1
il=53.55
wa=0

[POZYCJA]
id=253
pd=IGM Warszawa	KNR	 401-0108-04-00	 401	0108-04	00	1
na=Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego (łącznie 10 km)
nu=166
ob=63
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 422]
nz=0.03
mn=9
np=1
il=17.01
wa=0

[POZYCJA]
id=248
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0228-04-00	 215	0228-04	00	1
na=Układanie w gotowych wykopach wewnątrz budynku rurociągu z PCV, o średnicy: 160 mm
nu=167
ob=45
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.2822
np=0
il=12.699
wa=0

[RMS 144]
nz=0.911
np=1
il=40.995
wa=0

[RMS 149]
nz=0.045
np=1
il=2.025
wa=0

[RMS 172]
nz=0.451
np=1
il=20.295
wa=0

[RMS 174]
nz=1.25
np=1
il=56.25
wa=0

[RMS 432]
nz=2.7
np=0
op=M
il=45
wa=0

[RMS 421]
nz=0.012
np=1
il=0.54
wa=0

[POZYCJA]
id=249
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0228-03-00	 215	0228-03	00	1
na=Układanie w gotowych wykopach wewnątrz budynku rurociągu z PCV, o średnicy: 110 mm
nu=168
ob=25
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.2482
np=0
il=6.205
wa=0

[RMS 143]
nz=0.922
np=1
il=23.05
wa=0

[RMS 147]
nz=0.045
np=1
il=1.125
wa=0

[RMS 171]
nz=0.517
np=1
il=12.925
wa=0

[RMS 173]
nz=1.3
np=1
il=32.5
wa=0

[RMS 432]
nz=2.7
np=0
op=M
il=25
wa=0

[RMS 421]
nz=0.006
np=1
il=0.15
wa=0

[POZYCJA]
id=257
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0208-03-00	 215	0208-03	00	1
na=Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC-HT,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 110 mm
nu=169
ob=50
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.267
np=0
il=13.35
wa=0

[RMS 142]
nz=0.93
np=1
il=46.5
wa=0

[RMS 148]
nz=0.12
np=1
il=6
wa=0

[RMS 170]
nz=0.6
np=1
il=30
wa=0

[RMS 359]
nz=0.8
np=1
il=40
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=50
wa=0

[RMS 418]
nz=0.0172
np=1
il=0.86
wa=0

[POZYCJA]
id=258
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0208-02-00	 215	0208-02	00	1
na=Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC-HT,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 75 mm
nu=170
ob=12
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.228
np=0
il=2.736
wa=0

[RMS 141]
nz=1
np=1
il=12
wa=0

[RMS 146]
nz=0.12
np=1
il=1.44
wa=0

[RMS 169]
nz=0.47
np=1
il=5.64
wa=0

[RMS 358]
nz=0.8
np=1
il=9.6
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=12
wa=0

[RMS 418]
nz=0.009
np=1
il=0.108
wa=0

[POZYCJA]
id=259
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0208-01-00	 215	0208-01	00	1
na=Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC-HT,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 50 mm
nu=171
ob=23
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.177
np=0
il=4.071
wa=0

[RMS 140]
nz=1.04
np=1
il=23.92
wa=0

[RMS 145]
nz=0.14
np=1
il=3.22
wa=0

[RMS 168]
nz=0.36
np=1
il=8.28
wa=0

[RMS 357]
nz=1
np=1
il=23
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=23
wa=0

[RMS 418]
nz=0.0056
np=1
il=0.1288
wa=0

[POZYCJA]
id=260
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0211-03-00	 215	0211-03	00	1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC-HT o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm
nu=172
ob=8
jm=podejśc.	317
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	WC
wo=2	1	2	wpust


[RMS 2]
nz=1.27
np=0
il=10.16
wa=0

[RMS 170]
nz=3.1
np=1
il=24.8
wa=0

[RMS 359]
nz=1
np=1
il=8
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=8
wa=0

[RMS 418]
nz=0.018
np=1
il=0.144
wa=0

[POZYCJA]
id=261
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0211-01-00	 215	0211-01	00	1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC-HT o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm
nu=173
ob=19
jm=podejśc.	317
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8	um
wo=2	1	2	natrysk lub wanna
wo=7	1	7	zlew
wo=1	1	1	pralka
wo=1	1	1	zmywarka


[RMS 2]
nz=0.561
np=0
il=10.659
wa=0

[RMS 168]
nz=3.1
np=1
il=58.9
wa=0

[RMS 357]
nz=1
np=1
il=19
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=19
wa=0

[RMS 418]
nz=0.004
np=1
il=0.076
wa=0

[POZYCJA]
id=254
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0222-02-00	 215	0222-02	00	1
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PVC-HT, o połączeniu wciskowym i średnicy: 110 mm
nu=174
ob=5
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.38
np=0
il=1.9
wa=0

[RMS 166]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 432]
nz=1
np=0
op=M
il=5
wa=0

[POZYCJA]
id=255
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0222-03-00	 215	0222-03	00	1
na=Czyszczaki kanalizacyjne z PVC-HT, o połączeniu wciskowym i średnicy: 160 mm
nu=175
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.48
np=0
il=1.44
wa=0

[RMS 167]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 432]
nz=1
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 418]
nz=0.01
np=1
il=0.03
wa=0

[POZYCJA]
id=256
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0213-05-00	 215	0213-05	00	1
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy: 110 mm
nu=176
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.34
np=0
il=0.68
wa=0

[RMS 268]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 418]
nz=0.03
np=1
il=0.06
wa=0

[POZYCJA]
id=262
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0218-03-00	 215	0218-03	00	1
na=Syfony z tworzywa sztucznego, o średnicy 50 mm zlewozmywakowe podwójne
nu=177
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom. 1.5 przygotowalnia
wo=1	1	1	pom. 1.4 zmywalnia


[RMS 2]
nz=0.4
np=0
il=0.8
wa=0

[RMS 264]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=1
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 418]
nz=0.01
np=1
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=383
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0218-02-00	 215	0218-02	00	1
na=Syfony z tworzywa sztucznego, o średnicy 50 mm zlewozmywakowe pojedyncze
nu=178
ob=5
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom. 1.2 szatnia
wo=1	1	1	pom. 1.13 łazienka
wo=1	1	1	pom. 2.8 łazienka
wo=1	1	1	pom. 2.1 gab. zajęć dodatk
wo=1	1	1	pom. 2.3 pok. nauczycielski


[RMS 2]
nz=0.21
np=0
il=1.05
wa=0

[RMS 263]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 432]
nz=1
np=0
op=M
il=5
wa=0

[RMS 418]
nz=0.01
np=1
il=0.05
wa=0

[POZYCJA]
id=263
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0218-02-20	 215	0218-02	20	1
na=Syfony z tworzywa sztucznego, o średnicy 50 mm brodzikowe
nu=179
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom. 1.13 łazienka
wo=1	1	1	pom. 2.8 łazienka


[RMS 2]
nz=0.21
np=0
il=0.42
wa=0

[RMS 265]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=1
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 418]
nz=0.01
np=1
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=264
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0216-02-10	 215	0216-02	10	1
na=Wpusty o średnicy 100 mm
nu=180
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.65
np=0
il=1.3
wa=0

[RMS 266]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=1
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 418]
nz=0.1
np=1
il=0.2
wa=0

[POZYCJA]
id=265
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0229-05-20	 215	0229-05	20	1
na=Zlewomywaki mocowane na szafce jednokomorowy
nu=181
ob=5
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom. 1.2 szatnia
wo=1	1	1	pom. 1.13 łazienka
wo=1	1	1	pom. 2.8 łazienka
wo=1	1	1	pom. 2.1 gab. zajęć dodatk
wo=1	1	1	pom. 2.3 pok. nauczycielski


[RMS 2]
nz=1.26
np=0
il=6.3
wa=0

[RMS 261]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 432]
nz=1
np=0
op=M
il=5
wa=0

[RMS 418]
nz=0.22
np=1
il=1.1
wa=0

[POZYCJA]
id=367
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0229-05-20	 215	0229-05	20	1
na=Stół stalowy bez półki ze zlewem 2-komorowym, skręcany, 1000x600x850 mm
nu=182
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom. 1.5 przygotowalnia
wo=1	1	1	pom. 1.4 zmywalnia


[RMS 2]
nz=1.26
np=0
il=2.52
wa=0

[RMS 260]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=1
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 418]
nz=0.22
np=1
il=0.44
wa=0

[POZYCJA]
id=266
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0230-02-10	 215	0230-02	10	1
na=Umywalka zabudowana 400x410x850 z syfonem
nu=183
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom. 1.5 przygotowalnia


[RMS 2]
nz=1.95
np=0
il=1.95
wa=0

[RMS 207]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 259]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 267]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=1
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 418]
nz=0.14
np=1
il=0.14
wa=0

[POZYCJA]
id=378
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0230-02-10	 215	0230-02	10	1
na=Umywalka dla dzieci
nu=184
ob=4
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	pom. 1.13 łazienka
wo=2	1	2	pom. 2.8 łazienka


[RMS 2]
nz=1.95
np=0
il=7.8
wa=0

[RMS 207]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 256]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 267]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 432]
nz=1
np=0
op=M
il=4
wa=0

[RMS 418]
nz=0.14
np=1
il=0.56
wa=0

[POZYCJA]
id=381
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0230-02-10	 215	0230-02	10	1
na=Umywalka nablatowa
nu=185
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom. 2.3 pokój nauczycielski


[RMS 2]
nz=1.95
np=0
il=1.95
wa=0

[RMS 207]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 257]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 267]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=1
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 418]
nz=0.14
np=1
il=0.14
wa=0

[POZYCJA]
id=372
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0230-02-10	 215	0230-02	10	1
na=Umywalka przelewowa
nu=186
ob=2
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom. 1.10 - WC dla niepełnospr
wo=1	1	1	pom. 2.8 - WC dla niepełnospr


[RMS 2]
nz=1.95
np=0
il=3.9
wa=0

[RMS 208]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 258]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 267]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=1
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 418]
nz=0.14
np=1
il=0.28
wa=0

[POZYCJA]
id=267
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0232-02-20	 215	0232-02	20	1
na=Brodziki natryskowe dla dzieci
nu=187
ob=2
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom. 1.13 łazienka
wo=1	1	1	pom. 2.8 łazienka


[RMS 2]
nz=0.96
np=0
il=1.92
wa=0

[RMS 209]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 262]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=1
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 418]
nz=0.11
np=1
il=0.22
wa=0

[POZYCJA]
id=368
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0101-01-00	 215	0101-01	00	1
na=Elementy montażowe stelaż na ścianie, do mocowania miski ustępowej dla niepełnospr
nu=188
ob=2
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom. 1.10 - WC dla niepełnospr
wo=1	1	1	pom. 2.8 - WC dla niepełnospr


[RMS 2]
nz=0.8
np=0
il=1.6
wa=0

[POZYCJA]
id=369
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0104-01-00	 215	0104-01	00	1
na=Urządzenia sanitarne mocowane na elementach montażowych stelażach - ustępy dla niepełnospr
nu=189
ob=2
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom. 1.10 - WC dla niepełnospr
wo=1	1	1	pom. 2.8 - WC dla niepełnospr


[RMS 2]
nz=0.54
np=0
il=1.08
wa=0

[POZYCJA]
id=370
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0105-01-00	 215	0105-01	00	1
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych dla niepełnospr
nu=190
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom. 1.10 - WC dla niepełnospr
wo=1	1	1	pom. 2.8 - WC dla niepełnospr


[RMS 2]
nz=0.35
np=0
il=0.7
wa=0

[POZYCJA]
id=371
na=Dostawa materiałów - stelaż, ustęp, deska sedesowa, przycisk spłukujący: dla niepełnospr
nu=191
ob=2
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	pom. 1.10 - WC dla niepełnospr
wo=1	1	1	pom. 2.8 - WC dla niepełnospr


[RMS 45]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=374
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0101-01-00	 215	0101-01	00	1
na=Elementy montażowe stelaż na ścianie, do mocowania miski ustępowej dla dzieci
nu=192
ob=4
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	pom. 1.13 łazienka
wo=2	1	2	pom. 2.8 łazienka


[RMS 2]
nz=0.8
np=0
il=3.2
wa=0

[POZYCJA]
id=375
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0104-01-00	 215	0104-01	00	1
na=Urządzenia sanitarne mocowane na elementach montażowych stelażach - ustępy dla dzieci
nu=193
ob=4
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	pom. 1.13 łazienka
wo=2	1	2	pom. 2.8 łazienka


[RMS 2]
nz=0.54
np=0
il=2.16
wa=0

[POZYCJA]
id=376
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0105-01-00	 215	0105-01	00	1
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych dla dzieci
nu=194
ob=4
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	pom. 1.13 łazienka
wo=2	1	2	pom. 2.8 łazienka


[RMS 2]
nz=0.35
np=0
il=1.4
wa=0

[POZYCJA]
id=377
na=Dostawa materiałów - stelaż, ustęp, deska sedesowa, przycisk spłukujący:dla dzieci
nu=195
ob=4
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	pom. 1.13 łazienka
wo=2	1	2	pom. 2.8 łazienka


[RMS 44]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=268
na=Przejścia p.poż.
nu=196
ob=2
jm=kpl	
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3

[ELEMENT 2]
id=156
na=Instalacja hydrantowa
nsn=ST_instalacje sanitarne

[ELEMENT 3]
id=157
na=Prace montażowe - rurociągi, armatura, hydranty
nsn=ST_instalacje sanitarne

[POZYCJA]
id=159
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0104-04-00	 215	0104-04	00	1
na=Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 32 mm
nu=197
ob=5
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.5319
np=0
il=2.6595
wa=0

[RMS 120]
nz=1.03
np=1
il=5.15
wa=0

[RMS 125]
nz=0.44
np=1
il=2.2
wa=0

[RMS 354]
nz=0.33
np=1
il=1.65
wa=0

[RMS 432]
nz=1.4
np=0
op=M
il=5
wa=0

[RMS 422]
nz=0.0195
np=1
il=0.0975
wa=0

[POZYCJA]
id=160
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0104-05-00	 215	0104-05	00	1
na=Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 40 mm
nu=198
ob=14
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.5784
np=0
il=8.0976
wa=0

[RMS 121]
nz=1.02
np=1
il=14.28
wa=0

[RMS 126]
nz=0.42
np=1
il=5.88
wa=0

[RMS 355]
nz=0.33
np=1
il=4.62
wa=0

[RMS 432]
nz=1.4
np=0
op=M
il=14
wa=0

[RMS 422]
nz=0.0227
np=1
il=0.3178
wa=0

[POZYCJA]
id=161
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0107-03-00	 215	0107-03	00	1
na=Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp., o średnicy nominalnej: 25 mm
nu=199
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.4011
np=0
il=0.8022
wa=0

[RMS 124]
nz=4.12
np=1
il=8.24
wa=0

[RMS 350]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=1.4
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.01
np=1
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=164
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0138-03-00	 215	0138-03	00	1
na=Montaż zaworów hydrantowych we wnęce, o średnicy nominalnej: 25 mm
nu=200
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.391
np=0
il=0.782
wa=0

[RMS 235]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 418]
nz=0.011
np=1
il=0.022
wa=0

[POZYCJA]
id=165
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0142-02-00	 215	0142-02	00	1
na=Montaż szafek hydrantowych: wnękowych
nu=201
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=1.32
np=0
il=2.64
wa=0

[RMS 236]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 418]
nz=0.09
np=1
il=0.18
wa=0

[POZYCJA]
id=166
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0112-05-00	 215	0112-05	00	1
na=Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, o średnicy: 40 mm - kulowe gwintowane
nu=202
ob=4
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.3725
np=0
il=1.49
wa=0

[RMS 126]
nz=2.04
np=1
il=8.16
wa=0

[RMS 193]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 432]
nz=0.9
np=0
op=M
il=4
wa=0

[RMS 421]
nz=0.02
np=1
il=0.08
wa=0

[POZYCJA]
id=167
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0112-05-00	 215	0112-05	00	1
na=Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, o średnicy: 40 mm - antyskażeniowy EA
nu=203
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.3725
np=0
il=0.3725
wa=0

[RMS 126]
nz=2.04
np=1
il=2.04
wa=0

[RMS 196]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=0.9
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.02
np=1
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=168
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0112-05-00	 215	0112-05	00	1
na=Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, o średnicy: 40 mm - zawór pierwszeństwa
nu=204
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.3725
np=0
il=0.3725
wa=0

[RMS 126]
nz=2.04
np=1
il=2.04
wa=0

[RMS 197]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=0.9
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.02
np=1
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=162
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0110-04-00	 215	0110-04	00	1
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, dla rurociągów o średnicy: do 65 mm
nu=205
ob=19
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=19	1	5 + 14	


[RMS 2]
nz=0.08
np=0
il=1.52
wa=0

[RMS 103]
nz=0.003
np=1
il=0.057
wa=0

[RMS 110]
nz=0.02
np=1
il=0.38
wa=0

[RMS 123]
nz=0.006
np=1
il=0.114
wa=0

[RMS 185]
nz=0.002
np=1
il=0.038
wa=0

[RMS 220]
nz=0.002
np=1
il=0.038
wa=0

[RMS 432]
nz=0.9
np=0
op=M
il=19
wa=0

[RMS 421]
nz=0.0001
np=1
il=0.0019
wa=0

[POZYCJA]
id=163
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0128-02-00	 215	0128-02	00	1
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach: niemieszkalnych
nu=206
ob=19
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.0556
np=0
il=1.0564
wa=0

[POZYCJA]
id=172
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0122-10-00	 215	0122-10	00	1
na=Zestaw hydroforowy na cele p.poż. Q=2 l/s, H=20 mH20
nu=207
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=28.7932
np=0
il=28.7932
wa=0

[RMS 62]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=0.9
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 417]
nz=1.25
np=1
il=1.25
wa=0

[RMS 422]
nz=1.25
np=1
il=1.25
wa=0

[ELEMENT 3]
id=158
na=Prace montażowe - izolacje
nsn=ST_instalacje sanitarne

[POZYCJA]
id=177
pd=IGM Warszawa	KNR	 034-0101-04-00	 034	0101-04	00	1
na=Izolacja rurociągów otulinami polietylenowymi, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 9 mm i średnicy zewnętrznej rurociągu: 28-48 mm - D 32
nu=208
ob=0.05
jm=100 m	133
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=17.25
np=0
il=0.8625
wa=0

[RMS 63]
nz=1.06
np=1
il=0.053
wa=0

[RMS 64]
nz=9.72
np=1
il=0.486
wa=0

[RMS 65]
nz=600
np=1
il=30
wa=0

[RMS 386]
nz=110
np=1
il=5.5
wa=0

[RMS 432]
nz=3
np=0
op=M
il=0.05
wa=0

[RMS 418]
nz=0.21
np=1
il=0.0105
wa=0

[POZYCJA]
id=178
pd=IGM Warszawa	KNR	 034-0101-04-00	 034	0101-04	00	1
na=Izolacja rurociągów otulinami polietylenowymi, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 9 mm i średnicy zewnętrznej rurociągu: 28-48 mm - D 40
nu=209
ob=0.14
jm=100 m	133
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=17.25
np=0
il=2.415
wa=0

[RMS 63]
nz=1.06
np=1
il=0.1484
wa=0

[RMS 64]
nz=9.72
np=1
il=1.3608
wa=0

[RMS 65]
nz=600
np=1
il=84
wa=0

[RMS 387]
nz=110
np=1
il=15.4
wa=0

[RMS 432]
nz=3
np=0
op=M
il=0.14
wa=0

[RMS 418]
nz=0.21
np=1
il=0.0294
wa=0

[ELEMENT 2]
id=176
na=Instalacja do podlewania zieleni (zraszająca)
nsn=ST_instalacje sanitarne

[ELEMENT 3]
id=193
na=Roboty ziemne
nsn=ST_instalacje sanitarne

[POZYCJA]
id=201
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0317-02-00	 201	0317-02	00	1
na=Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
nu=210
ob=30.6
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=30.6	1	0.3 * 0.6 * (140 + 30)	nawadnianie


[RMS 2]
nz=2.674
np=0
il=81.8244
wa=0

[POZYCJA]
id=202
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0320-02-00	 201	0320-02	00	1
na=Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat.III-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m
nu=211
ob=30.6
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=1.2224
np=0
il=37.40544
wa=0

[ELEMENT 3]
id=194
na=Prace montażowe - rurociągi, osprzęt 
nsn=ST_instalacje sanitarne

[POZYCJA]
id=203
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0410-05-10	 215	0410-05	10	1
na=Rurociąg z rur PE przeznaczone do podlewania D 32
nu=212
ob=140
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.122
mn=0.5
np=0
il=8.54
wa=0

[RMS 154]
nz=2.16
mn=0.5
np=1
il=151.2
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=140
wa=0

[RMS 418]
nz=0.01
mn=0.5
np=1
il=0.7
wa=0

[POZYCJA]
id=205
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0410-05-10	 215	0410-05	10	1
na=Rurociąg z rur PE przeznaczone do podlewania D 25
nu=213
ob=30
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.122
mn=0.5
np=0
il=1.83
wa=0

[RMS 153]
nz=2.16
mn=0.5
np=1
il=32.4
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=30
wa=0

[RMS 418]
nz=0.01
mn=0.5
np=1
il=0.15
wa=0

[POZYCJA]
id=204
na=Dostawa materiałów - kształtki , elemnty montażowe dla instalacji podlewania
nu=214
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 12]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[POZYCJA]
id=195
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0114-06-00	 215	0114-06	00	1
na=Zraszacz wynurzalny
nu=215
ob=15
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.2101
np=0
il=3.1515
wa=0

[RMS 237]
nz=1
np=1
il=15
wa=0

[RMS 432]
nz=0.9
np=0
op=M
il=15
wa=0

[POZYCJA]
id=196
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0120-04-01	 215	0120-04	01	1
na=Skrzynka z zaworami automatycznymi
nu=216
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=1.633
np=0
il=1.633
wa=0

[RMS 245]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=0.7
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.17
np=1
il=0.17
wa=0

[POZYCJA]
id=198
pd=IGM Warszawa	KNR	 708-0102-02-00	 708	0102-02	00	1
na=Czujnik wilgotnosci gleby, natężenia światła, temperatury zewnętrznej
nu=217
ob=1
jm=1 układ	205
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=4.8227
np=0
il=4.8227
wa=0

[RMS 6]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=4
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.16
np=1
il=0.16
wa=0

[POZYCJA]
id=199
pd=IGM Warszawa	KNR	 708-0101-01-00	 708	0101-01	00	1
na=Sterownik nawadniania
nu=218
ob=1
jm=1 układ	205
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=1.91
np=0
il=1.91
wa=0

[RMS 47]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=4
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.04
np=1
il=0.04
wa=0

[POZYCJA]
id=200
pd=IGM Warszawa	KNR	 708-0402-01-00	 708	0402-01	00	1
na=Centrala wykorzystania wody deszczowej z pompąi dodatkową pompą zasilającą zlokalizowanąw zbiorniku, szafką starowniczą
nu=219
ob=1
jm=1 układ	205
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=7.0384
np=0
il=7.0384
wa=0

[RMS 5]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=4
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.18
np=1
il=0.18
wa=0

[POZYCJA]
id=197
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 219-0306-08-10	 219	0306-08	10	1
na=Rury ochronne (osłonowe) , o średnicy nominalnej: 160 mm
nu=220
ob=3
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.7
np=0
il=2.1
wa=0

[RMS 152]
nz=1.02
np=1
il=3.06
wa=0

[RMS 432]
nz=1
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 415]
nz=0.22
np=1
il=0.66
wa=0

[RMS 418]
nz=0.03
np=1
il=0.09
wa=0

[ELEMENT 2]
id=206
na=Instalacja wody deszczowej do podlewania zieleni
nsn=ST_instalacje sanitarne

[ELEMENT 3]
id=207
na=Roboty ziemne
nsn=ST_instalacje sanitarne

[POZYCJA]
id=208
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0317-02-00	 201	0317-02	00	1
na=Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
nu=221
ob=52.8
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=52.8	1	1.2 * 0.8 * (39 + 16)	nawadnianie


[RMS 2]
nz=2.674
np=0
il=141.1872
wa=0

[POZYCJA]
id=209
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0320-02-00	 201	0320-02	00	1
na=Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat.III-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m
nu=222
ob=52.8
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=1.2224
np=0
il=64.54272
wa=0

[ELEMENT 3]
id=210
na=Prace montażowe - rurociągi
nsn=ST_instalacje sanitarne

[POZYCJA]
id=225
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 218-0109-01-00	 218	0109-01	00	1
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 32 mm
nu=223
ob=39
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.224
np=0
il=8.736
wa=0

[RMS 150]
nz=1.02
np=1
il=39.78
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=39
wa=0

[RMS 420]
nz=0.0142
np=1
il=0.5538
wa=0

[RMS 427]
nz=0.0425
np=1
il=1.6575
wa=0

[POZYCJA]
id=226
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 218-0109-01-00	 218	0109-01	00	1
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 50 mm
nu=224
ob=16
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.224
np=0
il=3.584
wa=0

[RMS 151]
nz=1.02
np=1
il=16.32
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=16
wa=0

[RMS 420]
nz=0.0142
np=1
il=0.2272
wa=0

[RMS 427]
nz=0.0425
np=1
il=0.68
wa=0

[POZYCJA]
id=227
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 218-0110-01-10	 218	0110-01	10	1
na=Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: 32 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/ - szacunkowo
nu=225
ob=13
jm=złącze	171
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.96
np=0
il=12.48
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=R
il=13
wa=0

[RMS 430]
nz=0.48
np=1
il=6.24
wa=0

[RMS 431]
nz=0.48
np=1
il=6.24
wa=0

[POZYCJA]
id=228
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 218-0110-01-10	 218	0110-01	10	1
na=Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: 50 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/ - szacunkowo
nu=226
ob=6
jm=złącze	171
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.96
np=0
il=5.76
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=R
il=6
wa=0

[RMS 430]
nz=0.48
np=1
il=2.88
wa=0

[RMS 431]
nz=0.48
np=1
il=2.88
wa=0

[POZYCJA]
id=229
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 218-0704-01-00	 218	0704-01	00	1
na=Próba wodna szczelności sieci /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur wodociągowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 90 - 100 mm
nu=227
ob=0.275
jm=próba	172
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=0.275	1	(39 + 16) / 200	


[RMS 2]
nz=8.74
np=0
il=2.4035
wa=0

[RMS 80]
nz=6.2
np=1
il=1.705
wa=0

[RMS 100]
nz=0.02
np=1
il=0.0055
wa=0

[RMS 101]
nz=0.03
np=1
il=0.00825
wa=0

[RMS 104]
nz=3.53
np=1
il=0.97075
wa=0

[RMS 105]
nz=0.02
np=1
il=0.0055
wa=0

[RMS 116]
nz=1.5
np=1
il=0.4125
wa=0

[RMS 138]
nz=0.2
np=1
il=0.055
wa=0

[RMS 175]
nz=0.2
np=1
il=0.055
wa=0

[RMS 181]
nz=0.1
np=1
il=0.0275
wa=0

[RMS 187]
nz=0.1
np=1
il=0.0275
wa=0

[RMS 240]
nz=0.05
np=1
il=0.01375
wa=0

[RMS 395]
nz=2.7
np=1
il=0.7425
wa=0

[RMS 405]
nz=1
np=1
il=0.275
wa=0

[RMS 432]
nz=2.5
np=0
op=M
il=0.275
wa=0

[RMS 420]
nz=3.16
np=1
il=0.869
wa=0

[ELEMENT 1]
id=217
na=Instalacja kanalizacji deszczowej
nsn=ST_instalacje sanitarne

[ELEMENT 1]
id=218
na=Roboty ziemne
nsn=ST_instalacje sanitarne

[POZYCJA]
id=245
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0119-01-00	 201	0119-01	00	1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym
nu=228
ob=0.148
jm=km	043
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=0.148	1	(102 + 46) / 1000	


[RMS 2]
nz=200.55
np=0
il=29.6814
wa=0

[RMS 97]
nz=0.103
np=0
il=0.01524
wa=0

[RMS 106]
nz=0.226
np=0
il=0.03345
wa=0

[RMS 421]
nz=13.25
np=1
il=1.961
wa=0

[POZYCJA]
id=219
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0206-04-00	 201	0206-04	00	1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III
nu=229
ob=87.71
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=14	1	7 * 2	zbiorniki
wo=55.08	1	0.6 * 0.9 * 102	D 160
wo=18.63	1	0.45 * 0.9 * 46	D 32


[RMS 2]
nz=0.1622
np=0
il=14.22656
wa=0

[RMS 411]
nz=0.0461
np=1
il=4.04343
wa=0

[RMS 426]
nz=0.1681
np=1
il=14.74405
wa=0

[POZYCJA]
id=220
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0214-04-00	 201	0214-04	00	1
na=Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t (łącznie 10km)
nu=230
ob=87.71
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 426]
nz=0.0152
mn=18
np=1
il=23.99746
wa=0

[POZYCJA]
id=238
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0218-02-00	 201	0218-02	00	1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III
nu=231
ob=77.517
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=49.572	1	(1.2 - 0.6) * 0.9 * 102 * 0.9	
wo=27.945	1	(1.2 - 0.45) * 0.9 * 46 * 0.9	


[RMS 2]
nz=0.1127
np=0
il=8.73617
wa=0

[RMS 411]
nz=0.0354
np=1
il=2.7441
wa=0

[POZYCJA]
id=239
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0317-02-00	 201	0317-02	00	1
na=Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
nu=232
ob=8.613
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5.508	1	(1.2 - 0.6) * 0.9 * 102 * 0.1	
wo=3.105	1	(1.2 - 0.45) * 0.9 * 46 * 0.1	


[RMS 2]
nz=2.674
np=0
il=23.03116
wa=0

[POZYCJA]
id=240
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 218-0511-02-00	 218	0511-02	00	1
na=Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm - łączenie 60 cm
nu=233
ob=53.03
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=55.08	1	0.6 * 0.9 * 102	
wo=-2.05	1	- 3.14 * 0.16 * 0.16 / 4 * 102	zminusowanie rur


[RMS 2]
nz=1.93
np=0
il=102.3479
wa=0

[RMS 95]
nz=1.22
np=1
il=64.6966
wa=0

[RMS 432]
nz=2.5
np=0
op=M
il=53.03
wa=0

[RMS 413]
nz=0.71
np=1
il=37.6513
wa=0

[POZYCJA]
id=241
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 218-0511-02-00	 218	0511-02	00	1
na=Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm - łączenie 45 cm
nu=234
ob=18.593
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=18.63	1	0.45 * 0.9 * 46	
wo=-0.037	1	- 3.14 * 0.032 * 0.032 / 4 * 46	zminusowanie rur


[RMS 2]
nz=1.93
np=0
il=35.88449
wa=0

[RMS 95]
nz=1.22
np=1
il=22.68346
wa=0

[RMS 432]
nz=2.5
np=0
op=M
il=18.593
wa=0

[RMS 413]
nz=0.71
np=1
il=13.20103
wa=0

[POZYCJA]
id=242
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0320-02-00	 201	0320-02	00	1
na=Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat.III-IV, szer. wykopu 0,8-1,5 m
nu=235
ob=8.613
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=1.2224
np=0
il=10.52853
wa=0

[POZYCJA]
id=243
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0236-02-00	 201	0236-02	00	1
na=Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : III-IV
nu=236
ob=77.517
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.2273
np=0
il=17.61961
wa=0

[RMS 414]
nz=0.138
np=1
il=10.69735
wa=0

[POZYCJA]
id=244
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 201-0230-01-00	 201	0230-01	00	1
na=Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM),  kat.gruntu I-III
nu=237
ob=77.517
jm=m3	060
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 412]
nz=0.0135
np=1
il=1.04648
wa=0

[ELEMENT 1]
id=221
na=Prace montażowe
nsn=ST_instalacje sanitarne

[POZYCJA]
id=234
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 218-0109-01-00	 218	0109-01	00	1
na=Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 32 mm - rurociąg ssawny
nu=238
ob=46
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.224
np=0
il=10.304
wa=0

[RMS 150]
nz=1.02
np=1
il=46.92
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=46
wa=0

[RMS 420]
nz=0.0142
np=1
il=0.6532
wa=0

[RMS 427]
nz=0.0425
np=1
il=1.955
wa=0

[POZYCJA]
id=235
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 218-0704-01-00	 218	0704-01	00	1
na=Próba wodna szczelności sieci /długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m/, z rur wodociągowych typu HOBAS,PCW,PVC,PE,PEHD, o średnicy: 90 - 100 mm
nu=239
ob=0.23
jm=próba	172
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=0.23	1	46 / 200	


[RMS 2]
nz=8.74
np=0
il=2.0102
wa=0

[RMS 80]
nz=6.2
np=1
il=1.426
wa=0

[RMS 100]
nz=0.02
np=1
il=0.0046
wa=0

[RMS 101]
nz=0.03
np=1
il=0.0069
wa=0

[RMS 104]
nz=3.53
np=1
il=0.8119
wa=0

[RMS 105]
nz=0.02
np=1
il=0.0046
wa=0

[RMS 116]
nz=1.5
np=1
il=0.345
wa=0

[RMS 138]
nz=0.2
np=1
il=0.046
wa=0

[RMS 175]
nz=0.2
np=1
il=0.046
wa=0

[RMS 181]
nz=0.1
np=1
il=0.023
wa=0

[RMS 187]
nz=0.1
np=1
il=0.023
wa=0

[RMS 240]
nz=0.05
np=1
il=0.0115
wa=0

[RMS 395]
nz=2.7
np=1
il=0.621
wa=0

[RMS 405]
nz=1
np=1
il=0.23
wa=0

[RMS 432]
nz=2.5
np=0
op=M
il=0.23
wa=0

[RMS 420]
nz=3.16
np=1
il=0.7268
wa=0

[POZYCJA]
id=236
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 218-0408-02-00	 218	0408-02	00	1
na=Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm
nu=240
ob=102
jm=m	040
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.345
np=0
il=35.19
wa=0

[RMS 144]
nz=1.02
np=1
il=104.04
wa=0

[RMS 432]
nz=2.5
np=0
op=M
il=102
wa=0

[RMS 420]
nz=0.0083
np=1
il=0.8466
wa=0

[POZYCJA]
id=230
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 218-0524-01-00	 218	0524-01	00	1
na=Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem i syfonem 
nu=241
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=13.05
np=0
il=13.05
wa=0

[RMS 48]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 66]
nz=0.76
np=1
il=0.76
wa=0

[RMS 85]
nz=0.32
np=1
il=0.32
wa=0

[RMS 94]
nz=0.02
np=1
il=0.02
wa=0

[RMS 96]
nz=0.007
np=1
il=0.007
wa=0

[RMS 271]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 406]
nz=0.43
np=1
il=0.43
wa=0

[RMS 432]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 422]
nz=1.04
np=1
il=1.04
wa=0

[POZYCJA]
id=231
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 218-0517-01-01	 218	0517-01	01	1
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o średnicy 315-425 mm, zamknięte stożkiem betonowym z: pokrywą żeliwną /kinieta z PE/
nu=242
ob=8
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=3.21
np=0
il=25.68
wa=0

[RMS 95]
nz=0.2
np=1
il=1.6
wa=0

[RMS 139]
nz=1
np=1
il=8
wa=0

[RMS 270]
nz=1
np=1
il=8
wa=0

[RMS 273]
nz=1.05
np=1
il=8.4
wa=0

[RMS 274]
nz=1
np=1
il=8
wa=0

[RMS 275]
nz=2
np=1
il=16
wa=0

[RMS 432]
nz=2.5
np=0
op=M
il=8
wa=0

[RMS 422]
nz=0.07
np=1
il=0.56
wa=0

[POZYCJA]
id=222
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0223-05-00	 215	0223-05	00	1
na=Filtr wody deszczowej
nu=243
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=2.03
np=0
il=2.03
wa=0

[RMS 272]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=1
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 418]
nz=0.15
np=1
il=0.15
wa=0

[POZYCJA]
id=223
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0227-05-00	 215	0227-05	00	1
na=Włazy kanałowe B125
nu=244
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=3.16
np=0
il=6.32
wa=0

[RMS 269]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=1
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 418]
nz=1.1
np=1
il=2.2
wa=0

[POZYCJA]
id=224
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 215-0144-12-00	 215	0144-12	00	1
na=Zbiornik wody deszczowej o poj. 6 m3
nu=245
ob=2
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=33.6
np=0
il=67.2
wa=0

[RMS 61]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 415]
nz=1.62
np=1
il=3.24
wa=0

[RMS 418]
nz=1.62
np=1
il=3.24
wa=0

[POZYCJA]
id=233
na=Montaż i dostawa odwodnienia liniowego szer. 150 mm, ruszt klasy D400, ze skrzynką osadnikową
nu=246
ob=4
jm=mb	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 1]
nz=2
np=0
il=8
wa=0

[RMS 25]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[POZYCJA]
id=237
pd=WACETOB Warszawa	KNR	 218-0524-01-00	 218	0524-01	00	1
na=Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem o przepływie nominalnym 3/30 l/s 
nu=247
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=13.05
np=0
il=13.05
wa=0

[RMS 43]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 94]
nz=0.02
np=1
il=0.02
wa=0

[RMS 96]
nz=0.007
np=1
il=0.007
wa=0

[RMS 432]
nz=2.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 422]
nz=1.04
np=1
il=1.04
wa=0

[POZYCJA]
id=362
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 707-0101-01-00	 707	0101-01	00	1
na=Pompa zasilająca 1 kW 230V
nu=248
ob=1
jm=kpl	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=15.0604
np=0
il=15.0604
wa=0

[RMS 33]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 67]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 70]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 75]
nz=0.2
np=0
il=0.2
wa=0

[RMS 78]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 81]
nz=0.1
np=0
il=0.1
wa=0

[RMS 86]
nz=0.008
np=0
il=0.008
wa=0

[RMS 90]
nz=0.03
np=0
il=0.03
wa=0

[RMS 91]
nz=0.06
np=0
il=0.06
wa=0

[RMS 98]
nz=0.0003
np=0
il=0.0003
wa=0

[RMS 99]
nz=0.0004
np=0
il=0.0004
wa=0

[RMS 102]
nz=0.2
np=0
il=0.2
wa=0

[RMS 407]
nz=0.02
np=0
il=0.02
wa=0

[RMS 421]
nz=0.22
np=1
il=0.22
wa=0

[ELEMENT 1]
id=269
na=Instalacja wentylacji mechanicznej
nsn=ST_instalacje sanitarne

[ELEMENT 2]
id=270
na=Prace montażowe - elementy wentylacji: kanały i kształtki wentylacyjne, urządzenia, osprzęt
nsn=ST_instalacje sanitarne

[POZYCJA]
id=274
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0123-01-00	 217	0123-01	00	1
na=Przewody wentylacyjne kołowe typu S (Spiro), z blachy stalowej ocynkowanej, o udziale kształtek do 55% i średnicy : do 100 mm
nu=249
ob=35.8
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=2.8364
np=0
il=101.54312
wa=0

[RMS 93]
nz=0.002
np=1
il=0.0716
wa=0

[RMS 276]
nz=0.62
np=1
il=22.196
wa=0

[RMS 278]
nz=0.41
np=1
il=14.678
wa=0

[RMS 339]
nz=0.83
np=1
il=29.714
wa=0

[RMS 344]
nz=6.41
np=1
il=229.478
wa=0

[RMS 397]
nz=0.34
np=1
il=12.172
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=35.8
wa=0

[RMS 421]
nz=0.1
np=1
il=3.58
wa=0

[POZYCJA]
id=271
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0122-02-00	 217	0122-02	00	1
na=Przewody wentylacyjne kołowe typu S (Spiro), z blachy stalowej ocynkowanej, o udziale kształtek do 35% i średnicy : ponad 100 do 200 mm
nu=250
ob=158.6
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=1.6426
np=0
il=260.51636
wa=0

[RMS 93]
nz=0.002
np=1
il=0.3172
wa=0

[RMS 276]
nz=0.75
np=1
il=118.95
wa=0

[RMS 279]
nz=0.29
np=1
il=45.994
wa=0

[RMS 340]
nz=0.41
np=1
il=65.026
wa=0

[RMS 344]
nz=2.02
np=1
il=320.372
wa=0

[RMS 397]
nz=0.37
np=1
il=58.682
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=158.6
wa=0

[RMS 421]
nz=0.08
np=1
il=12.688
wa=0

[POZYCJA]
id=273
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0123-03-00	 217	0123-03	00	1
na=Przewody wentylacyjne kołowe typu S (Spiro), z blachy stalowej ocynkowanej, o udziale kształtek do 55% i średnicy : ponad 200 do 315 mm
nu=251
ob=17
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=1.4898
np=0
il=25.3266
wa=0

[RMS 93]
nz=0.002
np=1
il=0.034
wa=0

[RMS 277]
nz=0.62
np=1
il=10.54
wa=0

[RMS 280]
nz=0.41
np=1
il=6.97
wa=0

[RMS 341]
nz=0.25
np=1
il=4.25
wa=0

[RMS 344]
nz=1.36
np=1
il=23.12
wa=0

[RMS 397]
nz=0.35
np=1
il=5.95
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=17
wa=0

[RMS 421]
nz=0.08
np=1
il=1.36
wa=0

[POZYCJA]
id=280
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0101-02-00	 217	0101-02	00	1
na=Przewody wentylacyjne prostokątne typu A/I, o udziale kształtek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej ; obwód ponad 400 do 600 mm
nu=252
ob=18.2
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=2.1965
np=0
il=39.9763
wa=0

[RMS 93]
nz=0.003
np=1
il=0.0546
wa=0

[RMS 281]
nz=0.75
np=1
il=13.65
wa=0

[RMS 286]
nz=0.28
np=1
il=5.096
wa=0

[RMS 334]
nz=0.43
np=1
il=7.826
wa=0

[RMS 346]
nz=3.1
np=1
il=56.42
wa=0

[RMS 397]
nz=0.54
np=1
il=9.828
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=18.2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.08
np=1
il=1.456
wa=0

[POZYCJA]
id=275
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0102-03-00	 217	0102-03	00	1
na=Przewody wentylacyjne prostokątne typu A/I, o udziale kształtek do 55%, z blachy stalowej: ocynkowanej ; obwód ponad 600 do 1000 mm
nu=253
ob=48.8
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=2.0532
np=0
il=100.19616
wa=0

[RMS 93]
nz=0.003
np=1
il=0.1464
wa=0

[RMS 282]
nz=0.61
np=1
il=29.768
wa=0

[RMS 287]
nz=0.43
np=1
il=20.984
wa=0

[RMS 335]
nz=0.28
np=1
il=13.664
wa=0

[RMS 346]
nz=1.77
np=1
il=86.376
wa=0

[RMS 397]
nz=0.33
np=1
il=16.104
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=48.8
wa=0

[RMS 421]
nz=0.07
np=1
il=3.416
wa=0

[POZYCJA]
id=276
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0102-04-00	 217	0102-04	00	1
na=Przewody wentylacyjne prostokątne typu A/I, o udziale kształtek do 55%, z blachy stalowej: ocynkowanej ; obwód ponad 1000 do 1400 mm
nu=254
ob=67.3
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=1.5948
np=0
il=107.33004
wa=0

[RMS 93]
nz=0.003
np=1
il=0.2019
wa=0

[RMS 283]
nz=0.61
np=1
il=41.053
wa=0

[RMS 288]
nz=0.43
np=1
il=28.939
wa=0

[RMS 336]
nz=0.18
np=1
il=12.114
wa=0

[RMS 347]
nz=0.97
np=1
il=65.281
wa=0

[RMS 397]
nz=0.3
np=1
il=20.19
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=67.3
wa=0

[RMS 421]
nz=0.06
np=1
il=4.038
wa=0

[POZYCJA]
id=281
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0103-05-00	 217	0103-05	00	1
na=Przewody wentylacyjne prostokątne typu A/I, o udziale kształtek do 65%, z blachy stalowej: ocynkowanej ; obwód ponad 1400 do 1800 mm
nu=255
ob=12
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=1.337
np=0
il=16.044
wa=0

[RMS 93]
nz=0.001
np=1
il=0.012
wa=0

[RMS 284]
nz=0.53
np=1
il=6.36
wa=0

[RMS 289]
nz=0.51
np=1
il=6.12
wa=0

[RMS 336]
nz=0.13
np=1
il=1.56
wa=0

[RMS 347]
nz=0.76
np=1
il=9.12
wa=0

[RMS 397]
nz=0.23
np=1
il=2.76
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=12
wa=0

[RMS 421]
nz=0.07
np=1
il=0.84
wa=0

[POZYCJA]
id=277
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0102-06-00	 217	0102-06	00	1
na=Przewody wentylacyjne prostokątne typu A/I, o udziale kształtek do 55%, z blachy stalowej: ocynkowanej ; obwód ponad 1800 do 4400 mm
nu=256
ob=49
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=1.0123
np=0
il=49.6027
wa=0

[RMS 93]
nz=0.005
np=1
il=0.245
wa=0

[RMS 285]
nz=0.61
np=1
il=29.89
wa=0

[RMS 290]
nz=0.43
np=1
il=21.07
wa=0

[RMS 338]
nz=0.13
np=1
il=6.37
wa=0

[RMS 348]
nz=0.34
np=1
il=16.66
wa=0

[RMS 398]
nz=0.27
np=1
il=13.23
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=49
wa=0

[RMS 421]
nz=0.08
np=1
il=3.92
wa=0

[POZYCJA]
id=282
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0210-01-00	 217	0210-01	00	1
na=Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym i średnicy: do 200 mm
nu=257
ob=13
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	WG1 D 160
wo=5	1	4 + 1	N1 D 100
wo=3	1	3	N1 D 125
wo=3	1	3	N1 D 160
wo=1	1	1	WC2 D 125


[RMS 2]
nz=0.7927
np=0
il=10.3051
wa=0

[RMS 333]
nz=1
np=1
il=13
wa=0

[RMS 344]
nz=2.08
np=1
il=27.04
wa=0

[RMS 397]
nz=0.37
np=1
il=4.81
wa=0

[RMS 432]
nz=0.8
np=0
op=M
il=13
wa=0

[RMS 421]
nz=0.01
np=1
il=0.13
wa=0

[POZYCJA]
id=359
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0152-02-00	 217	0152-02	00	1
na=Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy: ponad 100 do 200 mm
nu=258
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1 + 1	WG01


[RMS 2]
nz=2.8268
np=0
il=5.6536
wa=0

[RMS 72]
nz=1.25
np=1
il=2.5
wa=0

[RMS 77]
nz=3.12
np=1
il=6.24
wa=0

[RMS 82]
nz=3.12
np=1
il=6.24
wa=0

[RMS 320]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 345]
nz=1.04
np=1
il=2.08
wa=0

[RMS 397]
nz=0.17
np=1
il=0.34
wa=0

[RMS 410]
nz=12.5
np=1
il=25
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.11
np=1
il=0.22
wa=0

[POZYCJA]
id=284
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0144-01-10	 217	0144-01	10	1
na=Wyrzutnie dachowe, kołowe, typu C, o średnicy: do 200 mm
nu=259
ob=8
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	WG-1 D 160
wo=1	1	1	WC1 D 125
wo=1	1	1	WC2 D 200
wo=1	1	1	WT1 D 100
wo=1	1	1	W2 D 160
wo=1	1	1	WT3 D 160
wo=1	1	1	WT4 D 100
wo=1	1	1	WT5 D 160


[RMS 2]
nz=1.0219
np=0
il=8.1752
wa=0

[RMS 72]
nz=1.25
np=1
il=10
wa=0

[RMS 77]
nz=6.24
np=1
il=49.92
wa=0

[RMS 82]
nz=3.12
np=1
il=24.96
wa=0

[RMS 319]
nz=1
np=1
il=8
wa=0

[RMS 344]
nz=1.05
np=1
il=8.4
wa=0

[RMS 397]
nz=0.19
np=1
il=1.52
wa=0

[RMS 410]
nz=12.5
np=1
il=100
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=8
wa=0

[RMS 421]
nz=0.14
np=1
il=1.12
wa=0

[POZYCJA]
id=327
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0143-03-20	 217	0143-03	20	1
na=Wyrzutnie dachowe, prostokątne, o obwodzie: ponad 1760 do 2520 mm - 450x450
nu=260
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	W1


[RMS 2]
nz=4.5458
np=0
il=4.5458
wa=0

[RMS 72]
nz=1.25
np=1
il=1.25
wa=0

[RMS 77]
nz=6.24
np=1
il=6.24
wa=0

[RMS 82]
nz=3.12
np=1
il=3.12
wa=0

[RMS 318]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 347]
nz=1.05
np=1
il=1.05
wa=0

[RMS 397]
nz=0.57
np=1
il=0.57
wa=0

[RMS 410]
nz=12.5
np=1
il=12.5
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.2
np=1
il=0.2
wa=0

[POZYCJA]
id=285
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0138-05-00	 217	0138-05	00	1
na=Nawietrzak grawitacyjny ścienny dł.xwys.: 30,4x5.3cm
nu=261
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	WG1


[RMS 2]
nz=1.8909
np=0
il=3.7818
wa=0

[RMS 84]
nz=0.003
np=1
il=0.006
wa=0

[RMS 332]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 347]
nz=1.04
np=1
il=2.08
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.09
np=1
il=0.18
wa=0

[POZYCJA]
id=290
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0323-01-00	 217	0323-01	00	1
na=NW1 - Centrala wentylacyjna  w wykonaniu wewnętrznym,  - Vn=2385m3/h DP=350Pa - Vw= 1760m3/h DP=350Pa -nawiew: * filtr wstępny F5 na nawiewie * wymiennik obrotowy 2szt, sprawność temperaturowa 65,5% *nagrzewnica wodna 14,4kW, 45/35°C * wentylator nawiewny (osiowo-promieniowy): ^ pobór mocy 0,75kW,  * chłodnica wodna 7,9kW, 10/14°C, woda+glikol propylenowy 25% - wywiew: * filtr F5 na wywiewie * wentylator wywiewny (osiowo-promieniowy) ^ pobór mocy: 0,75kW,  - masa: 527kg - dostęp serwisowy do centrali: od góry - zasilanie centrali wentylacyjnej 3x400V z autmatyką
nu=262
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	N1


[RMS 2]
nz=71.1666
np=0
il=71.1666
wa=0

[RMS 24]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 344]
nz=6.24
np=1
il=6.24
wa=0

[RMS 349]
nz=6.12
np=1
il=6.12
wa=0

[RMS 397]
nz=4.83
np=1
il=4.83
wa=0

[RMS 399]
nz=1.65
np=1
il=1.65
wa=0

[RMS 432]
nz=0.9
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 416]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 423]
nz=0.63
np=1
il=0.63
wa=0

[POZYCJA]
id=312
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0322-01-00	 217	0322-01	00	1
na=Rekuperator z odzyskiem ciepła i wilgoci sprawność temperaturowa: 75%, Vn/Vw=320m3/h, wymiary: dł.xszer.xwys.: 88.2x80.4x27cm, masa: 37kg, poziom hałau: 37dB(A), pobór mocy: 0,150kW, 1~230V
nu=263
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	N2


[RMS 2]
nz=39.2027
np=0
il=39.2027
wa=0

[RMS 42]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 344]
nz=4.16
np=1
il=4.16
wa=0

[RMS 349]
nz=4.08
np=1
il=4.08
wa=0

[RMS 397]
nz=3.25
np=1
il=3.25
wa=0

[RMS 399]
nz=1.12
np=1
il=1.12
wa=0

[RMS 432]
nz=0.9
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 416]
nz=0.8
np=1
il=0.8
wa=0

[RMS 423]
nz=0.49
np=1
il=0.49
wa=0

[POZYCJA]
id=313
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0320-01-00	 217	0320-01	00	1
na=Montaż - Nagrzewnica elektryczna wtórna 1,0kW (w zestawie z rekuperatorem) D 160
nu=264
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	N2


[RMS 2]
nz=3.3807
np=0
il=3.3807
wa=0

[RMS 342]
nz=2.06
np=1
il=2.06
wa=0

[RMS 397]
nz=0.95
np=1
il=0.95
wa=0

[RMS 398]
nz=0.1
np=1
il=0.1
wa=0

[RMS 432]
nz=0.9
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.1
np=1
il=0.1
wa=0

[POZYCJA]
id=291
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0143-03-00	 217	0143-03	00	1
na=Czerpnie dachowe, prostokątne, o obwodzie: ponad 1760 do 2520 mm - 600x500
nu=265
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	N1


[RMS 2]
nz=4.5458
np=0
il=4.5458
wa=0

[RMS 72]
nz=1.25
np=1
il=1.25
wa=0

[RMS 77]
nz=6.24
np=1
il=6.24
wa=0

[RMS 82]
nz=3.12
np=1
il=3.12
wa=0

[RMS 314]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 347]
nz=1.05
np=1
il=1.05
wa=0

[RMS 397]
nz=0.57
np=1
il=0.57
wa=0

[RMS 410]
nz=12.5
np=1
il=12.5
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.2
np=1
il=0.2
wa=0

[POZYCJA]
id=310
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0143-01-00	 217	0143-01	00	1
na=Czerpnie dachowe, prostokątne, o obwodzie: do 1300 mm  - 250x350
nu=266
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	N2 250x350


[RMS 2]
nz=1.3848
np=0
il=1.3848
wa=0

[RMS 72]
nz=1.25
np=1
il=1.25
wa=0

[RMS 77]
nz=6.24
np=1
il=6.24
wa=0

[RMS 82]
nz=3.12
np=1
il=3.12
wa=0

[RMS 313]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 347]
nz=1.05
np=1
il=1.05
wa=0

[RMS 397]
nz=0.29
np=1
il=0.29
wa=0

[RMS 410]
nz=12.5
np=1
il=12.5
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.11
np=1
il=0.11
wa=0

[POZYCJA]
id=292
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0148-06-00	 217	0148-06	00	1
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne typu A, w układach bezkanałowych, o obwodzie: ponad 2060 do 2520 mm - 500x600
nu=267
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	N1


[RMS 2]
nz=10.1325
np=0
il=10.1325
wa=0

[RMS 79]
nz=24.86
np=1
il=24.86
wa=0

[RMS 93]
nz=0.27
np=1
il=0.27
wa=0

[RMS 316]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 347]
nz=2.04
np=1
il=2.04
wa=0

[RMS 397]
nz=1.15
np=1
il=1.15
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.36
np=1
il=0.36
wa=0

[POZYCJA]
id=309
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0148-02-00	 217	0148-02	00	1
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne typu A, w układach bezkanałowych, o obwodzie: ponad 1000 do 1300 mm - 250x350
nu=268
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	N2 250x350


[RMS 2]
nz=5.4053
np=0
il=5.4053
wa=0

[RMS 79]
nz=14.56
np=1
il=14.56
wa=0

[RMS 93]
nz=0.153
np=1
il=0.153
wa=0

[RMS 315]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 347]
nz=2.06
np=1
il=2.06
wa=0

[RMS 397]
nz=0.58
np=1
il=0.58
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.22
np=1
il=0.22
wa=0

[POZYCJA]
id=328
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0148-05-00	 217	0148-05	00	1
na=Podstawy dachowe stalowe prostokątne typu A, w układach bezkanałowych, o obwodzie: ponad 1760 do 2060 mm - 450x450
nu=269
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	W1


[RMS 2]
nz=8.681
np=0
il=8.681
wa=0

[RMS 79]
nz=20.8
np=1
il=20.8
wa=0

[RMS 93]
nz=0.22
np=1
il=0.22
wa=0

[RMS 316]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 348]
nz=2.06
np=1
il=2.06
wa=0

[RMS 397]
nz=0.96
np=1
il=0.96
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.38
np=1
il=0.38
wa=0

[POZYCJA]
id=339
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0149-01-00	 217	0149-01	00	1
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe typu B/II, w układach kanałowych, o średnicy: do 160 mm
nu=270
ob=7
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	WC1 D 125
wo=1	1	1	WT1 D 100
wo=1	1	1	W2 D 160
wo=1	1	1	WT3 D 160
wo=1	1	1	WT4 D 100
wo=1	1	1	WT5 D 160
wo=1	1	1	WG1 D 160


[RMS 2]
nz=3.2852
np=0
il=22.9964
wa=0

[RMS 79]
nz=8.32
np=1
il=58.24
wa=0

[RMS 93]
nz=0.052
np=1
il=0.364
wa=0

[RMS 317]
nz=1
np=1
il=7
wa=0

[RMS 344]
nz=2.08
np=1
il=14.56
wa=0

[RMS 397]
nz=0.19
np=1
il=1.33
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=7
wa=0

[RMS 421]
nz=0.12
np=1
il=0.84
wa=0

[POZYCJA]
id=344
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0149-02-00	 217	0149-02	00	1
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe typu B/II, w układach kanałowych, o średnicy: ponad 160 do 250 mm
nu=271
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	WC2 D 200


[RMS 2]
nz=4.202
np=0
il=4.202
wa=0

[RMS 79]
nz=12.48
np=1
il=12.48
wa=0

[RMS 93]
nz=0.072
np=1
il=0.072
wa=0

[RMS 317]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 344]
nz=2.08
np=1
il=2.08
wa=0

[RMS 397]
nz=0.19
np=1
il=0.19
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.18
np=1
il=0.18
wa=0

[POZYCJA]
id=293
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0154-04-00	 217	0154-04	00	1
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodzie: ponad 2000 do 2600mm - 500x630 l=500
nu=272
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1 + 1	N1


[RMS 2]
nz=8.1175
np=0
il=16.235
wa=0

[RMS 93]
nz=0.075
np=1
il=0.15
wa=0

[RMS 323]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 337]
nz=2
np=1
il=4
wa=0

[RMS 347]
nz=1.04
np=1
il=2.08
wa=0

[RMS 397]
nz=0.7
np=1
il=1.4
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.37
np=1
il=0.74
wa=0

[POZYCJA]
id=294
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0154-04-00	 217	0154-04	00	1
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodzie: ponad 2000 do 2600mm - 630x500 l=2000
nu=273
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	N1


[RMS 2]
nz=8.1175
np=0
il=8.1175
wa=0

[RMS 93]
nz=0.075
np=1
il=0.075
wa=0

[RMS 324]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 337]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 347]
nz=1.04
np=1
il=1.04
wa=0

[RMS 397]
nz=0.7
np=1
il=0.7
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.37
np=1
il=0.37
wa=0

[POZYCJA]
id=334
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0154-04-00	 217	0154-04	00	1
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodzie: ponad 2000 do 2600mm - 500x630 l=2000
nu=274
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	W1


[RMS 2]
nz=8.1175
np=0
il=8.1175
wa=0

[RMS 93]
nz=0.075
np=1
il=0.075
wa=0

[RMS 322]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 337]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 347]
nz=1.04
np=1
il=1.04
wa=0

[RMS 397]
nz=0.7
np=1
il=0.7
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.37
np=1
il=0.37
wa=0

[POZYCJA]
id=329
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0154-01-00	 217	0154-01	00	1
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne, o obwodzie: do 1500 mm - 350x350 L=1000
nu=275
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	W1


[RMS 2]
nz=3.524
np=0
il=3.524
wa=0

[RMS 93]
nz=0.049
np=1
il=0.049
wa=0

[RMS 321]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 336]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 347]
nz=1.04
np=1
il=1.04
wa=0

[RMS 397]
nz=0.34
np=1
il=0.34
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.26
np=1
il=0.26
wa=0

[POZYCJA]
id=321
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0155-02-00	 217	0155-02	00	1
na=Tłumiki akustyczne o średnicy: ponad 100 do 200 mm - D 200 L=1200
nu=276
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	N3
wo=1	1	1	WC2


[RMS 2]
nz=2.7695
np=0
il=5.539
wa=0

[RMS 93]
nz=0.007
np=1
il=0.014
wa=0

[RMS 328]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 340]
nz=2
np=1
il=4
wa=0

[RMS 344]
nz=1.04
np=1
il=2.08
wa=0

[RMS 397]
nz=0.2
np=1
il=0.4
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.21
np=1
il=0.42
wa=0

[POZYCJA]
id=348
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0155-02-00	 217	0155-02	00	1
na=Tłumiki akustyczne o średnicy: ponad 100 do 200 mm - D 160 L=600
nu=277
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	WT3


[RMS 2]
nz=2.7695
np=0
il=2.7695
wa=0

[RMS 93]
nz=0.007
np=1
il=0.007
wa=0

[RMS 327]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 340]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 344]
nz=1.04
np=1
il=1.04
wa=0

[RMS 397]
nz=0.2
np=1
il=0.2
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.21
np=1
il=0.21
wa=0

[POZYCJA]
id=340
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0155-02-00	 217	0155-02	00	1
na=Tłumiki akustyczne o średnicy: ponad 100 do 200 mm - D 125 L=1200
nu=278
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	WC1


[RMS 2]
nz=2.7695
np=0
il=2.7695
wa=0

[RMS 93]
nz=0.007
np=1
il=0.007
wa=0

[RMS 326]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 340]
nz=2
np=1
il=2
wa=0

[RMS 344]
nz=1.04
np=1
il=1.04
wa=0

[RMS 397]
nz=0.2
np=1
il=0.2
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.21
np=1
il=0.21
wa=0

[POZYCJA]
id=346
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0155-01-00	 217	0155-01	00	1
na=Tłumiki akustyczne, o średnicy: do 100 mm - D 100 L=1200
nu=279
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	WT1
wo=1	1	1	WT4


[RMS 2]
nz=2.5308
np=0
il=5.0616
wa=0

[RMS 93]
nz=0.004
np=1
il=0.008
wa=0

[RMS 325]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 339]
nz=2
np=1
il=4
wa=0

[RMS 344]
nz=1.04
np=1
il=2.08
wa=0

[RMS 397]
nz=0.1
np=1
il=0.2
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.13
np=1
il=0.26
wa=0

[POZYCJA]
id=295
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0134-01-00	 217	0134-01	00	1
na=Klapa przeciwpożarowa p.poż  z topikiem 350x500 L=300 
nu=280
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	N1


[RMS 2]
nz=1.2797
np=0
il=1.2797
wa=0

[RMS 93]
nz=0.019
np=1
il=0.019
wa=0

[RMS 301]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 336]
nz=1.01
np=1
il=1.01
wa=0

[RMS 347]
nz=2.06
np=1
il=2.06
wa=0

[RMS 397]
nz=0.67
np=1
il=0.67
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.11
np=1
il=0.11
wa=0

[POZYCJA]
id=303
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0131-01-00	 217	0131-01	00	1
na=Zawór przeciwpożarowy z topikiem D 100 
nu=281
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	1 + 1	N1


[RMS 2]
nz=0.3438
np=0
il=0.6876
wa=0

[RMS 293]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 344]
nz=2.08
np=1
il=4.16
wa=0

[RMS 397]
nz=0.19
np=1
il=0.38
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.01
np=1
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=336
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0131-01-00	 217	0131-01	00	1
na=Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z topikiem D 100
nu=282
ob=5
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	W1
wo=3	1	1 + 2	WT1
wo=1	1	1	WT4


[RMS 2]
nz=0.3438
np=0
il=1.719
wa=0

[RMS 291]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 344]
nz=2.08
np=1
il=10.4
wa=0

[RMS 397]
nz=0.19
np=1
il=0.95
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=5
wa=0

[RMS 421]
nz=0.01
np=1
il=0.05
wa=0

[POZYCJA]
id=341
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0131-02-00	 217	0131-02	00	1
na=Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z topikiem D 125
nu=283
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	WC1


[RMS 2]
nz=0.468
np=0
il=0.468
wa=0

[RMS 294]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 344]
nz=2.08
np=1
il=2.08
wa=0

[RMS 397]
nz=0.38
np=1
il=0.38
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.03
np=1
il=0.03
wa=0

[POZYCJA]
id=311
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0131-02-00	 217	0131-02	00	1
na=Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z topikiem D 160
nu=284
ob=12
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1 + 2	N2
wo=3	1	1 + 2	W2
wo=3	1	1 + 2	WT3
wo=3	1	1 + 2	WT5


[RMS 2]
nz=0.468
np=0
il=5.616
wa=0

[RMS 295]
nz=1
np=1
il=12
wa=0

[RMS 344]
nz=2.08
np=1
il=24.96
wa=0

[RMS 397]
nz=0.38
np=1
il=4.56
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=12
wa=0

[RMS 421]
nz=0.03
np=1
il=0.36
wa=0

[POZYCJA]
id=320
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0131-02-00	 217	0131-02	00	1
na=Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z topikiem D 200
nu=285
ob=7
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=4	1	1 + 3	N3
wo=3	1	3	W1


[RMS 2]
nz=0.468
np=0
il=3.276
wa=0

[RMS 296]
nz=1
np=1
il=7
wa=0

[RMS 344]
nz=2.08
np=1
il=14.56
wa=0

[RMS 397]
nz=0.38
np=1
il=2.66
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=7
wa=0

[RMS 421]
nz=0.03
np=1
il=0.21
wa=0

[POZYCJA]
id=335
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0131-03-00	 217	0131-03	00	1
na=Kanałowa klapa wentylacji pożarowej z topikiem D 315
nu=286
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	W1


[RMS 2]
nz=0.6494
np=0
il=0.6494
wa=0

[RMS 299]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 344]
nz=2.06
np=1
il=2.06
wa=0

[RMS 397]
nz=0.45
np=1
il=0.45
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.05
np=1
il=0.05
wa=0

[POZYCJA]
id=296
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0134-01-00	 217	0134-01	00	1
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, do przewodów o obwodzie : do 1800 mm  
nu=287
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	N1 250x450
wo=2	1	1 + 1	N1 200x250


[RMS 2]
nz=1.2797
np=0
il=3.8391
wa=0

[RMS 93]
nz=0.019
np=1
il=0.057
wa=0

[RMS 302]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 336]
nz=1.01
np=1
il=3.03
wa=0

[RMS 347]
nz=2.06
np=1
il=6.18
wa=0

[RMS 397]
nz=0.67
np=1
il=2.01
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 421]
nz=0.11
np=1
il=0.33
wa=0

[POZYCJA]
id=307
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0131-01-00	 217	0131-01	00	1
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe , do przewodów o średnicy : do 100 mm
nu=288
ob=42
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12	N1
wo=4	1	4	N2
wo=2	1	2	N3
wo=6	1	6	W1
wo=3	1	3	WC1
wo=4	1	4	WC2
wo=3	1	3	WT1
wo=4	1	4	W2
wo=2	1	2	WT3
wo=2	1	2	WT4


[RMS 2]
nz=0.3438
np=0
il=14.4396
wa=0

[RMS 292]
nz=1
np=1
il=42
wa=0

[RMS 344]
nz=2.08
np=1
il=87.36
wa=0

[RMS 397]
nz=0.19
np=1
il=7.98
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=42
wa=0

[RMS 421]
nz=0.01
np=1
il=0.42
wa=0

[POZYCJA]
id=308
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0131-02-00	 217	0131-02	00	1
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe , do przewodów o średnicy : ponad 100 do 200 mm
nu=289
ob=30
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7	N1 D 125
wo=6	1	6	N1 D 160
wo=2	1	2	N2 D 160
wo=1	1	1	N3 D 160
wo=2	1	2	N3 D 200
wo=5	1	5	W1 D 125
wo=3	1	3	W1 D 200
wo=2	1	2	WC2 D 125
wo=1	1	1	WT3 D 160
wo=1	1	1	WT5 D 160


[RMS 2]
nz=0.468
np=0
il=14.04
wa=0

[RMS 297]
nz=1
np=1
il=30
wa=0

[RMS 344]
nz=2.08
np=1
il=62.4
wa=0

[RMS 397]
nz=0.38
np=1
il=11.4
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=30
wa=0

[RMS 421]
nz=0.03
np=1
il=0.9
wa=0

[POZYCJA]
id=337
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0131-03-00	 217	0131-03	00	1
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, do przewodów o średnicy : ponad 200 do 315 mm
nu=290
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	W1


[RMS 2]
nz=0.6494
np=0
il=1.2988
wa=0

[RMS 300]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 344]
nz=2.06
np=1
il=4.12
wa=0

[RMS 397]
nz=0.45
np=1
il=0.9
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.05
np=1
il=0.1
wa=0

[POZYCJA]
id=324
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0131-02-00	 217	0131-02	00	1
na=Przepustnica okrągła, przepustnica sprzężona z okapem D 200 (okap z meblami) , z siłownikiem
nu=291
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	N3


[RMS 2]
nz=0.468
np=0
il=0.468
wa=0

[RMS 298]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 344]
nz=2.08
np=1
il=2.08
wa=0

[RMS 397]
nz=0.38
np=1
il=0.38
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.03
np=1
il=0.03
wa=0

[POZYCJA]
id=345
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0136-01-00	 217	0136-01	00	1
na=Klapa zwrotna D 100
nu=292
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	WT1


[RMS 2]
nz=0.6303
np=0
il=0.6303
wa=0

[RMS 303]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 344]
nz=2.08
np=1
il=2.08
wa=0

[RMS 397]
nz=0.38
np=1
il=0.38
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.02
np=1
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=338
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0136-02-00	 217	0136-02	00	1
na=Klapa zwrotna D 125
nu=293
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	N2


[RMS 2]
nz=0.8118
np=0
il=0.8118
wa=0

[RMS 93]
nz=0.005
np=1
il=0.005
wa=0

[RMS 304]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 339]
nz=1.02
np=1
il=1.02
wa=0

[RMS 344]
nz=2.08
np=1
il=2.08
wa=0

[RMS 397]
nz=0.38
np=1
il=0.38
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.05
np=1
il=0.05
wa=0

[POZYCJA]
id=314
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0136-02-00	 217	0136-02	00	1
na=Klapa zwrotna D 160
nu=294
ob=4
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	N2
wo=1	1	1	W2
wo=1	1	1	WT3
wo=1	1	1	WT5


[RMS 2]
nz=0.8118
np=0
il=3.2472
wa=0

[RMS 93]
nz=0.005
np=1
il=0.02
wa=0

[RMS 305]
nz=1
np=1
il=4
wa=0

[RMS 340]
nz=1.02
np=1
il=4.08
wa=0

[RMS 344]
nz=2.08
np=1
il=8.32
wa=0

[RMS 397]
nz=0.38
np=1
il=1.52
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=4
wa=0

[RMS 421]
nz=0.05
np=1
il=0.2
wa=0

[POZYCJA]
id=323
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0136-02-00	 217	0136-02	00	1
na=Klapa zwrotna D 200
nu=295
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	N3
wo=1	1	1	WC2


[RMS 2]
nz=0.8118
np=0
il=1.6236
wa=0

[RMS 93]
nz=0.005
np=1
il=0.01
wa=0

[RMS 306]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 340]
nz=1.02
np=1
il=2.04
wa=0

[RMS 344]
nz=2.08
np=1
il=4.16
wa=0

[RMS 397]
nz=0.38
np=1
il=0.76
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.05
np=1
il=0.1
wa=0

[POZYCJA]
id=297
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0320-06-00	 217	0320-06	00	1
na=Nagrzewnica elektryczna kanałowa - pobór mocy: 2,0kW, 1~230V,      prąd: 8,7A - długość nagrzewnicy: 400mm - średnica: D 315mm wraz z niezbędną automatyką: regulator+czujnik + nastawnik+presostat
nu=296
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	N1


[RMS 2]
nz=10.7247
np=0
il=10.7247
wa=0

[RMS 22]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 343]
nz=2.04
np=1
il=2.04
wa=0

[RMS 397]
nz=3.3
np=1
il=3.3
wa=0

[RMS 398]
nz=0.15
np=1
il=0.15
wa=0

[RMS 432]
nz=0.9
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.15
np=1
il=0.15
wa=0

[POZYCJA]
id=322
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0320-06-00	 217	0320-06	00	1
na=Nagrzewnica elektryczna kanałowa D 200 - pobór mocy: 6,0kW, 3x400V (6 grzałek) z automatyką: regulator + czujnik temperatury+nastawnik+presostat
nu=297
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	N3


[RMS 2]
nz=10.7247
np=0
il=21.4494
wa=0

[RMS 23]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 343]
nz=2.04
np=1
il=4.08
wa=0

[RMS 397]
nz=3.3
np=1
il=6.6
wa=0

[RMS 398]
nz=0.15
np=1
il=0.3
wa=0

[RMS 432]
nz=0.9
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.15
np=1
il=0.3
wa=0

[POZYCJA]
id=299
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0138-05-00	 217	0138-05	00	1
na=Dysza nawiewna ze zwiększonym strumieniem powietrza nawiewanego, ilość dysz 10szt., wymiar nawiewnika 1000x00mm
nu=298
ob=6
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	N1


[RMS 2]
nz=1.8909
np=0
il=11.3454
wa=0

[RMS 84]
nz=0.003
np=1
il=0.018
wa=0

[RMS 329]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 347]
nz=1.04
np=1
il=6.24
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=6
wa=0

[RMS 421]
nz=0.09
np=1
il=0.54
wa=0

[POZYCJA]
id=300
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0140-01-00	 217	0140-01	00	1
na=Anemostaty kołowe , o średnicy: do 160 mm
nu=299
ob=37
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=7	1	1 + 6	N1 D 100
wo=2	1	2	N1 D 125
wo=4	1	4	N2 D 100
wo=2	1	2	N3 D 100
wo=1	1	1	N3 D 160
wo=3	1	3	W1 D 100
wo=3	1	3	WC1 D 100
wo=2	1	2	WC2 D 125
wo=4	1	4	WC2 D 100
wo=1	1	1	WT1 D 100
wo=4	1	4	W2 D 100
wo=2	1	2	WT3 D 100
wo=1	1	1	WT3 D 160
wo=1	1	1	WT4 D 100


[RMS 2]
nz=0.9646
np=0
il=35.6902
wa=0

[RMS 307]
nz=1
np=1
il=37
wa=0

[RMS 344]
nz=1.04
np=1
il=38.48
wa=0

[RMS 397]
nz=0.19
np=1
il=7.03
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=37
wa=0

[RMS 421]
nz=0.01
np=1
il=0.37
wa=0

[POZYCJA]
id=316
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0140-02-00	 217	0140-02	00	1
na=Anemostaty kołowe  o średnicy: ponad 160 do 280 mm
nu=300
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	N3 D 200


[RMS 2]
nz=1.1269
np=0
il=1.1269
wa=0

[RMS 308]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 344]
nz=1.04
np=1
il=1.04
wa=0

[RMS 397]
nz=0.3
np=1
il=0.3
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.03
np=1
il=0.03
wa=0

[POZYCJA]
id=301
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0139-03-00	 217	0139-03	00	1
na=Nawiewnik sufitowy z dyszami o wym. 400x400mm ze skrzynką rozprężną izolowaną (króciec125mm)
nu=301
ob=6
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6	N1


[RMS 2]
nz=1.8241
np=0
il=10.9446
wa=0

[RMS 311]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 347]
nz=1.04
np=1
il=6.24
wa=0

[RMS 397]
nz=0.38
np=1
il=2.28
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=6
wa=0

[RMS 421]
nz=0.06
np=1
il=0.36
wa=0

[POZYCJA]
id=302
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0139-03-00	 217	0139-03	00	1
na=Nawiewnik sufitowy z dyszami o wym. 400x400mm ze skrzynką rozprężną izolowaną (króciec100mm)
nu=302
ob=9
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=9	1	6 + 3	N1


[RMS 2]
nz=1.8241
np=0
il=16.4169
wa=0

[RMS 310]
nz=1
np=1
il=9
wa=0

[RMS 347]
nz=1.04
np=1
il=9.36
wa=0

[RMS 397]
nz=0.38
np=1
il=3.42
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=9
wa=0

[RMS 421]
nz=0.06
np=1
il=0.54
wa=0

[POZYCJA]
id=330
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0139-03-00	 217	0139-03	00	1
na=Wywiewnik o panelu perforowanym z możliwością otwarcia panelu doczołowego, ze skrzynką rozprężną izolowaną 400x400 D 125
nu=303
ob=5
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5	W1


[RMS 2]
nz=1.8241
np=0
il=9.1205
wa=0

[RMS 312]
nz=1
np=1
il=5
wa=0

[RMS 347]
nz=1.04
np=1
il=5.2
wa=0

[RMS 397]
nz=0.38
np=1
il=1.9
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=5
wa=0

[RMS 421]
nz=0.06
np=1
il=0.3
wa=0

[POZYCJA]
id=331
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0139-03-00	 217	0139-03	00	1
na=Wywiewnik o panelu perforowanym z możliwością otwarcia panelu doczołowego, ze skrzynką rozprężną izolowaną 400x400 D 100
nu=304
ob=3
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3	W1


[RMS 2]
nz=1.8241
np=0
il=5.4723
wa=0

[RMS 312]
nz=1
np=1
il=3
wa=0

[RMS 347]
nz=1.04
np=1
il=3.12
wa=0

[RMS 397]
nz=0.38
np=1
il=1.14
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=3
wa=0

[RMS 421]
nz=0.06
np=1
il=0.18
wa=0

[POZYCJA]
id=332
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0138-04-00	 217	0138-04	00	1
na=Kratka liniowa na zatrzask z ramką montażową  500x250
nu=305
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	W1


[RMS 2]
nz=1.5853
np=0
il=3.1706
wa=0

[RMS 84]
nz=0.004
np=1
il=0.008
wa=0

[RMS 331]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 347]
nz=1.04
np=1
il=2.08
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.07
np=1
il=0.14
wa=0

[POZYCJA]
id=333
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0138-01-00	 217	0138-01	00	1
na=Kratka liniowa na zatrzask z ramką montażową  200x100
nu=306
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	W1


[RMS 2]
nz=0.8786
np=0
il=0.8786
wa=0

[RMS 84]
nz=0.003
np=1
il=0.003
wa=0

[RMS 330]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 346]
nz=1.04
np=1
il=1.04
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.02
np=1
il=0.02
wa=0

[POZYCJA]
id=319
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0208-01-00	 217	0208-01	00	1
na=N3: wentylator kanałowy : -  Vw=495m3/h, DP=150Pa - pobór mocy: 0,096kW, 1~230V - masa: 5kg - poziom ciśnienia akustycznego: 37dB(A)
nu=307
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	N3


[RMS 2]
nz=4.9565
np=0
il=4.9565
wa=0

[RMS 18]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 92]
nz=0.13
np=1
il=0.13
wa=0

[RMS 397]
nz=0.21
np=1
il=0.21
wa=0

[RMS 432]
nz=0.8
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.12
np=1
il=0.12
wa=0

[POZYCJA]
id=342
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0208-01-00	 217	0208-01	00	1
na=WC1: wentylator kanałowy -  Vw=130m3/h, DP=150Pa - pobór mocy: 0,060kW, 1~230V - masa: 3kg - poziom ciśnienia akustycznego: 36dB(A)
nu=308
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	WC1


[RMS 2]
nz=4.9565
np=0
il=4.9565
wa=0

[RMS 54]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 92]
nz=0.13
np=1
il=0.13
wa=0

[RMS 397]
nz=0.21
np=1
il=0.21
wa=0

[RMS 432]
nz=0.8
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.12
np=1
il=0.12
wa=0

[POZYCJA]
id=343
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0208-01-00	 217	0208-01	00	1
na=WC2: wentylator kanałowy -  Vw=400m3/h, DP=150Pa - pobór mocy: 0,147kW, 1~230V - masa: 5kg - poziom ciśnienia akustycznego: 37dB(A) 
nu=309
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	WC2


[RMS 2]
nz=4.9565
np=0
il=4.9565
wa=0

[RMS 55]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 92]
nz=0.13
np=1
il=0.13
wa=0

[RMS 397]
nz=0.21
np=1
il=0.21
wa=0

[RMS 432]
nz=0.8
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.12
np=1
il=0.12
wa=0

[POZYCJA]
id=349
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0208-01-00	 217	0208-01	00	1
na=WT3: wentylator kanałowy -  Vw=270m3/h, DP=150Pa - pobór mocy: 0,096kW, 1~230V - masa: 5kg - poziom ciśnienia akustycznego: 37dB(A)
nu=310
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	WT3


[RMS 2]
nz=4.9565
np=0
il=4.9565
wa=0

[RMS 57]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 92]
nz=0.13
np=1
il=0.13
wa=0

[RMS 397]
nz=0.21
np=1
il=0.21
wa=0

[RMS 432]
nz=0.8
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.12
np=1
il=0.12
wa=0

[POZYCJA]
id=347
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0208-01-00	 217	0208-01	00	1
na=Wentylator kanałowy do przewodów okrągłych D 100
nu=311
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	WT1
wo=1	1	1	WT4


[RMS 2]
nz=4.9565
np=0
il=9.913
wa=0

[RMS 56]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 92]
nz=0.13
np=1
il=0.26
wa=0

[RMS 397]
nz=0.21
np=1
il=0.42
wa=0

[RMS 432]
nz=0.8
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.12
np=1
il=0.24
wa=0

[POZYCJA]
id=350
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0208-03-00	 217	0208-03	00	1
na=WT5: wentylator kanałowy Vw=245m3/h, DP=150Pa pobór mocy: 0,053W, 1~230V poziom ciś. akustycznego: 35dB(A) masa: 2,7kg 
nu=312
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	WT5


[RMS 2]
nz=7.3726
np=0
il=7.3726
wa=0

[RMS 58]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 92]
nz=0.44
np=1
il=0.44
wa=0

[RMS 397]
nz=0.41
np=1
il=0.41
wa=0

[RMS 432]
nz=0.8
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.4
np=1
il=0.4
wa=0

[POZYCJA]
id=326
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0140-02-00	 217	0140-02	00	1
na=Filtr okrągły EU3 D 200
nu=313
ob=2
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	N3


[RMS 2]
nz=1.1269
np=0
il=2.2538
wa=0

[RMS 309]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 344]
nz=1.04
np=1
il=2.08
wa=0

[RMS 397]
nz=0.3
np=1
il=0.6
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.03
np=1
il=0.06
wa=0

[POZYCJA]
id=356
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0113-01-00	 217	0113-01	00	1
na=Montaż kanałów elastycznych D 100
nu=314
ob=11.097
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=11.097	1	3.14 * 0.1 * 35.34	D 100


[RMS 2]
nz=2.3589
np=0
il=26.17671
wa=0

[RMS 93]
nz=0.002
np=1
il=0.02219
wa=0

[RMS 339]
nz=0.83
np=1
il=9.21051
wa=0

[RMS 344]
nz=5.77
np=1
il=64.02969
wa=0

[RMS 397]
nz=0.76
np=1
il=8.43372
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=11.097
wa=0

[RMS 421]
nz=0.09
np=1
il=0.99873
wa=0

[POZYCJA]
id=357
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 217-0113-02-00	 217	0113-02	00	1
na=Montaż kanałów elastycznych D 125,160,200
nu=315
ob=16.253
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=6.959	1	3.14 * 0.125 * 17.73	D 125
wo=8.038	1	3.14 * 0.16 * 16	D 160
wo=1.256	1	3.14 * 0.2 * 2	D 200


[RMS 2]
nz=1.6235
np=0
il=26.38675
wa=0

[RMS 93]
nz=0.002
np=1
il=0.03251
wa=0

[RMS 340]
nz=0.41
np=1
il=6.66373
wa=0

[RMS 344]
nz=2.28
np=1
il=37.05684
wa=0

[RMS 397]
nz=0.51
np=1
il=8.28903
wa=0

[RMS 432]
nz=0.5
np=0
op=M
il=16.253
wa=0

[RMS 421]
nz=0.07
np=1
il=1.13771
wa=0

[POZYCJA]
id=352
na=Dostawa materiałów - przewód elastyczny izolowany D 200
nu=316
ob=2
jm=mb	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2	N3


[RMS 37]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=2
wa=0

[POZYCJA]
id=353
na=Dostawa materiałów - przewód elastyczny izolowany D 160
nu=317
ob=16
jm=mb	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	N1
wo=2	1	2	N3
wo=4	1	4	WT3


[RMS 36]
nz=1
np=1
il=16
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=16
wa=0

[POZYCJA]
id=354
na=Dostawa materiałów - przewód elastyczny izolowany D 125
nu=318
ob=17.73
jm=mb	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	N1
wo=6	1	6	W1
wo=1.73	1	0.87 + 0.86	WC2


[RMS 35]
nz=1
np=1
il=17.73
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=17.73
wa=0

[POZYCJA]
id=355
na=Dostawa materiałów - przewód elastyczny izolowany D 100
nu=319
ob=35.34
jm=mb	090
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10	N1
wo=2.65	1	0.9 + 0.69 + 0.54 + 0.52	N2
wo=2	1	2	N3
wo=6	1	6	W1
wo=5	1	5	WC1
wo=2.96	1	0.63 + 0.67 + 0.77 + 0.89	WC2
wo=6	1	6	W2
wo=0.73	1	0.73	WT4


[RMS 34]
nz=1
np=1
il=35.34
wa=0

[RMS 432]
nz=1.5
np=0
op=M
il=35.34
wa=0

[ELEMENT 2]
id=286
na=Prace montażowe - kurtyny, regulatory, izolacje
nsn=ST_instalacje sanitarne

[POZYCJA]
id=287
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0424-03-00	 215	0424-03	00	1
na=kurtyna powietrzna zimna  - wymiary: dł.xgł.xwys.:1582x465x210mm - masa: 27,7kg - maks.wydajność powietrza: 3200m3/h - pobór prądu: 0,375kW, 1~230V - prąd: 1,7A - wymagana przestrzeń montażowa pomiędzy sufitem podwieszanym a górą drzwi: min.30cm
nu=320
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=13.0644
np=0
il=13.0644
wa=0

[RMS 15]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=0.9
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=1.05
np=1
il=1.05
wa=0

[POZYCJA]
id=288
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 215-0424-03-00	 215	0424-03	00	1
na=kurtyna powietrzna zimna  - wymiary: dł.xgł.xwys.:2098x465x210mm - masa: 34,5kg - maks.wydajność powietrza: 4600m3/h - pobór prądu: 0,58kW, 1~230V - prąd: 2,6A - wymagana przestrzeń montażowa pomiędzy sufitem podwieszanym a górą drzwi: min.30cm
nu=321
ob=1
jm=szt	020
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=13.0644
np=0
il=13.0644
wa=0

[RMS 16]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 432]
nz=0.9
np=0
op=M
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=1.05
np=1
il=1.05
wa=0

[POZYCJA]
id=289
pd=IGM Warszawa	KNR	 708-0301-02-00	 708	0301-02	00	1
na=Dostawa i montaż sterowników dla kurtyn powietrza
nu=322
ob=2
jm=1 układ	205
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=6.389
np=0
il=12.778
wa=0

[RMS 46]
nz=1
np=1
il=2
wa=0

[RMS 421]
nz=0.1
np=1
il=0.2
wa=0

[POZYCJA]
id=298
pd=IGM Warszawa	KNR	 708-0301-02-00	 708	0301-02	00	1
na=Montaż elementów sterowania dla nagrzewnic
nu=323
ob=1
jm=1 układ	205
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	N1


[RMS 2]
nz=6.389
np=0
il=6.389
wa=0

[RMS 421]
nz=0.1
np=1
il=0.1
wa=0

[POZYCJA]
id=325
pd=IGM Warszawa	KNR	 708-0301-02-00	 708	0301-02	00	1
na=Montaż siłownika do przepustnicy (przy okapie)
nu=324
ob=1
jm=1 układ	205
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	N3


[RMS 2]
nz=6.389
np=0
il=6.389
wa=0

[RMS 421]
nz=0.1
np=1
il=0.1
wa=0

[POZYCJA]
id=318
pd=IGM Warszawa	KNR	 708-0301-02-00	 708	0301-02	00	1
na=Regulator dla wentylatora kanałowego
nu=325
ob=6
jm=1 układ	205
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	N3
wo=1	1	1	WC1
wo=1	1	1	WC2
wo=1	1	1	WT1
wo=1	1	1	WT3
wo=1	1	1	WT4


[RMS 2]
nz=6.389
np=0
il=38.334
wa=0

[RMS 40]
nz=1
np=1
il=6
wa=0

[RMS 421]
nz=0.1
np=1
il=0.6
wa=0

[POZYCJA]
id=351
pd=IGM Warszawa	KNR	 708-0301-02-00	 708	0301-02	00	1
na=Regulator dla wentylatora kanałowego WT5
nu=326
ob=1
jm=1 układ	205
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1	WT5


[RMS 2]
nz=6.389
np=0
il=6.389
wa=0

[RMS 41]
nz=1
np=1
il=1
wa=0

[RMS 421]
nz=0.1
np=1
il=0.1
wa=0

[POZYCJA]
id=360
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 216-0319-01-00	 216	0319-01	00	1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny mineralnej lamelle gr. 50 mm
nu=327
ob=113
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.5253
np=0
il=59.3589
wa=0

[RMS 74]
nz=0.08
np=0
il=9.04
wa=0

[RMS 382]
nz=1.05
np=0
il=118.65
wa=0

[RMS 419]
nz=0.04
np=1
il=4.52
wa=0

[RMS 425]
nz=0.04
np=1
il=4.52
wa=0

[POZYCJA]
id=361
pd=IZOiEPB ORGBUD W-wa	KNR	 216-0319-01-00	 216	0319-01	00	1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych matami z wełny mineralnej lamelle gr. 30 mm
nu=328
ob=294
jm=m2	050
op=0	0	0	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
nsn=ST_instalacje sanitarne
prn=3


[RMS 2]
nz=0.5253
np=0
il=154.4382
wa=0

[RMS 74]
nz=0.08
np=0
il=23.52
wa=0

[RMS 381]
nz=1.05
np=0
il=308.7
wa=0

[RMS 419]
nz=0.04
np=1
il=11.76
wa=0

[RMS 425]
nz=0.04
np=1
il=11.76
wa=0

