[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=KOBRA	15
nan=Sieci zewnętrzne wod-kan 
cr=0
pe=3
pm=stan	element
pd=stanu	elementu
mm=stany	elamenty
md=stanów	elementów
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	0
prn=2	2	2	3	5	0	5	0
own=3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
wan=PLN

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI
mi=UL. SŁOWACKIEGO 20; 87-640 CZERNIKOWO; GM. CZERNIKOWO, POWIAT TORUŃSKI; DZ. NR 256, OBRĘB 001 CZERNIKOWO
ni=GMINA CZERNIKOWO
ai=UL. SŁOWACKIEGO 12, 87-640 CZERNIKOWO
nb=BUDOWA MIEJSCA OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT TRZECH W MIEJSCOWOŚCI CZERNIKOWO 
ab=UL. SŁOWACKIEGO 20; 87-640 CZERNIKOWO; GM. CZERNIKOWO, POWIAT TORUŃSKI; DZ. NR 256, OBRĘB 001 CZERNIKOWO
br=Sieci zewnętrzne wod-kan 


[RMS ZEST 1]
na= 
id=	2
jm=	
ce=0
il=0

[ELEMENT 1]
id=1
na=Sieci zewnętrzne wod-kan

[ELEMENT 2]
id=2
na=Sieć kanalizacji sanitarnej

[POZYCJA]
id=3
na=Rurociąg PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE 200x5,9 wraz z robotami ziemnymi 
nu=1
ob=23
jm=mb	
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[POZYCJA]
id=4
na=Studnia z kręgów betonowych D 1000 wraz z robotami ziemymi
nu=2
ob=2
jm=szt.	
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[POZYCJA]
id=5
na=Prace demontażowe istniejących sieci i studni
nu=3
ob=1
jm=kpl	
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[ELEMENT 2]
id=6
na=Przyłącze kanalizacji sanitarnej

[POZYCJA]
id=7
na=Rurociąg PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE 160x4,7 wraz z robotami ziemnymi 
nu=4
ob=8
jm=mb	
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[POZYCJA]
id=8
na=Studnia tworzywowa PCV D 425 wraz z robotami ziemnymi
nu=5
ob=1
jm=szt.	
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[ELEMENT 2]
id=10
na=Przyłącze wodociągowe

[POZYCJA]
id=15
na=Rurociąg PE D 90x5,4 SDR 17 PN10 wraz z robotami ziemnymi
nu=6
ob=19
jm=mb	
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[POZYCJA]
id=12
na=Studnia wodmierzowa D 1600 z kregów betonowych i włazem D 800 wraz z robotami ziemnymi
nu=7
ob=1
jm=kpl	
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[POZYCJA]
id=13
na=Zasuwy, wodomierze, zawory odcinajace, antyskażeniowe, kształtki przejściowe, elementy przyłącza wodociągowego
nu=8
ob=1
jm=kpl	
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[POZYCJA]
id=14
na=Hydrant naziemny D 80
nu=9
ob=1
jm=kpl	
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[POZYCJA]
id=9
na=Prace demontażowe istniejącego przyłącza wodociągowego
nu=10
ob=1
jm=kpl	
op=1	0	0	0	0	0
opn=1	0	0	0
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

